















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала
Лот № 
































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск; 1-ТО-БПД-2025; 1-ТО-БПД-2024
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF	
	20.59.41.000
	шт.
	73

	1.2. 
	Смазка контактная Суперконт туба 100г	
	20.59.41.000
	шт.
	67

	1.3. 
	Смазка ЦИАТИМ-201, банка 0,8 кг
	20.59.41.000
	шт.
	20

	1.4. 
	Смазка ЦИАТИМ-221, банка 0,8 кг
	20.59.41.000
	шт.
	30

	1.5. 
	Смазка электроизоляционная ТОМФЛОН ЭК 130 ТУ 0254-144-76643964-2013, картуш 400 г
	20.59.41.000
	шт.
	3

	1.6. 
	Смазка Mobilith SHC 100, картуш 380 г
	20.59.41.000
	шт.
	2

	1.7. 
	Смазка MU-EP1 (AGIP)	
	20.59.41.000
	кг
	16

	1.8. 
	Смазка Литол 24. ГОСТ 21150-87, банка 0,8 кг
	20.59.41.000
	шт.
	6

	1.9. 
	Смазка для контактов генераторного разъединителя OKS 240, 1,0 кг	
	20.59.41.000
	шт.
	1

	1.10. 
	Смазка уплотнений Molykote 111, тюбик 100 г
	20.59.41.000
	шт.
	4

	1.11. 
	Cмазка LGMT 2/1 SKF, банка 1 кг
	20.59.41.000
	кг
	11

	1.12. 
	Смазка NyoGel 760G Armytek, тюбик 25 мл	
	20.59.41.000
	шт.
	63



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.1. 
	ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 31.10.2026г.*


Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.
*Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС; 1-ТО-БПД-2025; 1-ТО-БПД-2024.
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Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _GoBack]«Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.12. Таблицы 2.1) ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	

	1.1.
	Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF
	Базовое масло
	минеральное
	

	
	
	Вязкость при 40 °C, мм²/с
	96
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -40 до +150
	

	
	
	Цвет
	синее
	

	
	
	Объём ёмкости
	картридж 420 мл
	

	1.2.
	Смазка контактная 
Суперконт туба 100 г	
	Тип смазки
	электропроводящая смазка
	Нет такой смазки в тубах по 100 г вообще, есть похожие но только по 1,5 кг

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -60 до +350, кратковременно до +400
	

	
	
	Состав
	медь (до 70%), высокоочищенные масла, ингибиторы коррозии
	

	
	
	Цвет
	Красновато-коричневый (медный)
	

	1.3.
	Смазка ЦИАТИМ-201, банка 0,8 кг
	Цвет
	от светло-желтого до светло-коричневого
	ГОСТ 6267-2021

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 175
	

	
	
	Испаряемость при 120°C за 1 час по ГОСТ 9566-74, %
	не более: 25
	

	
	
	Коррозионное воздействие на металлы по ГОСТ 9080-77
	выдерживает
	

	
	
	Содержание воды по ГОСТ 2477-65
	отсутствие
	

	
	
	Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10/с по ГОСТ 7163-84, Па*с
	не более: 1100
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -60 до +90
	

	
	
	Фасовка
	банка 800 г
	

	1.4.
	Смазка ЦИАТИМ-221, банка 0,8 кг
	Цвет
	от светло-желтого до светло-коричневого
	ГОСТ 9433-21

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 200
	

	
	
	Содержание воды по ГОСТ 2477-65
	отсутствие
	

	
	
	Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10/с по ГОСТ 7163-84, Па*с
	не более: 800
	

	
	
	Испаряемость при 150°C за 1 час по ГОСТ 9566-74, %
	не более: 2
	

	
	
	Фасовка
	банка 800 г
	

	1.5.
	Смазка электроизоляционная ТОМФЛОН ЭК 130 ТУ 0254-144-76643964-2013, картуш 400 г
	Цвет
	от бежевого до светло-коричневого
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -50 до +130
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 220
	

	
	
	Плотность при 20 °C, г/см3
	от 0,89 до 0,95
	

	
	
	Содержание воды по ГОСТ 2477-65
	отсутствие
	

	
	
	Коррозионное воздействие на металлы по ГОСТ 9080-77
	выдерживает
	

	
	
	Фасовка
	туба 400 г
	

	1.6.
	Смазка Mobilith SHC 100, картуш 380 г
	Цвет
	красный
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -40 до +150
	

	
	
	Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с
	100
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 260
	

	
	
	Фасовка
	туба 380 г
	

	1.7.
	Смазка MU-EP1 (AGIP)
	Тип смазки
	однородная литиевая смазка, содержащая EP-присадки
	Только ведра по 18 кг

	
	
	Цвет
	желто-коричневый
	

	
	
	Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с
	160
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 185
	

	1.8.
	Смазка Литол 24. ГОСТ 21150-87, банка 0,8 кг
	Цвет
	от светло-желтого до коричневого
	ГОСТ 21150-87

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -40 до +120, кратковременно до +130
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 185
	

	
	
	Содержание воды по ГОСТ 2477-65

	отсутствие
	

	
	
	Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 по ГОСТ 7163-85, Па*с (П)
	не более: 280 (2800)
	

	
	
	Фасовка

	банка 800 г
	

	1.9.
	Смазка для контактов генераторного разъединителя OKS 240, 1,0 кг
	Тип смазки

	антизадирная (медная) паста OKS 240
	

	
	
	Цвет

	медно-коричневатый
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C

	от – 30 до +1100
	

	
	
	Фасовка
	банка 1 кг
	

	1.10.
	Смазка уплотнений Molykote 111, тюбик 100 г
	Тип смазки
	метилсиликоновое базовое масло
с неорганическими загустителями
	

	
	
	Цвет
	бесцветный, прозрачный
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	отсутствует
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от – 40 до +200
	

	
	
	Фасовка
	тюбик 100 г
	

	1.11.
	Cмазка LGMT 2/1 SKF, банка 1 кг
	Тип смазки
	на основе минерального масла
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от – 30 до +120
	

	
	
	Плотность при 20 °C, г/см3
	1
	

	
	
	Фасовка
	банка 1 кг
	

	1.12.
	Смазка NyoGel 760G Armytek, тюбик 25 мл
	Тип смазки
	влагоустойчивая силиконовая смазка
	

	
	
	Цвет
	Прозрачный, светло-серый
	

	
	
	Класс защиты
	IP68
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от – 40 до +135
	

	
	
	Фасовка
	тюбик 25 мл
	

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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