

13










Технические требования

ОКПД2 43.99.30.100 Выполнение дополнительных работ при устройстве свайных фундаментов для нужд Волжского филиала




























1. [bookmark: __RefHeading___Toc47653_2939175109][bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc125123764]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47655_2939175109][bookmark: _Toc125123765]Обозначения и сокращения

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ППР
	Проект производства работ

	ТК
	Технологическая карта

	ПС
	Подъёмное сооружение

	РТН
	Ростехнадзор

	ПДЭК
	Постоянно действующая экзаменационная комиссия

	ОТ
	Охрана труда

	КРУЭ
	Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47657_2939175109][bookmark: _Toc125123766]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.99.30.100 Выполнение дополнительных работ при устройстве свайных фундаментов для нужд Волжского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc47659_2939175109][bookmark: _Toc125123767]Цель выполнения работ 
Выполнение работ производится в целях исполнения договора подряда № 1050-1786-2026/5-ТПиР-БЕЗОП-2026 от 24.04.2026г. «Работы по разработке рабочей документации, монтажу заграждения защитного здания КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС»

[bookmark: __RefHeading___Toc47663_2939175109][bookmark: _Toc125123769]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)

	1
	2
	3

	1. 
	Здание КРУЭ-500 кВ
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» Российская Федерация, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А.



 Производство работ по устройству фундаментов стоек осуществляется:
- вблизи объектов, находящихся под напряжением;
- в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
- внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена,    что приведёт к ограничению действий рабочих;
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта.


1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc47665_2939175109][bookmark: _Toc125123770][bookmark: _Toc51955687][bookmark: _Toc51921825][bookmark: _Toc51955849][bookmark: _Toc51955800][bookmark: _Toc51955736][bookmark: _Toc51921824][bookmark: _Toc51955848][bookmark: _Toc51955799][bookmark: _Toc51955737][bookmark: _Toc51955803][bookmark: _Toc51921823][bookmark: _Toc51955735][bookmark: _Toc51955688][bookmark: _Toc51921821][bookmark: _Toc51955797][bookmark: _Toc51955846][bookmark: _Toc51921822][bookmark: _Toc51955685][bookmark: _Toc51955734][bookmark: _Toc51955798][bookmark: _Toc51955733][bookmark: _Toc51955686][bookmark: _Toc51955847][bookmark: _Toc51955684][bookmark: _Toc51955691][bookmark: _Toc51955740][bookmark: _Toc51955804][bookmark: _Toc51921829][bookmark: _Toc51955692][bookmark: _Toc51955805][bookmark: _Toc51955854][bookmark: _Toc51955801][bookmark: _Toc51921828][bookmark: _Toc51955739][bookmark: _Toc51955741][bookmark: _Toc51955853][bookmark: _Toc51921826][bookmark: _Toc51955850][bookmark: _Toc51955852][bookmark: _Toc51955690][bookmark: _Toc51955689][bookmark: _Toc51955802][bookmark: _Toc51955851][bookmark: _Toc51921827][bookmark: _Toc51955738][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209615] Подрядчик предоставляет субподрядчику на время производства работ безвозмездно: 
1. Следующие виды ресурсов:
1.1. Электроэнергия;
1.2. Вода.
2. Материалы:
2.1. В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).
Материалы передаются подрядчику по накладным М-15 по письменной заявке и учитываются в сметном расчете как давальческие с нулевой стоимостью.
3. Площади для складирования материалов.
[bookmark: _Hlk482096151][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk482096151][bookmark: _Hlk48209761]


2. [bookmark: __RefHeading___Toc47667_2939175109][bookmark: _Toc125123771][bookmark: _Toc51921656]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47669_2939175109][bookmark: _Toc125123772]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47671_2939175109][bookmark: _Toc125123773][bookmark: _Toc51921657]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc47673_2939175109][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc125123774][bookmark: _Toc35351358]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.99.30.100 Выполнение дополнительных работ при устройстве свайных фундаментов для нужд Волжского филиала
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47675_2939175109][bookmark: _Toc125123775][bookmark: _Toc51921659][bookmark: _Toc51921660]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc47677_2939175109][bookmark: _Toc125123776]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.99.30.100 Выполнение дополнительных работ при устройстве свайных фундаментов для нужд Волжского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее 10.09.2026*


	*Срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.3 технических требований
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47679_2939175109][bookmark: _Toc125123777]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc47681_2939175109][bookmark: _Toc51921661][bookmark: _Toc125123778]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: ОКПД2 43.99.30.100 Выполнение дополнительных работ при устройстве свайных фундаментов для нужд Волжского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
-«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н;
-Приказ №461 от 26.11.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н;
- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н;
-«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н
-«Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Волжской ГЭС»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением РФ от 16 сентября 2020 г. №1479)
- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 883н.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала субподрядчика

	[bookmark: _Hlk125115769]- Допуск персонала субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генподрядчика.

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка субподрядчиком проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе на работы с применением подъемных сооружений (ПС), планов производства работ на высоте или технологических карт на производство работ;
- Организация работ по согласованию ППР и ТК входит в обязанности субподрядчика.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов подтверждается сертификатами качества.


	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик осуществляет входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу субподрядчика

	1.5.1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc47683_2939175109][bookmark: _Toc125123779]Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны:
- быть старше 18 лет;
- иметь группы по электробезопасности не ниже 2гр. в  соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения субподрядчик предоставляет:
- сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к субподрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта;
- справку об отсутствии судимости;
- заполненную анкету ;
- согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных;
- копии удостоверений о проверки знаний Правил работы в электроустановках
- копии протоколов проверки знаний Правил работы в электроустановках
- копии документов подтверждающих обучение персонала по:
- Общим вопросам охраны труда;
- Оказание первой помощи пострадавшим;
-Безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов;
- Использованию (применению) СИЗ;
- копии свидетельств о прохождении обучения по повышению квалификации или дополнительных навыков (при необходимости);
- копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)
- копии документов подтверждающих прохождения медицинского осмотра и психиатрического и наркологического освидетельствования Заверенными руководителем организации.
- копию приказа создания аттестационной комиссии (при наличии), копии протоколов аттестации на всех членов комиссии по областям А.1, В.2 обязательно, Б.9.3, Б.9.4 по мере необходимости для выполнения работ, на ответственных за безопасное производство работ с применением ПС;
- формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок;
- при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН;

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик должен при производстве работ соблюдать:
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
- Правил    по    охране    труда     при   эксплуатации    электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957;
- Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787;
- СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя
РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862;
- СНиП 12-04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве» Часть 2.  Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880;
- СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной    безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных  Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122;
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»,  утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471;
- ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования       безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670;
- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённые постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 года №2464;
- Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов";
- ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
- Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 года №1026/пр (вместе с "РД-11-05-2007...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051);
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	После проведения работ фундаменты стоек должны соответствовать:
- выданной в производство работ РД (Приложение №4)

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.2.1. 
	Предъявление Объекта комиссии Заказчика
	Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.3.1 настоящей таблицы.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· акты на скрытые работы
· исполнительные чертежи, схемы
· общий и специальный журналы учета выполнения работ
сертификаты качества и паспорта на применённые материалы
- отчет об использовании давальческих материалов

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантия качества на результат Работ в отношении каждого Объекта действует с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc47693_2939175109][bookmark: _Toc54618152][bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc125123784]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. 
3.2 В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ. Формирование смет производится на этапе исполнения договора, в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение №2).
3.3 Все коэффициенты (генподрядный) начисляются в каждой локальной смете к итогу.
3.4 В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Субподрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.5 В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc47695_2939175109][bookmark: _Toc125123785][bookmark: _Hlk673152081][bookmark: _Toc54459814][bookmark: _Toc54457704][bookmark: _Toc54279846][bookmark: _Toc54279725]Приложения

[bookmark: _Hlk87545766]Приложение № 1: Ведомость объёмов работ
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
Приложение № 3: СТО РусГидро 05.02.126-2020;
Приложение № 4: СТО РусГидро 02.01.62 – 2021.
Приложение № 5: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро". 
Приложение № 6: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. 
Приложение № 7: Приказ филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» «О введении в действие Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». 
Приложение №8: Альбом моделей процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества».





Приложение № 1 


Ведомость объёмов работ

ОКПД2 43.99.30.100 Выполнение дополнительных работ при устройстве свайных фундаментов для нужд Волжского филиала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	5,09
	

	2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5
	м3
	5,1918
	

	3
	Шнековое бурение скважин экскаватором с навесным оборудованием (гидровращателем) глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2
	м
	30
5*6
	

	4
	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм
	шт
	1
	

	5
	Погружение винтовых свай диаметром 133 мм на глубину 6 м гидровращателем
	шт
	5
	

	6
	Свая винтовая 6000.133.5.350.5 с антикор. покрытием (сварной наконечник)
	шт
	5
	Давальческий материал

	7
	Бетонирование свай
	м3
	0,4
	

	8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F200, W6
	м3
	0,4
	

	9
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	69
	

	10
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6
	м3
	70,035
	

	11
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	34,155
	

	12
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 16 мм
	т
	3,5065
	

	13
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	3,541
	

	14
	Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей в 3 слоя
	м
	186
	

	15
	Гидроизоляционный состав Planiseal 88 Mapei, расход 1,6 кг на 1 м2, толщиной слоя 1 мм
	кг
	1190,4
	Давальческий материал

	Устройство дублирующих свай

	1
	Шнековое бурение скважин экскаватором с навесным оборудованием (гидровращателем) глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2
	м
	78
13*6
	

	2
	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм
	шт
	1
	

	3
	Погружение винтовых свай диаметром 133 мм на глубину 6 м гидровращателем
	шт
	13
	

	4
	Свая винтовая 6000.133.5.350.5 с антикор. покрытием (сварной наконечник)
	шт
	13
	

	5
	Бетонирование свай
	м3
	1,04
	

	6
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6
	м3
	1,04
	

	Условия выполнения работ:
1) Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением. ОПН- 500кВ,  ВЧЗ 500, ТН 500кВ, ВЛ 500кВ, КЛ 500кВ., КЛ 10кВ, КЛ 0,4кВ., КМ 500кВ. Линия сжатого воздуха 7кгс, 40кгс., хозфекальная канализация, контур заземления, дренажная канализация
2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ нескольких из перечисленных ниже факторов:
разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
стесненные условия для складирования материалов;
действующее технологическое оборудование;
движение технологического транспорта.ОПН- 500кВ,  ВЧЗ 500, ТН 500кВ, ВЛ 500кВ, КЛ 500кВ., КЛ 10кВ, КЛ 0,4кВ., КМ 500кВ. Линия сжатого воздуха 7кгс, 40кгс., хозфекальная канализация, контур заземления, дренажная канализация



