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1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
[bookmark: _Hlk147484091]Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро для нужд Филиала ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал».

2. Покупатель (подразделение Покупателя) адреса и наименования подразделений Покупателя (грузополучателей) представлены в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям (далее – ТТ).

3. Цели и задачи. Существующее положение 
Обеспечение работников  Филиала ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал»   в 2026г. средствами индивидуальной защиты в корпоративном стиле согласно утвержденным нормам и требованиям.

4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).
4.1. Средства индивидуальной защиты в корпоративном стиле (далее – СИЗ, Товар) должны соответствовать требованиям к продукции, указанным в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
4.2. При приемке поставляемых СИЗ входной контроль будет выполняться Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим Техническим требованиям, определения уровня качества поставляемых СИЗ, руководствуясь следующими требованиями:
4.2.1. Нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков;
4.2.2. Качественно пришитый утеплитель, локальное прилегание утеплителя;
4.2.3. Отсутствие вспучиваний полимерных покрытий.
4.3.	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.
4.4.	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011).
4.5.	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
4.6. Материалы, из которых изготовлена продукция, должны быть произведены не ранее года, предшествующего году поставки.
4.7.	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
[bookmark: _Hlk147825467]4.8. Поставщик должен иметь собственное производство по изготовлению спецодежды, обуви и СИЗ. В случае отсутствия собственного производства, победитель после подведения итогов конкурсной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте электронной площадки (до заключения договора) должен предоставить в адрес Покупателя Гарантийные письма от производителя о готовности поставить продукцию (товар) Поставщику в полном объеме для нужд Филиала ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал» в сроки, установленные Покупателем в настоящих ТТ. 
4.9. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.8 настоящих Технических требований Участник признается уклонившимся от подписания Договора.
4.10. После подведения итогов конкурсной процедуры, победитель не имеет права самостоятельно, без письменного согласования с Покупателем изменять ткань и модели продукции, указанные в техническом предложении в составе конкурсной заявки.


5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
5.1.	Общий срок до 30.11.2026г.  Количество продукции в каждой партии и сроки ее поставки определяются заявками Покупателя, оформленными по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Заявки Покупателя). 
Срок поставки Товара по заявкам – не позднее 30 календарных дней с момента согласования Заявки Покупателя Поставщиком. 
5.2.	Требуемый объем поставки Товара на 2026г. указан в Приложении № 2 к настоящим ТТ.
5.3. Общий объем поставки Товара может быть увеличен или уменьшен по инициативе Покупателя не более чем на 20% при условии сохранения единичных расценок на поставляемую продукцию с заключением дополнительного соглашения.
5.4. Нулевые позиции Товара, приведенные в Приложении № 2 к настоящим ТТ, могут быть включены в заявки Покупателя.
5.5. Срок на поставку СИЗ нестандартных размеров / ростов (отклоняющихся от указанных в Приложении № 2 к настоящим ТТ) может быть увеличен на 25 календарных дней, согласовывается отдельно с Поставщиком.

6. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
6.1. В сумму предложения должны быть включены все налоги и обязательные платежи, а также расходы, связанные с транспортировкой продукции до складов Покупателя по адресам подразделений Покупателя.
6.2. На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
6.3. Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет фактуры, УПД, декларация / сертификат соответствия) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.
6.4. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее ____ дня, предшествующего дню поставки.
            6.5 Участник должен представить технико-коммерческое предложение, в котором должна быть включена информация о конструкции и параметрах, поставляемых СИЗ, в том числе:
6.5.1.  техническое описание, которое должно содержать: наименование, характеристики, количество, стоимость, каталоги с внешним видом предлагаемой спецодежды (либо фотографии образцов продукции); 
6.5.2. заполненные по Филиалу ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал» таблицы технических характеристик по форме Приложения № 2 к настоящим ТТ.
6.6	В материалах технико-коммерческого предложения (далее – ТКП) должны быть представлены: 
6.6.1. сертификаты / декларация соответствия, протоколы испытаний (пакетов материалов), подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства на летние костюмы и зимние костюмы, (или сертификат / декларацию на партию летних и партию зимних костюмов), в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011; 
6.6.2. сертификаты / декларации соответствия, протоколы испытаний (пакетов материалов), подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, по каждой номенклатуре СИЗ согласно Приложению № 2 к настоящим ТТ и в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 (кроме нулевых позиций и позиций по п. 7.2.1), с занесением номеров сертификатов / деклараций соответствий в Приложение № 2 к настоящим ТТ. 
6.6.3. участник должен предоставить документы, подтверждающие качество тканей спецодежды летний и зимней, используемых при изготовлении продукции (протоколы испытаний, сертификаты соответствия от поставщиков ткани) по номенклатуре СИЗ согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций).
6.7. Вся предоставляемая документация должна быть пронумерована в соответствии с перечнем конкурсной документации.
        6.8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора Поставщик обязан передать Покупателю для утверждения контрольный образец Товара по каждой позиции ассортимента согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ с предоставлением полного пакета документов, а также каталог продукции (или фотографии образцов), предлагаемой к поставке, по следующему адресу: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул. М. Халилова, д.5.
6.8.1.  Образцы специальной обуви представляются в соответствии с описанием, приведенном в Приложении № 1 к настоящим ТТ, в количестве 1 (одной) пары в соответствии с Приложением № 2 к настоящим ТТ на каждую позицию, размер 42-43. 
6.8.2. Образцы специальной одежды, предоставляются, в соответствии с описанием, приведенном в Приложении № 1 к настоящим ТТ, в количестве 1 (одного) изделия каждого наименования мужской модели размером  96-100/170-176.
6.8.3. Образцы комплектующих (белье, подшлемники и т.д.) предоставляются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ.
6.8.4. Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого Товара, в том числе характеристики контрольных образцов соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным согласно требованиям ТТ.
6.9. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения контрольных образцов утверждает их в части соответствия характеристикам, установленным в ТТ либо направляет в адрес Поставщика уведомление о несоответствии видимых характеристик контрольного образца характеристикам Товара. При выявлении несоответствий в момент приемки контрольных образцов указанным в ТТ характеристикам, покупатель не принимает такой Товар. Уполномоченные представители Покупателя и Поставщика составляют акт о несоответствии поставленных образцов, который должен быть подписан представителями обеих Сторон. В данном Акте должны быть отражены все обнаруженные несоответствия, а также определены сроки их устранения. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика акт составляется Покупателем и направляется Поставщику на электронный адрес. Поставщик обязан подписать, обозначенный в настоящем пункте Акт и устранить несоответствия в сроки, указанные в Акте.
6.10. Образцы могут быть подвергнуты экспертизе, в связи с чем может нарушиться их целостность. Представленные образцы будут оцениваться на соответствие настоящим Техническим требованиям с оформлением результатов оценки.
6.11. По окончании процедуры экспертизы один образец каждого наименования продукции Участников остается в распоряжении Филиала ПАО «РусГидро» -«Дагестанский филиал».
6.12. Образцы всей продукции должны быть представлены на вешалках, развешанных на вешалках в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении №1 к настоящим ТТ (кроме нулевых позиций). Каждый предоставленный образец должен быть снабжен бейджем, содержащим номер позиции в соответствии с описью предоставляемых образцов и наименованием СИЗ в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ.
6.13. Детализированная опись предоставляемых контрольных образцов должна быть включена в состав закупочной заявки. 
6.14. Утвержденные Покупателем контрольные образцы Товара в качестве эталонных не входят в основной объем поставки и не оплачиваются
6.15. Поставляемый Товар должен быть идентичен контрольным образцам, утвержденным Покупателем.

7. Требования к Участнику Закупки
7.1. Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) поставки средств индивидуальной защиты, при этом за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки, участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 40 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении, с учетом правопреемства.

В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
    • копии договоров, подписанных с обеих сторон;
    • копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон.

К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.

8. Требования к документации по ценообразованию
8.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
8.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документции о закупке.
8.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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Техническим требованиям
I. Общая информация 
1.1. Костюмы для защиты от общих производственных загрязнений, летние для рабочих и ИТР должны быть изготовлены из тканей, произведенных в Российской Федерации. 
1.2. Подтверждением страны происхождения тканей является предоставленное поставщиком сертификатов и протоколов испытаний на ткань, согласно п. 7.2.3 настоящих ТТ и занесения соответствующей информации в Приложение № 2 к настоящим ТТ. 
1.3. Соблюдение требований, указанных в п. 1.1 Приложения № 1 к настоящим ТТ является обязательным. Участник, представивший заявку, несоответствующую данным требованиям, будет отклонен.
1.4.  С целью снижения риска поставок контрафактной продукции и упрощения контроля за используемыми при пошиве спецодежды тканями и материалами, при пошиве костюмов летних для рабочих / ИТР  должны быть использованы ткани с нанесением на изнаночную сторону специальной несмываемой маркировки – фирменного логотипа производителя ткани.

[bookmark: _Toc305680024][bookmark: _Toc305679990][bookmark: _Toc302998547]II. Общие требования
2.1. Спецодежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей, работающих от вредных и опасных факторов, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, контакт с химическим и веществами, вредные биологические факторы.
2.2. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
2.3. Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием.
2.4. Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами, приведенными в Приложении № 5 к настоящим ТТ. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации.
2.5. Поставляемые костюмы и обувь должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.
2.6. Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам.
2.7. Эскизы, содержащиеся в настоящих ТТ, представлены как образцы СИЗ, обязательные требования к которым приведены в описательной части (Приложение № 1 к настоящим ТТ).
[bookmark: _Toc464744413]	2.8. Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви:
Образцы СИЗ должны соответствовать следующим требованиям:
Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах».
Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».
Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.
Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования).
Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. 
Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.
Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91.
Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия.
Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. 
Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.
Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать.
Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий.

III. Требования к конструкции спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений.
[bookmark: _Toc305679991][bookmark: _Toc305680025][bookmark: _Toc302998548]3.1. Требования к костюму летнему от общих производственных загрязнений для рабочих.
Позиции в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 1
3.1.1.  Костюм мужской / женский летний для рабочих состоит из куртки и брюк. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
Костюм мужской летний рабочий предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.  Состоит из куртки и брюк.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной потайной застёжкой не менее чем на 4 петли, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту.
Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 
Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.
Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 
Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 
В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.
По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы по шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант оранжевого цвета шир. 2-3 мм. 
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами в области боковых швов для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.
На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии и усилительными накладками в области среднего шва. 
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Полукомбинезон с притачной нагрудной частью, на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пряжками-трезубцами.  Полукомбинезон с застежкой гульфика на «тесьму-молнию» и боковой застежкой справа на петлю и пуговицу на поясе. 
На нагрудной части расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа – с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту, слева – карман с отделением для карандаша.
	 Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом, со скошенными уголками внизу.
Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва.  По линии талии задние половинки стянуты эластичной тесьмой. 
Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Детали из отделочной ткани василькового цвета: обтачка вверху задних половинок.
Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
 С изнаночной стороны на куртку и полукомбинезона настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
Применяемые материалы:
Основная ткань: состав сырья 100% хлопок, поверхностная плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 с ВО отделкой.
Цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 230 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе -3,5% и по утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- воздухопроницаемость – не менее 20 дм3/м2с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Для маркировки готовых изделий должны применяться:
- товарный ярлык;
- контрольная лента;
- инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
[image: 1]

Рис. 1 Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих куртка, брюки / полукомбинезон. 

3.2 Требования к костюму летнему от общих производственных загрязнений для ИТР
Позиция в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 2
Костюм мужской / женский летний для руководителей и специалистов состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный - васильковый и оранжевый. 
Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 4 петли и пуговицы, и со сквозной верхней петлей, с втачными рукавами и втачным отложным воротником.
Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой светло-василькового цвета и кантом оранжевого цвета шириной 3 мм по шву притачивания кокеток. 
Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами. Нагрудные карманы: на правой полочке - накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша со стороны борта и карманом для телефона с клапаном со стороны проймы, фиксирующийся на контактную ленту (допускается притачивания паты кармана в шов кокетки); на левой полочке – накладной карман с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту. Нижние боковые карманы с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Уголки клапанов карманов скошенные. На левой полочке расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на контактную ленту посередине. 
          Спинка с кулисой по линии талии.
          Рукава втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. 
Под проймой вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена.
          По шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
          Для удобства пользования контактными застежками в костюме применяются «флажки» - держатели оранжевого цвета.  
Из ткани оранжевого цвета выполнены «флажки» - держатели, клапан кармана для телефона.
Внизу кокеток полочек и спинки, внизу рукавов под налокотниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шир. 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы на рукавах проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и две пуговицы в области боковых швов.
На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 
Задние половинки брюк с вытачками, с усилительными накладками в области среднего шва.
Охватывающая световозвращающая полоса шир. 25 мм проходит внизу под наколенниками. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм
Применяемые материалы:
Основная ткань: хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 с ВО отделкой, цвет: основной – синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотностью 230 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе – 3,5% и по утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3  ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 2. Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР. 
3.3. Требования к костюму на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукомбинезон).
Позиции в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 3
Костюм мужской / женский состоит из куртки и полукомбинезона, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно - синий, отделочный – васильковый и оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.      
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя + спанбонд + бязевая подкладка); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.
Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.
Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.
Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 
Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.
Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 
На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 
Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 
Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя + спанбонд + бязевая подкладка), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.
Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком с наколенниками. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. 
Задние половинки полукомбинезона с усилительными накладками в области среднего шва и по линии талии собраны на эластичную тесьму. 
По низу брюк – штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц.
Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.

Применяемые материалы:
Основная ткань: Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10 г/м2) г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую пропитку.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более по основе –2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014;
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;
- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н п. 5.8 ГОСТ 11209-2014.

Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Подкладка: бязь, состав сырья 100% хлопок, плотность 140-160 г/м2, цвет темно-синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	I, II, III 
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита
Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита



Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 3. Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукомбинезон). 



3.4. Требования к костюму на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для ИТР (куртка + брюки).
Позиции в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 4

Костюм состоит из куртки и брюк для I, II, III  климатических поясов. Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый. 
Костюм состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра. 
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.
Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.
Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.
Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 
Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.
Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 
На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 
Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 
Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шир. 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ), с застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и две петли и на поясе, с бретелями из эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро», пристегивающимися на пластмассовые пряжки. По линии талии не менее пяти шлевок.
Передние половинки брюк с широким поясом, с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком, и объемными наколенниками.
Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва, отрезные под коленом и по линии талии собраны на эластичную тесьму.
Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу.
Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой. 
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.

Применяемые материалы:
Ткань верха: полиамидная мембранная, c водоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, с покрытием, переплетение рипстоп, состав сырья 100% ПА, плотность 180 (+10 г/м2) г/м2
	Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.
	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	II, III 
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита



Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 4. Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для ИТР (куртка + брюки). Эскиз эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро». 


3.5. Требования к каске защитной с храповиком.

Позиции в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 7-9
Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала из термопластичного материала, внутренней оснастки, плавной регулировки и подбородочного ремня.
Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором.
Каска имеет храповой механизм.
Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы. 
Рабочий диапазон температур – 50С +50 0С.
Масса каски в сборе: не более 380 г.
Цвет – белый, для ИТР; синий / оранжевый – для рабочих.
Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз).
Обязательное соответствие: ТР ТС 019/2011.
[image: Каска СОМЗ-55 Фаворит синяя]Форма подтверждения соответствия – сертификат.
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Рис. 5. Каска защитная с храповиком. 

3.6. Требования к каске защитной

Позиции в Приложении № 2 к настоящим ТТ: 5-6
Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из термопластичного материала.
Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой, наголовным креплением и подбородочным ремнем. Возможны 2 варианта крепления подбородочного ремня: в 2-х точках крепления или 4-х точках для работ на высоте. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53–65 см).
Каска сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С;
Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла, связанных с риском травмы головы.
Масса каски в сборе: не более 360 г.
Цвет – белый, для ИТР, синий/оранжевый – для рабочих, 
Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики.
Обязательное соответствие:
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019/2011.
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Рис. 6. Каска защитная. 
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Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:
1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.
2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
защитные свойства;
размер (при наличии);
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;
3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;
4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
наименование страны-изготовителя;
наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;
обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствоватьСИЗ;
размер (при наличии);
защитные свойства изделия;
способы ухода за изделием (при необходимости);
дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;
срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;
единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
5.1. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
5.2. Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».
5.3. Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:
1) область применения;
2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;
3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;
4) наименование СИЗ;
5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;
6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;
7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);
8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;
9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);
10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
V. Корпоративные требования.
6. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
· основной цвет – темно-синий, василек;
· цвет отделочной ткани – оранжевый;
· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
· световозвращающая лента на костюмах – серая.

6.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:
6.1.1. Логотип-термопечать:
· месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету;
· наименование ПО, ее подразделения/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора.

[image: РусГидро_спина (002)]

6.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование ПО / подразделения/филиала уточняется при заключении договора):
· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;
· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
[image: РусГидро_грудь (002)]

6.1.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:
-	месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
-	цветовое сочетание шеврона согласно макету:
[image: РусГидро_рукав (002)]

6.1.4 Логотип касок
Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).
[image: ]
[bookmark: _Toc305680030][bookmark: _Toc305679996][bookmark: _Toc302998553][bookmark: _Toc234645818][bookmark: _Ref93088313]VII. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям
7.1. Участник закупки в составе Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: 
7.1.1. сертификация;
7.1.2. декларирование соответствия;
7.1.4. Инструкция по эксплуатации.
7.1.5. Участник закупки должен представить каталог своей продукции и образцы по всей номенклатуре (кроме нулевых позиций в соответствии с Приложением № 2 к настоящим ТТ).
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Приложение № 3
к Техническим требованиям


Адреса подразделений Покупателя (поставки).

Адреса поставки подразделений Покупателя уточняются при заключении договора и при оформлении заявок.
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Приложение № 5
к Техническим требованиям

Определение размера мужской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9



	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0


Определение размера женской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см.

	80 – 84
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9



	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см.

	146 – 152
	от 143,0 до 154,9

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,0
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Рост












          СОГЛАСОВАНО:



	Технический руководитель ОП  
«Чиркейская ГЭС» 
	
               _____________Ш.А. Мутаев

	Технический руководитель ОП  
«Ирганайская ГЭС»
	
               ______________И.Ш. Гаджиев 

	Технический руководитель ОП 
«Каскад Сулакских ГЭС»	

	
                ______________А.А. Анатов 
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«РусГидро» - «Дагестанский филиал»             
	
               ______________С.В. Шевченко 
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