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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4.
	Товар, изделие
	Специальная обувь

	5.
	ТЗ
	Техническое задание


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка специальной обуви для нужд АО «Почта России».
Цель поставки товара: обеспечение работников АО «Почта России» специальной обувью для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующего законодательства. Товар не должен иметь повреждений и дефектов материала.
3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) мужская: Ми
	пара
	187

	2
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) женская: Ми
	пара
	939

	3
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты): Тн, Сл
	пара
	91

	4
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур женская (1 класс защиты) Тн, Сл
	пара
	747

	5
	Обувь специальная для защиты от механического воздействия (ударов) мужская: Мун 200
	пара
	1726

	6
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты): Тн, Мун 200
	пара
	17

	7
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения женская Мун 5, См
	пара
	501

	8
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) женская: З
	пара
	2

	9
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) Мун 200, Мп
	пара
	5

	10
	Обувь специальная диэлектрическая от эл. тока до 1000В Эн: галоши
	пара
	4

	11
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги 
	пара
	2

	12
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур, от термических рисков электрической дуги (1 класс защиты): ботинки
	пара
	2

	13
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), для защиты от нефти и/или нефтепродуктов мужская: Мун 200, Нм, полуботинки
	пара
	4

	14
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: ботинки
	пара
	4

	15
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды мужская/женская: В
	пара
	1264

	16
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур женская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: сапоги
	пара
	599

	17
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий, ударов и от скольжения мужская, Мун 5, См
	пара
	4

	18
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: сапоги
	пара
	21


	
	Итого: 
	
	6119


3.3. Основные характеристики товара
Характеристики Товара должны соответствовать техническим характеристикам, установленным Приложением №1 к ТЗ, также требованиям, установленным в приложении №2 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему – копии сертификатов или деклараций о соответствии на весь Товар. 
Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) Товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям ТЗ.
Размерный ряд:
	
	Мужская
	Женская

	Обувь (размер)
	38-47
	35-45


Разбивка количества товара по размерам представлена в Приложении №2 к ТЗ. 

3.4. Комплектность товара
Товар поставляется парами.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен соответствовать требованиям:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия»;
ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;  
ГОСТ ISO 20345-2024 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования»;
ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»;
[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
В случае если в период поставки Товаров нормативно-правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, потеряют актуальность и прекратят свое действие, Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.

3.4. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в проекте Договора, факсимильным сообщением или иным способом, указанным в проекте Договора. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.
Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию и должны сохраняться весь срок службы.
Каждая единица Товара должна иметь маркировку. 
Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017.
Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.
Информация в маркировке должна соответствовать предоставленным сертификатам, и соответствующую требованиям ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» для данного вида товара.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка специальной обуви должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017. На упаковке должны быть указаны размеры Товара. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование Покупателя, наименование и количество поставляемого Товара.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).
6.2. Условия поставки Товара
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1. настоящего ТЗ. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами Поставщика. 
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки. Покупатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2. настоящего ТЗ. Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД; 
-товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
- документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат качества);
копиями сертификатов соответствия и(или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.
- счет-фактурой[footnoteRef:1]/УПД. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара до его отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 57838-2017.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Технические характеристики Товара

	2
	Количество специальной обуви по размерам


17

Приложение №1
к Техническому заданию 


Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, технические характеристики
	Пример

	1
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) мужская: Ми
	Полуботинки
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми- от механических воздействий (истирания)
Цвет: черный
Сезон: лето, демисезон
Материал верха натуральная кожа
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Метод крепления: литьевой
Подкладка: натуральная кожа

	


[image: ]


	2
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) женская: Ми
	Полуботинки
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми- от механических воздействий (истирания)
Цвет: черный
Сезон: лето, демисезон
Материал верха: натуральная кожа
Материал подошвы: ПУ-композиция
Метод крепления: литьевой
Подкладка: натуральная кожа
	


[image: ]


	3
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты): Тн, Сл
	Ботинки утепленные 
Цвет: черный
Сезон: зима
Пол: мужской/женский
Соответствие стандартам: 
ТР ТС 019/2011,
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тн – защита от пониженных температур,
Сл – защита от скольжения
Материал верха: натуральная кожа (1,8 -2 мм), 
Утеплитель: искусственный мех,
Материал подошвы: ПУ
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Стелька: вкладная

	


[image: ]

	4
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур женская (1 класс защиты) Тн, Сл
	Ботинки утепленные 
Цвет: черный
Сезон: зима
Пол: мужской/женский
Соответствие стандартам: 
ТР ТС 019/2011
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тн – защита от пониженных температур,
Сл – защита от скольжения
Материал верха: натуральная кожа (1,8 -2 мм), 
Утеплитель: искусственный мех,
Материал подошвы: ПУ
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой
Стелька: вкладная
	


[image: ]

	5
	Обувь специальная для защиты от механического воздействия (ударов) мужская: Мун 200
	Ботинки
Цвет: черный
Сезон: демисезон
Пол: мужской/женский
Соответствие стандартам: 
ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Материал верха: натуральная кожа (1,8 -2 мм), 
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: 200 Дж композитный
Стелька: шерстяной мех (80% шерсть)
Подклад: шерстяной мех (80% шерсть)

	


[image: ]

	6
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты): Тн, Мун 200
	Полуботинки
Цвет: черный
Сезон: лето, демисезон
Пол: мужской/женский
Соответствие стандартам: 
ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Мун 200 – от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Материал верха: натуральная кожа (1,8 -2 мм), 
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Тип подошвы: двуслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: 200 Дж металлический
Стелька: вкладная ЭВА
Подклад: 3D сетка

	[image: ]

	7
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения женская Мун 5, См
	Полуботинки
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми- от механических воздействий (истирания)
Мун 5 – от ударов в носочной части с энергией 5 Дж
См – от скольжения
Цвет: черный
Сезон: лето, демисезон
Материал верха: натуральная кожа
Материал подошвы: ПУ-композиция
Метод крепления: литьевой
Подкладка: текстильный материал
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	8
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) женская: З
	Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа т.1,2-1,4мм или микрофибра  с ПУ покрытием 1,8 мм
Подкладка: подкладочная кожа т.0,9-1,1мм или воздухопроницаемый сетчатый материал
Вкладная стелька: трехслойная, из вспененного
материала «Орто Лайт»
Подошва: ПУ/ТПУ
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	9
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) Мун 200, Мп
	
Полуботинки 
Цвет: черный
Сезон: лето, демисезон
Соответствие требованиям: 
ТР ТС 019/2011,
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Мп – защита от проколов и порезов,
Мун 200 – защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Материал верха: трикотажный материал 3D вязки
Подкладка: трехслойная 3D сетка
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Тип подошвы: двухслойная
Подносок: поликарбонатный, 200 Дж
Антипрокольная стелька: кевларовая, 1200 Н
 Подкладка: воздухопроницаемый сетчатый материал
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	10
	Обувь специальная диэлектрическая от эл. тока до 1000В Эн: галоши
	Соответствие требованиям: 
ТР ТС 019/2011
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Эн – от электрического тока напряжением до 1000 В

	

	11
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги 
	ТР ТС 019/2011
Полуботинки 
Верх обуви изготовлен из натуральной кожи КРС толщиной 1,8 – 2 мм
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина), термостойкая (до +300°С).
Метод крепления: литьевой.
Термостойкая фурнитура.
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	12
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур, от термических рисков электрической дуги (1 класс защиты): ботинки
	Ботинки кожаные утепленные
Соответствие стандартам: 
ТР ТС 019/2011
Материал верха: натуральная термостойкая кожа 1,8 -2,0 мм
Утеплитель: натуральный мех или искусственный огнестойкий утеплитель (1 климатический пояс)
Подносок: композитный материал 
Тип подошвы: двухслойная, ПУ/нитрильная резина, термостойкая (до +300°С)
Метод крепления: литьевой
Термостойкая фурнитура 
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	13
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), для защиты от нефти и/или нефтепродуктов мужская: Мун 200, Нм, полуботинки
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
Полуботинки
Материал верха: натуральная кожа 
Материал верха: натуральная термостойкая кожа 1,8 -2,0 мм
Подносок: композитный материал 200 Дж 
Тип подошвы: двухслойная полиуретановая
Подкладка, отводящая влагу
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	14
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: ботинки
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
Ботинки
Материал верха: натуральная кожа 
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: композитный материал 200 Дж 
Тип подошвы: двухслойная полиуретановая
Метод крепления подошвы: литьевой
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	15
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды мужская/женская: В
	Сапоги ПВХ
Пол: женский/мужской
Цвет: черный
Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
З – от общих производственныхзагрязнений,
В – от воды и растворов нетоксичных веществ
Верх обуви: 100% ПВХ.
Утеплитель: вкладной чулок 100% полиэфир.
Подошва: ПВХ.
Метод крепления: литьевой
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	16
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур женская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: сапоги
	ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ EN ISO 20345-2016 
Материал верха: натуральная кожа (юфть термостойкая или хромового дубления) толщиной не менее 1,8–2,0 мм. Допускается исполнение голенища с элементами из плотного водоотталкивающего текстиля в верхней части.
 Обувная колодка должна быть спроектирована с учетом анатомических особенностей женской стопы.
Конструкция голенища: Регулируемое по ширине голенище с фиксацией на ремень (ремни) с коррозионностойкой металлической или термопластиковой пряжкой для адаптации под индивидуальный обхват и заправку брюк.
Элементы безопасности носка (Мун 200): Внутренний защитный подносок ударной прочностью 200 Дж, выполненный из легкого композитного материала (поликарбонат) или металла, снабженный мягкой прокладкой для исключения надавливания на стопу при ходьбе и сгибании.
Утеплитель (подкладка и вкладная стелька): шерстяной мех (содержание натуральной шерсти не менее 70%, полиэфир не более 30%) плотностью не менее 600 г/м² или высокотехнологичный многослойный пакетный утеплитель без начеса. Подкладка должна обеспечивать сохранение тепла в условиях 1 класса защиты и эффективную паропроницаемость.
Характеристики подошвы, метод крепления: прямой литьевой метод крепления подошвы к заготовке верха (обеспечивает герметичность швов и защиту от влаги). Структура подошвы: двухслойная подошва, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и слабых растворов кислот/щелочей (до 20%).Внутренний слой: амортизирующий полиуретан (ПУ) для снижения ударных нагрузок на позвоночник и стопу при ходьбе. Ходовой (внешний) слой: Термопластичный полиуретан (ТПУ) или нитрильная резина с температурным диапазоном эффективной эксплуатации не менее чем от -40°C до +100°C.Протектор: Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы должна составлять не менее 4,5 мм. Конструкция рисунка протектора должна обеспечивать самоочищение от грязи/снега и высокое сцепление с обледенелыми и скользкими поверхностями.

	



[image: ]

	17
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий, ударов и от скольжения мужская, Мун 5, См
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-2024  
Сезонность: Лето / демисезон
Материал верха: Натуральная кожа или микрофибра с перфорацией
.Подносок (Мун 5): Внутренний защитный (композитный или термопласт) ударной прочностью не менее 5 Дж.
Подошва (См): Однослойный или двухслойный полиуретан (ПУ) с профилированным протектором, устойчивым к скольжению по зажиренным и влажным поверхностям.
Метод крепления: Литьевой (прямой прилив подошвы).Подкладка: Дышащая объемная сетка (3D-mesh).
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	18
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: сапоги
	ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.187-2024
Обозначения и сокращения наименования группы защиты по ГОСТ 12.4.103-2020: Тн, Нм, Мун 200.
Сапоги изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. 
Верх сапог изготовлен из натуральной кожи. 
Подкладка и стелька сапога изготовлена из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 70% шерсти, 30% полиэфирного волокна, плотностью 640 г/м2). 
В носочной части стопы предусмотрен внутренний защитный металлический подносок, ударной прочностью 200 Дж. 
Подошва двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты, щелочи концентрацией до 20%). Верхний слой выполнен из полиуретана, нижний слой из термопластичного полиуретана, который обладает свойствами износостойкости, термостойкости (выдерживает температуру +100°С), морозостойкости (выдерживает температуру -40°С).
Цвет: черный. Прочность крепления деталей низа Н/см не менее 120.
Прочность ниточных креплений деталей, Н/см не менее 120. Требование к подошве: прочность на разрыв, Н/мм2 не менее 3. Твердость подошвы, Шор А не более 70. Величина внутреннего безопасного зазора в момент максимального прогиба защитного носка, мм не менее 20. Коэффициент снижения прочности швов заготовки от воздействия: Нефти, Масла, Бензина, Щелочь 20 % не менее 0,6. Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия: Нефти, Масла, Бензина, Щелочь 20% не менее 0,5. Прочность на разрыв ходовой части подошвы, Н/см не менее 200. Примерный вид сапог представлен на эскизе.
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Приложение № 2 к ТЗ


Количество специальной обуви по размерам

	№ п/п
	Наименование товара 
	Размер
	Кол-во (пара)

	
	
	35
	36
	37
	38
	
39
	
40
	
41
	
42
	
43
	
44
	
45
	
46
	
47
	

	1
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) мужская: Ми
	
	
	
	
	
	17
	20
	50
	50
	20
	17
	10
	3
	187

	2
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) женская: Ми
	
	45
	100
	200
	250
	135
	135
	47
	24
	2
	1
	
	
	939

	3
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты): Тн, Сл
	
	
	
	
	
	6
	10
	20
	30
	10
	9
	5
	1
	91

	4
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур женская (1 класс защиты) Тн, Сл
	10
	60
	60
	180
	190
	105
	105
	18
	19
	
	
	
	
	747

	5
	Обувь специальная для защиты от механического воздействия (ударов) мужская: Мун 200
	2
	20
	92
	176
	168
	202
	173
	280
	287
	165
	109
	47
	5
	1726

	6
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты): Тн, Мун 200
	
	
	
	
	
	1
	1
	5
	5
	2
	1
	1
	1
	17

	7
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения женская Мун 5, См
	5
	30
	51
	130
	137
	79
	47
	12
	10
	
	
	
	
	501

	8
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) женская: З
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	9
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) Мун 200, Мп
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	5

	10
	Обувь специальная диэлектрическая от эл. тока до 1000В Эн: галоши
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	4

	11
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2

	12
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур, от термических рисков электрической дуги (1 класс защиты): ботинки
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	2

	13
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), для защиты от нефти и/или нефтепродуктов мужская: Мун 200, Нм, полуботинки
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	1
	
	4

	14
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: ботинки
	
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	4

	15
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды мужская/женская: В
	4
	90
	100
	300
	300
	180
	170
	40
	40
	15
	5
	15
	5
	1264

	16
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур женская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: сапоги
	
	12
	79
	158
	135
	109
	70
	28
	8
	
	
	
	
	599

	17
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий, ударов и от скольжения мужская, Мун 5, См
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	4

	18
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур мужская (1 класс защиты) Тн, Нм, Мун 200: сапоги
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	12
	1
	2
	
	
	21

	
	
	Итого:
	6119
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