

Технические характеристики продукции 

1) Фонарь Fenix WF30RE 2025 взрывозащищенный - 4 шт


Технические характеристики

-Искробезопасный фонарь для использования во взрывоопасных средах: нефтяной, химической, текстильной промышленности, при пожаротушении, на металлургических заводах, электростанциях, целлюлозно-бумажных фабриках;
-Сертификаты для работы в опасных зонах: IECEx, ATEX, GRGT;
-Светодиод CREE XP-G3 со сроком службы 50 000 часов;
-Цветовая температура — 5000 К;
-Максимальная яркость — 300 лм;
-Дальнобойность луча — 149 м;
-Аккумулятор — взрывозащищенный аккумулятор Fenix ARB-L21-3000Ex (формат 21700) емкостью 3000 мАч;
-Максимальное время работы — 313 ч 22 м;
-Порт USB Type-C с адаптером повышенной безопасности;
-Степень защиты — IP68;
-Ударопрочность — 1 м;
-Материал корпуса — алюминиевый сплав A6061-T6;
вес — 218 г (включая аккумулятор);

Комплектация — фонарь Fenix WF30RE 2025, аккумулятор ARB-L21-3000Ex, зарядный адаптер, зарядный кабель Type-C, запасное уплотнительное кольцо, темляк, декларация соответствия ЕС, руководство пользователя, гарантийный талон

2) Фонарь налобный Fenix WH35RE взрывозащищенный - 4 шт

Технические характеристики
-Искробезопасный фонарь для использования во взрывоопасных средах: нефтяной, химической, текстильной промышленности, при пожаротушении, на металлургических заводах, электростанциях, целлюлозно-бумажных фабриках;
- Сертификаты для работы в опасных зонах: IECEx, ATEX, GRGT;
-2 светодиода белого света CREE XP-G3 со сроком службы 50 000 часов;
-Цветовая температура — 5000 К;
-Максимальная яркость — 280 лм;
-Дальнобойность луча — 21 метр;
-Аккумулятор — взрывозащищенный аккумулятор Fenix ARB-L21-3000Ex (формат 21700) емкостью 3000 мАч;
-Максимальное время работы — 280 ч;
-Водонепроницаемый порт USB Type-C с адаптером повышенной безопасности 
-Степень защиты — IP66;
-Ударопрочность — 2 м;
-Материал корпуса — алюминиевый сплав A6061-T6;
-Вес — 153 г (включая аккумулятор);

[bookmark: _GoBack]-Комплектация — налобный фонарь Fenix WH35RE, аккумулятор ARB-L21-3000Ex, зарядный адаптер, зарядный кабель, запасное уплотнительное кольцо, запасное резиновое кольцо, крепление для каски, декларация соответствия ЕС, руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 3 календарных  дня
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