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	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	ЭСК
	Электросетевой комплекс

	ТП
	Техническое присоединение
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х70 
	км
	6,850

	2. 
	Самонесущий изолированный провод СИП 3 1х120 
	км
	16,400

	3. 
	Самонесущий изолированный провод СИП 4х35
	км
	0,63

	4. 
	Самонесущий изолированный провод СИП 2х16
	км
	1,5
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	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Самонесущий изолированный провод
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора
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Наименование продукции: Самонесущий изолированный провод
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	
Требования к безопасности товара
	Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам
	
Согласие с требованием
	

-
	

-

	2.2. 
	



Стойкость к внешним факторам по ГОСТ 31946-2012
	Провода должны быть устойчивы к воздействию температуры окружающей среды до 50 °С и до –60 °С, а также к солнечному излучению. Герметизированные провода должны быть устойчивы к продольному распространению воды, при этом расстояние от места проникновения воды до конца провода не должно превышать 3 м.
	



Согласие с требованием
	



-
	

	2.3. 
	Допустимый нагрев токопроводящих жил
	В нормальном режиме он не должен превышать 90 °С, при коротком замыкании — 250 °С
	Согласие с требованием
	
-
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
Согласие с требованием
	
-
	-

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497945][bookmark: _Toc140501426][bookmark: _Toc140590259][bookmark: _Toc213399651]
[bookmark: _Toc236898020]-
	

-

	4.2. 
	

Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
	

Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497946][bookmark: _Toc140501427][bookmark: _Toc140590260]

[bookmark: _Toc213399652][bookmark: _Toc236898021]-
	

-

	4.3. 
	Требования к доставке
	Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497947][bookmark: _Toc140501428][bookmark: _Toc140590261][bookmark: _Toc213399653][bookmark: _Toc236898022]-
	-

	4.4. 
	
Требования к приемке
	При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ.
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140590262]
[bookmark: _Toc213399654][bookmark: _Toc236898023]-
	
-

	4.5. 
	


Маркировка
	На поверхности изоляции одной из основных токопроводящих жил или на поверхности изоляции нулевой или нулевой несущей жилы и на поверхности защитной изоляции с интервалом не более 500 мм должны быть нанесены тиснением или печатным способом товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, марка провода, год его выпуска и наименование страны-изготовителя
	

Согласие с требованием
	

[bookmark: _Toc236898024]-
	

-

	4.6. 
	Транспортировка
	В соответствии с требованиями ГОСТ 18690-2012
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc236898025]-
	-

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	


Требования к сроку гарантий качества товара
	

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД).
	


Согласие с требованием
[bookmark: _Toc140497951][bookmark: _Toc140501432][bookmark: _Toc140590266]


	


-
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	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	




Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: 
· руководство по эксплуатации;
· товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200;
· накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	




Согласие с требованием
	




-
	




-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Общие требования к поставляемым товарам
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. 
	
Согласие с требованием
	

-
	

-



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc236898027]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
	
	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
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[bookmark: _Hlk48222348][bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к ТТ
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
	№
п/п
	Наименование
	Тип\марка
	Технические характеристики
	Соответствие стандартам

	1. 
	
Самонесущий изолированный провод 
	СИП 3 1х70
	Конструкция – одна сталеалюминевая, токопроводящая жила, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.  Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара.
	

	2. 
	


Самонесущий изолированный провод 
	СИП 3 1х120
	Конструкция – одна сталеалюминевая, токопроводящая жила, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.  Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара.
	

	3. 
	Самонесущий изолированный провод 
	СИП  4х35
	Многопроволочные токопроводящие жилы круглой формы. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.  Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара.
	

	4. 
	Самонесущий изолированный провод 
	СИП 2х16
	Многопроволочные токопроводящие жилы круглой формы. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.  Провод должен быть смотан на барабан, не иметь переломов, порезов, царапин и иметь протокол испытаний на конкретную партию товара.
	



