
0
[bookmark: _GoBack]«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер 
Якутской ГРЭС
ПАО "Якутскэнерго"
________________ Н.Н. Аммосов
«____»_______________ 2026 г.








[bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc139856287][bookmark: _Toc141696704][bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc139856287][bookmark: _Toc141696704]




Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc35921_2613968454][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35923_2613968454][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

ЯГРЭС- Якутская государственная районная электростанция
РФ -Российская Федерация
ТУ -Технические условия
ГОСТ - государственный стандарт
ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности
РЭ – руководство по эксплуатации
ТО – техническое обслуживание
СИ – средства измерения




1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35925_2613968454][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]Приборы и аппаратура для оснащения химического цеха.

[bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Приобретение необходимого перечня приборов и оборудования для прохождения аттестации химической лаборатории в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» и СДА 15-2009 «Требования к испытательным лабораториям». Создание условий устойчивого, безопасного и эффективного функционирования предприятия путем замены устаревшего оборудования лаборатории, не обеспечивающего точность диагностирования новым и приобретением дополнительных единиц приборов химического контроля. 
2. [bookmark: __RefHeading___Toc35929_2613968454][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35931_2613968454][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35933_2613968454][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35935_2613968454][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Аналитические весы (с поверкой)
	шт.
	1
	ОКПД 2 26.51.53
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	2. 
	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Термостат для определения вязкости (с поверкой)
	шт.
	1
	
	


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35937_2613968454][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc35939_2613968454][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Аналитические весы (с поверкой)
	с даты заключения договора
	По регламенту

	2. 
	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (с поверкой)
	
	

	3. 
	Термостат для определения вязкости (с поверкой)
	
	



0

3

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35941_2613968454][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35943_2613968454][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
Способ подтверждения: указание параметра
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки оборудования
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
Грузополучатель: Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго»
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортирование оборудования  в упаковке предприятия-изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации прибора виброизмерительного при соблюдении Потребителем условий
эксплуатации - 12 месяца со дня продажи прибора.
	Предложение
	


Способ подтверждения: указание параметра
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта;
руководства по эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта;
руководства по эксплуатации, методику поверки.
СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:
- свидетельством об утверждении типа СИ;
- описанием типа (приложением к свидетельству);
- методикой поверки СИ данного типа;
 - свидетельством о первичной поверке.
Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.
	Предложение
	



Способ подтверждения: указание параметра
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	-//-

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	Предложение
	Способ подтверждения: указание параметра
	

	6.2
	Требования к         оборудованию
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям.
Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	



	

	


Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «Приборы и аппаратура для оснащения Химического цеха Якутской ГРЭС»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Аналитические весы (с поверкой)
	
	1. Наибольший предел взвешивания (НПВ) — 252 г.;
2. Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - 0.01 г.;
3. Цена деления (дискретность) - 0.0001 г.;
4. ГОСТ - OIML R76-1-2011;
5. Класс точности - I специальный;
6. Дисплей — жидкокристаллический;
7. Размер платформы - Ø90 мм.;
8. Калибровка - внутренняя;
9. Габариты198x294x315 мм.;
10. Вес - 3.5 кг.;
11. Интерфейс — RS-232C;
12. Питание - сетевой адаптер.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. 
	Позиция 2
	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (с поверкой)
	
	1. Диапазон температуры вспышки - Автоматическое определение вспышки в диапазоне температур от +12 до +370  °C;
2. Нагрев - Автоматический нагрев продукта и поддержание скорости нагрева в соответствии с выбранной программой испытания;
3. Поджиг - Автоматический поджиг при помощи электрической искры, контролируемой мощности для полной имитации газового шарика диаметром 4 мм.;
4. Мешалка - Скорость перемешивания соответствуют требованиям выбранной программы испытаний и поддерживается автоматически;
5. Потребляемая мощность	не более 750 Вт (в режиме подготовки к испытанию, не более 120 Вт);
6. Размеры аппарата (с установленным тиглем) - 420х310х455 мм, (ширина х высота х глубина);
7. Масса аппарата - не более 15 кг;
8. Температура окружающей среды от 10 до 35 °C;
9. Относительная влажность при температуре +25°С 	не более 80%;
10. Напряжение сети питания от 198 до 242 В;
11. Частота сети питания от 49 до 51 Гц;
12. Срок службы - 6 лет, не более 15 000 часов;
13. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год, не более 2 500 часов;
14. Электробезопасность -Дифференциальный автомат, предотвращающий поражение электрическим током пользователя и повреждение аппарата в результате короткого замыкания;
15. Пожарная безопасность	- Если показания цифрового измерителя температуры превысили плюс 395°С, либо было проведено 28 испытаний искрой, процесс испытания останавливается, при этом аппарат подает прерывистый звуковой сигнал и на дисплей выдается сообщение о ошибке. При остановке испытания нагрев отключается;
16. Звуковое сопровождение - Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности;
17. Диагностика и настройка - Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Термостат для определения вязкости (с поверкой)
	
	1. Количество мест под вискозиметры — 3
[bookmark: bx-cursor-node_Копия_2][bookmark: bx-cursor-node_Копия_1]2. Диапазон температур
— без внешнего охлаждения, °С
— с охлаждением водопроводной водой, °С
— с охлаждением криостатом, °С(Токр+10)…+150
(Тводы+5)…+150
0…+150;
[bookmark: bx-cursor-node]3. Погрешность установления заданной температуры, °С±0,02;
4. Погрешность поддержания температуры, °С±0,01;
5. Потребляемая мощность, Вт — 1500;
6. Габаритные размеры, мм — 380х235х560;
7. Рабочая глубина, мм — 300;
8. Объём рабочей жидкости, л — 14;
9. Масса прибора без жидкости, кг — 16;

	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	


[bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740][bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740]
*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

12
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
3. [bookmark: __RefHeading___Toc35945_2613968454][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc35947_2613968454]По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.
[bookmark: __RefHeading___Toc35949_2613968454][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.

[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252][bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]
