
















Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 08.12.12 Поставка инертных материалов для нужд Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 08.12.12 Поставка инертных материалов для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение обязательств по Договору подряда № 1210-343-2023 от 03.11.2023 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Песчано-гравийная смесь 0-40 
	м3
	7560

	2. 
	Щебень гравийный 40-70 
	м3
	3780

	3. 
	Щебень гравийный 5-20 
	м3
	378

	4. 
	Щебень гравийный 0-5 
	м3
	252



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 08.12.12 Поставка инертных материалов для нужд Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	в течение 120 календарных дней, с даты подписания договора*

	*Поставка осуществляется по заявкам. Ориентировочное количество заявок — 30
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[bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1
	Песчано-гравийная смесь
	
	

	1.1.1
	Фракция, мм
	0-40
	
	

	1.1.2
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 23735-2014
	
	

	1.2
	Щебень гравийный
	
	

	1.2.1
	Фракция, мм
	40-70
	
	

	1.2.2
	Марка
	М600
	
	

	1.2.3
	Морозостойкость
	F200
	
	

	1.2.4
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 8267-93
	
	

	1.3
	Щебень гравийный
	
	

	1.3.1
	Фракция, мм
	5-20
	
	

	1.3.2
	Марка
	М600
	
	

	1.3.3
	Морозостойкость
	F200
	
	

	1.3.4
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 8267-93
	
	

	1.4
	Щебень гравийный
	
	

	1.4.1
	Фракция, мм
	0-5
	
	

	1.4.2
	Марка
	М600
	
	

	1.4.3
	Морозостойкость
	F200
	
	

	1.4.4
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 8267-93
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	не менее 12 месяцев со дня подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) на Товар, но не менее, гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	ГЭС-3 — Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Песчано-гравийные смеси перевозят навалом в транспортных средствах любого вида согласно действующим правилам перевозки. 
Песчано-гравийные смеси перевозят и хранят в условиях, предохраняющих их от засорения и загрязнения согласно ГОСТу 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»
Щебень и гравий перевозят навалом в транспортных средствах любого вида согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения, правилам перевозки грузов автомобильным и водным транспортом согласно п.п 7.1. ГОСТа 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	
	

	4.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.5
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




