

Технические характеристики продукции 

Розетка кабельная с прямым патрубком ОНЦ-БС-1-4/10-Р12-1-В

Тип:	ОНЦ-БС	
Функциональное назначение:	Розетка	
Способ монтажа:	на кабель	
Тип исполнения:	Прямой	
Монтаж:	на кабель	
Материал корпуса:	Металл	
Материал контактов:	Серебро	
Материал изолятора:	карболит	
Сопротивление изолятора не менее,Мом:	1000	
Сопротивление контактов не более,Ом:	0.005	
Рабочее напряжение, В:	250	
Рабочая температура,°С:	-60 C+85 C
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Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней

1

