


















Техническое требование
На поставку оборудования для системы видеонаблюдения.


























1. Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка комплекта оборудования для системы видеонаблюдения согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему ТТ).

1.2. Получатель товара: АО Сахаэнерго.

1.3. Адрес доставки: Республика саха (Якутия) г.Якутск ул. Беринга 42

1.4. Срок поставки: с даты заключения контракта.

1.5. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика (включено в цену коммерческого предложения).

2. Требования к поставляемому оборудованию

2.1. Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным).

2.2. Все единицы товара должны иметь:

· заводскую упаковку производителя;
· полную комплектацию согласно технической документации производителя (крепления, переходники, кабели в комплекте, если предусмотрено);
· маркировку на русском языке (или этикетку-переводчик) с указанием модели, серийного номера и страны происхождения.

3. Требования к упаковке и маркировке

3.1. Каждое место (коробка, паллета) должно иметь ярлык с обязательной информацией:

· наименование Получателя;
· номер контракта/заявки;
· общий вес места и количество мест в партии.

3.2. Упаковка должна исключать повреждение товара при транспортировке (погрузка/разгрузка, перепады температур, влага).

3.3. В каждую единицу оборудования должен быть вложен гарантийный талон и краткая инструкция на русском языке (или QR-код со ссылкой на инструкцию).

4. Порядок доставки и приемки

4.1. Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Получателя о дате и времени отгрузки (по телефону или электронной почте).

4.2. Доставка осуществляется до дверей склада/помещения Получателя (разгрузка автотранспорта силами Поставщика). Подъем на этаж — по отдельной договоренности (если не оговорено, указывайте явно).

4.3. Приемка товара проводится в день доставки в присутствии представителя Получателя по следующим этапам:

· Проверка целостности упаковки (отсутствие вмятин, разрывов, следов вскрытия).
· Проверка количества мест по накладной.
· Вскрытие упаковки и проверка комплектности по спецификации.
· Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений.

4.4. При выявлении недостачи, брака или несоответствия ассортименту составляется Акт о выявленных недостатках (в свободной форме, с подписями обеих сторон). Товар не считается принятым до устранения нарушений.

4.5. Право собственности переходит к Получателю с момента подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД без замечаний.

5. Гарантийные обязательства (без монтажа)

5.1. Гарантийный срок на оборудование — не менее 12 (двенадцати) месяцев (или иной, установленный производителем, но не менее указанного).

5.2. Гарантия распространяется на заводские дефекты, выявленные в период гарантийного срока. Ответственность за дефекты, возникшие в результате неправильного хранения или самостоятельного монтажа силами Получателя, Поставщик не несет.

5.3. Замена/ремонт некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней с момента письменного обращения Получателя.

6. Критерии отклонения заявки (для тендера)

Заявка участника подлежит отклонению, если:

· предлагаемое оборудование не соответствует указанным в спецификации моделям или диапазонным характеристикам;
· участник не подтверждает доставку до адреса Получателя;
· не предоставлены документы, подтверждающие страну происхождения (если требуется по 44-ФЗ / 223-ФЗ).


















	Приложение № 1

	
Список оборудования

	Наименования
	Технические характеристики
	Количество
	

	
Камеры видеонаблюдения


	IP-камера TRASSIR TR-Lite L2B5 2.8
	Форм-фактор: цилиндр
Исполнение: для улицы
Серия:	Lite
Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
Чувствительность: 0.005 лк (F/1.8)
Скорость электронного затвора: 1/2 ~ 1/1000 с.
Регулировка угла установки: поворот — 0° ~ 360°, наклон — 0° ~ 180°, вращение — 0° ~ 360°
Функции: DWDR, 3D DNR
Режим день/ночь: механический ИК-фильтр
Апертура: F/1.8
Объектив, угол обзора: 2.8 мм, по горизонтали 98°, по вертикали 53°
Максимальное разрешение: 1920×1080
Диапазон подсветки: 30 м
Фреймрейт: 25 к/с
Видеосжатие: H.265, H.264, MJPEG
Битрейт: 8 Мбит/с
Сетевые интерфейсы: RJ-45
Аудио: встроенный микрофон
Рабочие условия: –30 °C... +60 °C
Защита: IP67, TVS 4000 V
Питание: DC 12 V, PoE
Потребляемая мощность: 12 V: 2.6 Вт, PoE: 3.5 Вт
Размер: 152.1×68.3×62.9 мм
Вес: 390 г
	756
	

	IP-камера TRASSIR TR-D2B5-noPoE v3 3.6
	Форм-фактор: цилиндр
Исполнение: для улицы
Серия: Eco
Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
Чувствительность: 0.005 лк (F/1.8)
Скорость электронного затвора: 1/2 ~ 1/1000 с/
Функции: DWDR, BLC, ROI
Режим день/ночь: механический ИК-фильтр
Апертура: F/1.8
Объектив, угол обзора: 3.6 мм, по горизонтали 81°, по вертикали 44°
Максимальное разрешение: 1920×1080
Диапазон подсветки: 30 м
Фреймрейт: 25 к/с
Видеосжатие: H.265, H.264, H.265+
Битрейт: 8 Мбит/с
Сетевые интерфейсы: RJ-45
Аналитика: обнаружение движения
Детекция по событию: обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны)
Рабочие условия: –40 °C... +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Защита: IP67, TVS 4000 V
Питание: DC 12 В
Потребляемая мощность: 3.3 Вт
Размер: 152.59×67.55×62.93 мм
Вес: 390 г
	717
	

	SVC-S195P DIP 5 Mpix 2.8mm
	
Тип корпуса: Цилиндрическая
Тип матрицы: 1/2.7" CMOS CV5001
Процессор: FH8538E
Разрешение: 2560x1920
Максимальное разрешение AHD: 5 Мпикс
Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
Объектив: 2.8 мм
Чувствительность: 0.05 Лк
Механический ИК фильтр: Да
Электронный затвор: 1/50-1/10000 с
Соотношение С/Ш: 48 дБ
Баланс белого: Автоматический
TV система: PAL/NTSC
Синхронизация: Внутренняя
Видеовыход: Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом
Гамма коррекция: 0,45
Управление: DIP/UTC
OSD меню: Да
Компенсация встречной засветки: Да
Расширенный динамический диапазон: Да
Sens-up: Да
Шумоподавление: 2D-DNR
Дальность ИК подсветки: 30 м
Степень защиты: IP 67 (пластик)
Рабочая температура: -40 +60 °C
Электропитание: DC 12B±10% 300мА
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм: 155x65x65
Вес, г: 372
Цвет: Белый
	16
	

	
Видеорегистраторы

	IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR 4232R AF 32-канальный
	Операционная система: TRASSIR OS на базе Linux
Удаленное подключение: клиентское приложение TRASSIR, веб-браузер, мобильный клиент Android или iOS, облачное подключение
Модули: ActivePOS, ActiveStock, ArUco Detector, ActiveDome, Dewarp, Fire Detector, Smoke Detector, Sabotage Detector, Neuro Counter, Queue Detector
Каналы: 32 до 12 Мп
Поддержка двух потоков: да
Поддерживаемые видеокодеки: H.265, Н.264
Разрешение записи: до 12 Мп
Разрешение вывода:	D-SUB(VGA): FHD, HDMI: до 4К
Битрейт: 384 Мбит/с
Сетевой интерфейс:	2 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), 
USB: 2 USB 2.0, 1 USB 3.0
SATA-интерфейс: для 2 HDD 2.5"/3.5" емкостью до 18 Тбайт
Видеовыход: HDMI, VGA
Размер: 382×316×50 мм
Вес: 1,7 кг
	20
	

	IP-видеорегистратор TRASSIR TR-N1216P v2 с питанием камер 16-канальный 
	Операционная система: на базе Linux
Видеоканалы: 16 IP-каналов
Разрешение записи: 12 Мп
Поддержка кодеков:	H.265, H.264, H.265+, H.264+
SATA: для 2 HDD 3.5", 2.5" емкостью до 8 Тбайт
Видеовыходы: VGA (D-SUB), HDMI (дублирующие)
Разрешение вывода:	VGA — до 2 Мп, HDMI — до 8 Мп
Сетевой интерфейс:	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
PoE: 16 RJ-45 10/100 Мбит/с
USB: 2 USB 2.0
Напряжение: DC 54 В (3.3 А)
Мощность: до 14 Вт (без HDD и PoE)
Рабочие температуры: -10 °С… +55 °С
Размер: 326×243×52 мм
Вес: брутто — 2.6 кг
	73
	

	IP-видеорегистратор TRASSIR TR-N1108 v2   8-канальный 
	Операционная система: на базе Linux
Видеоканалы: 8 IP-каналов
Разрешение записи: 12 Мп
Поддержка кодеков: H.265, H.264, H.265+, H.264+
SATA:	1 HDD 3.5", 2.5" емкостью до 8 Тбайт
Видеовыходы: VGA (D-SUB), HDMI (дублирующие)
Разрешение вывода:	VGA — до 2 Мп, HDMI — до 8 Мп
Сетевой интерфейс:	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB: 2 USB 2.0
Напряжение:	DC 12 В (2 A)
Мощность: до 14 Вт (без HDD)
Рабочие температуры: -10 °С… +55 °С
Размер: 250×230×45 мм
Вес: брутто — 1.1 кг
	21
	

	TVI видеорегистратор Rvi-HDR08LA-TA            8-канальный
	Поддерживаемые форматы	HD-TVI, AHD, IP, PAL (аналоговый)
Видеовходы	8×BNC
Видеовыходы	1×HDMI, 1×VGA
Разрешение видеовыходов	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Аудиовходы/выходы	1×RCA (вход), 1×RCA (выход)
Слот для HDD	1×SATA3, до 6 ТБ
Сетевые интерфейсы	1×10/100 Мбит/с Ethernet-порт
USB-порты	2×USB 2.0
Питание	DC 12 В, до 12 Вт (без HDD)
Габариты	200×200×45 мм
Вес	0,8 кг (без HDD)
Алгоритм сжатия	H.264, H.264+
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр
	3
	

	
Монитор

	Монитор Dahua DHI-LM24-A200Y
	Диагональ: 23.8"
Тип матрицы: VA
Битность матрицы:  8 бит
Подсветка матрицы:  Edge LED
Широкоформатный монитор:  да
Разрешение экрана: 1920x1080 (16:9)
Частота обновления кадров: 100 Гц
Поверхность экрана: матовая
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 3000:1
Время отклика: 10 мс
Угол обзора по горизонтали: 178°
Угол обзора по вертикали: 178°
Максимальное количество цветов: 16.7 млн.
Технические характеристики Dahua 24" DHI-LM24-A200Y  
Разъёмы: VGA (D-Sub), HDMI
Наклон: -5°±2°/15°±2°
Крепление на стену (VESA): 75 х 75 мм
Блок питания: внешний
Потребляемая мощность при работе: 16 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт
Цвет: чёрный
Высота без подставки: 320 мм
Размеры (ШхВхГ): 539 x 399 x 189 мм
Вес: 2.8 кг
	114
	

	
ИБП

	ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD
	Тип: ИБП
Основной цвет:  черный
Вид: линейно-интерактивный
Форм-фактор: Tower
Длина кабеля питания: 1.2 м
Полная выходная мощность: 2000 ВА
Эффективная выходная мощность: 1200 Вт
Мин. входное напряжение: 195 В
Макс. входное напряжение: 265 В
Мин. входная частота:  40 Гц
Макс. входная частота: 70 Гц
Стабильность выходного напряжения: ± 5 %
Мин. выходная частота: 49 Гц
Макс. выходная частота: 61 Гц
Тип формы напряжения: модифицированная синусоида
Время работы: 30 мин (100Вт)
Время переключения на батарею: 4 мс
Виды защиты: защита линии передачи данных, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, ещё
Количество и тип выходных разъемов питания: 4 х CEE 7 (евророзетка)
Количество выходных разъемов питания (UPS): 4
Интерфейсы: USB
Дополнительные разъемы: RJ-11, RJ-45
Расположение разъемов на корпусе: вертикальное
Тип батареи: свинцово-кислотная
Время зарядки:  3 ч
Напряжение и емкость батареи: 12V/9Ah
Возможность замены батарей: есть
Горячая замена батарей: нет
Количество батарей: 2 шт
Подключение внешних батарей: нет
Наличие батареи в комплекте: есть
Функции и режимы: AVR, функция Green Mode
Холодный старт: есть
Дисплей: LCD дисплей
Светодиодные индикаторы: питание включено
Звуковые сигналы: низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи
Уровень шума: 40 дБ
Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С
Комплектация: диск с ПО, документация, кабель USB, кабель питания
Глубина: 360 мм
Ширина: 146 мм
Высота: 164 мм
Вес: 11.1 кг
	110
	

	Источник вторичного электропитания резервированный ББП-100 М (17Ач)
	Тип устройства: Источник вторичного электропитания резервированный
Световая индикация: "Наличие сети"; "Нагрузка"
Напряжение питания, B: -  от сети переменного тока 100…260
Выходное напряжение, В: - при питании от сети переменного тока 13.6
Выходной ток, А: - номинальный при наличии основного питания 10
Тип используемого аккумулятора: 12 В 17 А·ч
Количество аккумуляторов, шт: 1
Защита от короткого замыкания: Есть
Защита аккумулятора от глубокого разряда: Есть
Степень защиты: IP31
Диапазон рабочих температур, °С: -15…+50
Габаритные размеры мм: 250х225х86

	3
	

	
Коммутатор

	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
	Метод коммутации: передача с промежуточным хранением
Порты	: 26
РоЕ: 24 RJ-45 Fast Ethernet
Uplink: RJ-45 Gigabit Ethernet
Combo	: RJ-45, SFP
Мощность PoE-порта: 32 Вт
Бюджет РоЕ: 225 Вт
Распиновка: DC+: 1/2, DC–: 3/6
Пропускная способность: 8.8 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов: 6.5 mpps
Буфер: 4 Мбит
Размер таблицы MAC-адресов: 16 000
Стандарты: IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание: AC 220 V
Рабочие условия: температура — 0 °C… +40 °C, влажность — 5 % ~ 95 %
Защита: ESD: воздушный заряд — 8 кВ, контактный — 6 кВ
направленный импульс, перенапряжение: стандартный режим — 4 кВ, дифференциальный — 2 кВ
Функции: управление потоком изоляция портов передача данных на расстояние до 250 м со скоростью до 10 Мбит/с сторожевой таймер (мониторинг и перезагрузка зависших устройств через 180 с.)
Размер: 280×180×44 мм
Вес: 2.04 кг
	10
	

	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS14202S-185-16PoEa
	Порты: 16 GE RJ-45 с РоЕ, 2 GE uplink RJ-45, 2 GE SFP-слот
Мощность PoE-порта: 30 Вт
Бюджет РоЕ: 185 Вт
Матрица: 40 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов: 29.76 mpps
Размер таблицы MAC-адресов: 8К
Буфер: 4.1 Мбит
Стандарты РоЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание: AC 100 ~ 240 V
Рабочие условия: температура: 0 °C… +40 °C, влажность: 10 % ~ 90 %
Защита: высоковольтные импульсы, стандартный режим — 6 кВ
высоковольтные импульсы, дифференциальный режим — 4 кВ
контактный электростатический разряд — 6 кВ
воздушный электростатический разряд — 8 кВ
Размер: 280×188×44 мм
Вес: 4.2 кг
	2
	

	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS1109-120-8PoE
	Порты: 8 FE RJ-45 с РоЕ, 1 FE RJ-45
Мощность PoE-порта: 1–6 — 30 Вт, 7–8 — 60 Вт
Бюджет РоЕ: 120 Вт
Матрица: 1.8 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов: 1.3392 mpps
Размер таблицы MAC-адресов: 2К
Буфер: 1 Мбайт
Стандарты РоЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
Питание: AC 100 ~ 240 V
Рабочие условия: температура: –30 °C… +60 °C, влажность: 10 % ~ 90 %
Защита: высоковольтные импульсы, стандартный режим — 6 кВ
высоковольтные импульсы, дифференциальный режим — 4 кВ
контактный электростатический разряд — 8 кВ
воздушный электростатический разряд — 10 кВ
Размер: 189.5×139.5×42.0 мм
Вес: 0.92 кг
	35
	

	
Коннектор

	Коннектор RJ45 Cablexpert PLUG3UP6/10  (упаковки)
	Тип: вилка RJ-45
Тип разъема: RJ-45
Кол-во разъемов: 1 шт
Количество в упаковке: 10 шт
Степень защиты: IP20
Количество контактов: 8
Число мест под контакты: 8
Цвет: прозрачный
Категория: 5е
Материал: пластик
Монтаж: обжимной
Экранирование: нет
Вставка: нет
	461
	

	
Монтажная коробка

	Монтажная коробка 130х130х55мм REXANT
	Цвет: серый
Монтаж: внутренний/уличный
Рабочая температура: от -40 до +50 °С
Материал: пластик
Габариты без упаковки: 130х130х55 мм
Вес нетто: 0.18 кг
Тип: монтажная коробка
	1492
	

	
Кабель

	Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR (бухта 305м)
	Тип кабеля: FTP (фольгированный)
Категория: 5e
Количество пар: 4
Конструкция жилы: Одножильный (solid)
Материал проводника: Медь
Диаметр жилы: 24 AWG (0,511 мм)
Изоляция: Полиэтилен
Экран: Ламинированная алюминиевая фольга
Разрывная нить: Капрон
Несущий трос: Стальной, диаметр 0,5 мм
Внешняя оболочка: Светостабилизированный морозостойкий полиэтилен (PE)
Цвет: Чёрный
Длина: 305 м
Температура эксплуатации: от -40 °C до +50 °C
Минимальный радиус изгиба: 8 наружных диаметров кабеля
Эксплуатируется на частотах: до 100 МГц
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	Кабель F/UTP 5Е 4Р CU РЕ MSG 19х0,2мм (медь 305м) 24AWG внешняя с тросом INTERLAN24, м
	Тип кабеля: F/UTP (фольгированная экранированная витая пара)
Категория: 5e
Количество пар: 4
Материал проводников: Медь (CU)
Калибр (AWG): 24
Диаметр жилы: 0,48 мм (19×0,2 мм)
Конструкция: Одножильный
Экранирование: Алюминиевая фольга
Изоляция жил: Полиэтилен высокой плотности
Внешняя оболочка: Ультрафиолетово-защитный полиэтилен высокой прочности
Трос: Стальной, сечение 1,5 мм
Длина в бухте: 305 м
Цвет: Чёрный
Рабочая температура: От -40 °C до +60 °C
Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля
Частотный диапазон: 1–100 МГц
Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом
Сопротивление проводника: < 9,5 Ом / 100 м (при 20 °C)
Класс пожарной безопасности: СМX
Соответствие стандартам: ANSI/TIA/EIA-568.B2, ISO/IEC 1180, UL 444, UL 1581
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	Кабель для видеонаблюдения КВК-П-2х0,75мм, уличный, черный, м
	Вес: 9,237
Объем: 0,021
Тип товара: Кабель, провод
Назначение: Для передачи данных
Маркировка кабеля: КВК-П
Сечение: 0,75
Материал жилы: Медь
Тип жил: мн
Материал экрана: Медная сетка
Цвет: Черный
Фасовка: 200
Кол-во жил: 2
Форма кабеля: Круглый
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Жесткий диск

	Жёсткий диск (HDD) из серии Purple Pro WD WD122PURP 12 тб
	Исполнение: внутренний
Назначение: видеонаблюдение
Тип: HDD
Форм-фактор: 3.5"
Интерфейс: SATA-III
Объём жёсткого диска: 12000 ГБ
Объём буферной памяти: 512 МБ
Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин
Технология записи: CMR
Размеры (ШхВхГ): 102 x 147 x 26 мм
Вес: 0.75 кг
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	Жёсткий диск (HDD) из серии WD Purple Pro WD WD102PURP 10 тб
	Емкость: 10 ТБ
Форм-фактор: 3.5-Inch
Интерфейс: SATA
Скорость вращения шпинделя: 7200 RPM
Объем кэш-памяти: 512MB
Технология записи: CMR
Скорость передачи данных: up to 272MB/s
Рабочая температура: 0°C до 65°C
Температура хранения: -40°C до 70°C
Габариты (Д х Ш х В): 147mm x 101.6mm x 26.1mm
Вес: 750gms
Сертификация: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
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	Жёсткий диск (HDD) Western Digital WD85PURZ 8 тб
	Емкость: 8 ТБ
Интерфейс: SATA 6 Гбит/с
Форм-фактор: 3,5″
Скорость передачи (sustained): до 210 МБ/с
Рабочая нагрузка: до 180 ТБ/год
Поддержка камер: до 64 HD-камер
Технология оптимизации: AllFrame™
Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1 млн ч
Температура эксплуатации: 0…+65 °C
Количество отсеков в системе: 8 +
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	Жесткий диск (HDD) Western Digital WD64PURZ 6 тб
	Емкость: 6 Тбайт
Форм-фактор: 3.5"
Скорость передачи данных: 180 Мбайт/с
Кэш-память: 256 Мбайт
Предельная нагрузка: 180 Тбайт/год
Циклов загрузки и разгрузки: 300 000
Уровень шума: в режиме ожидания — 23 дБ
                           в режиме поиска — 27 дБ
Размер: 102×26×147 мм
Вес: 570 г
Рабочие условия: температура — –0 °С… +65 °С, влажность — 5 % ~ 90 %
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	Жёсткий диск (HDD) 3.5" HDD Western Digital WD43PURZ 4 Тбайт
	Емкость: 4 Тбайт
Интерфейс: SATA III 6 Мбит/с
Форм-фактор: 3.5"
Максимальная скорость передачи данных интерфейса между системой и диском (постоянная): 256 Мбит/с
Кэш-память:	64 Мбайт
Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин
Производительность: 300 000 циклов загрузки/выгрузки, 180 Тбайт/г
MTBF: 1 000 000 ч
Рабочая температура: 0 °C… +65 °C
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Труба гофрированная и клипсы

	Труба гофрированная ПВХ D16 мм, м.
	Внешний диаметр: 16 мм. 
Внутренний диаметр: обычно около 11,5 мм. 
Материал: самозатухающий ПВХ, не распространяющий горение. 
Цвет: серый. 
Степень защиты: IP55. 
Протяжка (зонд): во многих моделях есть стальная проволока, которая значительно упрощает затягивание кабеля. 
Температура монтажа: от -5 °C до +60 °C. 
Температура эксплуатации: от -25 °C до +60 °C. 
Минимальный радиус изгиба: около 48 мм (три наружных диаметра трубы)
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	Труба гофрированная ПВХ D32 мм, м.
	Наружный диаметр: 32 мм. 
Внутренний диаметр: примерно 24,3–24,9 мм в зависимости от производителя. 
Материал: самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). 
Протяжка (зонд): встроенная стальная проволока, которая значительно упрощает монтаж кабеля. 
Степень защиты: IP55 (защита от пыли и брызг воды). 
Температурный диапазон эксплуатации: от -25 °C до +60 °C. 
Температура монтажа: от -5 °C до +60 °C. 
Цвет: серый (стандартный вариант).
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	Клипсы для гофрированных труб D16 мм, шт.
	Тип: Клипса
Минимальный диаметр: 16 мм
Максимальный диаметр: 16 мм
Материал: Пластик
Цвет: Серый
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	Клипсы для гофрированных труб D32 мм, шт.
	Тип: Клипса
Минимальный диаметр: 32 мм
Максимальный диаметр: 32 мм
Материал: Пластик
Цвет: Серый
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Разъем питания штекер с клеммной колодкой и Разъем BNC гнездо с клеммной колодкой

	Разъем питания штекер с клеммной колодкой Optimus 
	Тип разъёма: двухконтактный DC-штекер с клеммной колодкой («сухой контакт»). 
Размер: 2,1×5,5 мм. 
Монтаж: на кабель с помощью винтовых зажимов. 
Материал корпуса: ударопрочный термостойкий пластик. 
Размеры разъёма: 35×13,8×11,8 мм. 
Вес одного разъёма: 5,5 г. 
Рабочая температура: от -30 °C до +80 °C. 
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	Разъем BNC гнездо с клеммной колодкой Rexant 
	Тип разъёма: BNC (байонет). 
Способ монтажа: винтовое соединение. 
Материал: биметаллический контакт (сплав меди) с никелевым покрытием для повышения долговечности. 
Импеданс (полное сопротивление): 75 Ом. 
Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +80 °C. 
Цвет: чёрный. 
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