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«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженера
Центральных электрических сетей
ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис
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Технические требования 
ОКПД2 27.12.24.190 на поставку материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Средства РЗиА). 
Лот №…….






























1. [bookmark: _Toc127283960]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc127283961]Обозначения и сокращения

	ПС
	подстанция

	РЗА
	релейная защита, автоматика

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	ПТЭЭП
	правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок




1.2. [bookmark: _Toc127283962]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283963]ОКПД2 27.12.24.190 Поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Средства РЗиА).
1.3. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.
1.4. [bookmark: _Toc127283964]Цели и задачи 
1.4.1. [bookmark: _Toc124777252][bookmark: _Toc124777478]Целью является поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Средства РЗиА).
1.4.2. Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям оборудования своими силами в адрес Заказчика.
2. [bookmark: _Toc127283965]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc127283966]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc127283967]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283968]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код ОКПД 2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПС 110 кВ Табага

	Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2

	1.
	Реле газовой защиты с двумя отключающими и двумя сигнальными контактами типа РГТ-80
	шт.
	2
	27.11.62.110
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	2.
	Струйное реле защиты РПН с двумя отключающими контактами типа РСТ-25
	шт.
	2
	27.11.62.110
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров


2.1.2. [bookmark: _Toc127283969]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc127283970]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	С даты подписания договора
	В течении 90 календарных дней с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc127283971][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc127283972] Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2
	

	1.1.
	Реле газовой защиты с двумя отключающими и двумя сигнальными контактами типа РГТ-80
	

	1.1.1
	Диаметр проходного сечения, мм
	80
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.1.2
	Форма фланца
	квадратный
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.1.3
	Общее количество команд шкафа на передачуУставки по скорости потока масла, м/с
	0,65; 1,0; 1,5
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.1.4
	Контактные элементы реле
	Сигнальный - 2 замыкающих, Отключающий - 2 замыкающих
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.2.
	Струйное реле защиты РПН с двумя отключающими контактами типа РСТ-25
	

	1.2.1
	Диаметр проходного сечения, мм
	25
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.2.2
	Форма фланца
	круглый
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.2.3
	Общее количество команд шкафа на передачуУставки по скорости потока масла, м/с
	0,9; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	1.2.4
	Контактные элементы реле
	Отключающий - 2 замыкающих
	Указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	
	

	2
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	
	

	2.1
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2
	Год выпуска продукции (оборудования)
	Не ранее 2026 г.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	
	
	

	3.
	Требования по надежности
	
	
	

	3.1
	Срок службы, лет, не менее
	25
	Указание характеристик
	Паспорт (формуляр) оборудования, руководство по эксплуатации
	
	

	4.
	Гарантия изготовителя
	
	
	

	4.1
	Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.3
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.4
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	
	

	5.1
	[bookmark: _Toc126832459][bookmark: _Toc130375168][bookmark: _Toc130390813]Документация на все оборудование в соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, экз.
	1
	Согласие с
требованием
	
	
	

	5.2
	Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, экз.
	1
	Согласие с
требованием
	
	
	

	5.3
	Ведомость ЗИП, экз.
	1
	Согласие с
требованием
	
	
	

	6
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	6.1
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с
требованием
	
	
	

	6.2
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание
характеристик
	
	
	

	6.3
	Место поставки
	филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26.
	Согласие с требованием
	
	
	



2.3. [bookmark: _Toc130390815]Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции
Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:
• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.



Составил:                                    
Главный эксперт СРЗАМ ЦЭС  
________________ /Иовлев А.С./
 «____» ___________ 2026 г.    


Согласовано:                                    
Начальник СРЗАМ ЦЭС   
________________ /Павлов С.В./
 «____» ___________ 2026 г.          

           

