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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по внутриузловому маршруту г. Владивосток – г. Уссурийск – п. Славянка – г. Уссурийск – г. Владивосток, г. Владивосток – г. Уссурийск – пгт Пограничный – г. Уссурийск – г. Владивосток, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена для нужд УФПС Приморского края АО "Почта России"


















1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, 
толкование определения

	1
	Базовая стоимость единицы услуги
	Стоимость единицы услуги по перевозке ПО и ТМЦ, определенная по результатам закупки на оказание услуг по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом 
по внутриузловым маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена

	2
	Заявка
	Задание на оказание услуг по перевозке ПО и прочих ТМЦ Исполнителю, направляемое Заказчиком 

	3
	Исполнитель
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором

	4
	КПС-5
	Контейнеры почтовые сетчатые многооборотные

	5
	КСРП-П
	Контейнеры сборно-разборные почтовые – полимерные

	6
	КПШ
	Контейнеры почтовые штабелируемые

	7
	Общество, Заказчик
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	8
	ПО
	Почтовые отправления: письменная корреспонденция (простая, заказная, с объявленной ценностью), посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью), бандероли (простые, заказные с объявленной ценностью), отправления ЕМS, отправления 1-го класса, международные почтовые отправления, крупногабаритные почтовые отправления, также многооборотная тара, используемая для перевозки ПО и емкостей, служебные грузы (служебные почтовые отправления) и другие виды отправлений, являющиеся собственной разработкой АО «Почта России», имеющие надлежащее оформление, прописанное внутренним регламентом АО «Почта России», и подготовленные к отправке согласно действующему порядку обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей

	9
	ПРР
	Погрузо-разгрузочные работы

	10
	ТЗ
	Техническое задание

	11
	ТМЦ
	Любые товарно-материальные ценности, находящиеся в собственности или на ином законном праве у АО «Почта России», не являющиеся опасными и не требующие специального температурного режима

	12
	ТС
	Автотранспортное средство, автотранспорт

	13
	CMR
	Международная товарно-транспортная накладная 
(в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной грузоперевозки (Женева, 19.05.1956)

	14
	TMS
	Transportation Management System – система управления транспортом, используемая АО «Почта России»

	15
	VIN
	Идентификационный номер ТС

	18
	CN37
	Накладная сдачи депеш для наземной доставки


2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание услуг по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по внутриузловому маршруту г. Владивосток – г. Уссурийск – п. Славянка – г. Уссурийск – г. Владивосток, г. Владивосток – г. Уссурийск – пгт Пограничный – г. Уссурийск – г. Владивосток, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена для нужд УФПС Приморского края АО "Почта России"
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель закупки: перевозка ПО и прочих ТМЦ автотранспортом 
по внутриузловым маршрутам для обеспечения непрерывного производственного процесса АО «Почта России» и соблюдения контрольных сроков пересылки ПО и ТМЦ, утвержденных в АО «Почта России».
Задачи закупки: осуществление перевозок ПО и прочих ТМЦ автомобильным транспортом по внутриузловым маршрутам, включая выполнение ПРР в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
В процессе приема и сдачи ПО и прочих ТМЦ Исполнителем осуществляется ПРР в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена в случае установления соответствующих требований в Заявке.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.
Место оказания услуг: в соответствии с приложением № 1 к ТЗ.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1.	Перевозка ПО и прочих ТМЦ автотранспортом осуществляется 
по установленным маршрутам от начального до конечного пункта, включая пункты обмена по маршруту в соответствии с приложением № 1 к ТЗ и Заявкой Заказчика.
5.2.	Базовой стоимостью услуги является 1 (один) рейс − перевозка ПО и ТМЦ от начального до конечного пункта маршрута, включая пункты обмена по маршруту;
5.3.	Перевозка ПО и ТМЦ включает: 
–	прием ПО и ТМЦ Исполнителем от Заказчика в пункте начала маршрута и в пунктах обмена; 
–	сдачу Исполнителем Заказчику ПО и ТМЦ в пунктах обмена 
и пункте окончания маршрута;
–	погрузку и разгрузку Исполнителем ПО и ТМЦ в местах начала 
и окончания маршрута и в пунктах обмена в случае установления соответствующих требований в Заявке;
–	обеспечение сохранности и целостности ПО и ТМЦ на протяжении всего рейса.
5.4.	В случае установления соответствующих требований в Заявке Исполнителем осуществляются ПРР в процессе приема и сдачи ПО и прочих ТМЦ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
5.5.	Не допускается перевозка собственных грузов Исполнителя,
а также грузов третьих лиц.
5.6.	По согласованию с Исполнителем Заказчиком может быть добавлено не более двух дополнительных пунктов обмена к выполняемому Исполнителем маршруту следования для осуществления погрузки/разгрузки без увеличения стоимости маршрута. Общее максимальное отклонение от маршрута не может превышать 300 километров. Дополнительный пункт обмена отражается в Заявке на выполнение маршрута.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Качество оказываемых услуг должно соответствовать следующим нормативным правовым актам и нормативным документам:
–	Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
–	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
–	Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
–	приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.04.2022 № 400 «Об утверждении нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, нормативов ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции»;
–	постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»;
–	приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.04.2023 № 382 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»;
–	приказ ФГУП «Почта России» от 25.01.2017 № 28-п «Об утверждении Порядка обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей»;
· Порядок применения номерных сигнальных пластиковых устройств 1-го и 2-го типа, пломбировочных устройств и пломб свинцовых, утвержденный приказом АО «Почта России» от 10.09.2021 № 305-п;
· Временный порядок по фиксированию нарушений, допущенных организациями, оказывающими автомобильные перевозки по договорам
с АО «Почта России», утвержденный приказом от 11.08.2021 № 263-п.
В случае если в период оказания услуг нормативные правовые акты 
и нормативные документы, указанные в ТЗ, частично утратят силу или прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1.	В целях оказания услуг по перевозке ПО и прочих ТМЦ, обеспечивающих полную защиту ПО и ТМЦ от воздействия осадков и иных неблагоприятных погодных условий, подача ТС должна быть обеспечена Исполнителем ко времени, указанному в Заявке, ТС должно соответствовать характеристикам оказываемых услуг (приложение № 1 к ТЗ).
В целях обеспечения защиты ПО и ТМЦ к использованию допускаются только грузовые автомобили, грузовые отсеки, прицепы и полуприцепы которых оборудованы закрытым автомобильным кузовом по типу изотерма, рефрижератора, фургона или фургона-бокса. Прицеп/полуприцеп должен иметь металлические ворота.
Общие требования к подвижному составу: 
–	тягач и прицеп должны быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение и эксплуатацию. VIN-номер, номер двигателя (только для тягача), кузова и шасси (рамы) должны быть читаемыми. При наличии кузова у тягача, требования к кузову соответствуют требованиям к прицепу/полуприцепу:
–	грузовое пространство должно быть сухим и чистым;
–	пол и стенки кузова ТС должны иметь ровные поверхности. Задиры обшивки, торчащие клепки, саморезы, болты с острыми краями, гвозди 
не допускаются;
–	механизм закрытия и пломбировки задних ворот должен быть исправным.
Требования к тентованному прицепу, полуприцепу ТС:
–	прицеп, полуприцеп ТС должны быть оборудованы цельным влагонепроницаемым тентом, не допускается наличие отверстий в полу 
и бортах полуприцепа;
–	стенки кузова должны быть оборудованы изнутри состыкованными без зазоров фанерными или металлическими щитами от пола до потолка, закрепленными к каркасу кузова при помощи саморезов или металлических заклепок;
–	крыша кузова с внутренней стороны должна быть оборудована щитами из того же материала, что и стенки кузова, либо по всей поверхности без зазоров должна быть оборудована равномерно натянутой металлической сеткой, закрепленной к каркасу при помощи саморезов или металлических заклепок. Крепление сетки при помощи пластиковых хомутов 
не допускается;
–	каркас кузова ТС (стойки и доски) должен обеспечивать жесткость конструкции, препятствующей изменению конфигурации кузова и тента;
–	тент должен быть изготовлен либо из прочного холста, 
либо из нерастяжимой, прочной, покрытой пластмассой или прорезиненной ткани. 
Общие требования к полуприцепу ТС для обеспечения сохранности 
при транспортировке груза:
–	двери и прочие системы закрывания (включая запорные краны, крышки лазов, фланцы и т. д.) должны иметь приспособление, на которое могли бы быть наложены печати и пломбы. Такое приспособление должно исключать возможность его несанкционированного демонтажа без оставления видимых следов на кузове/тенте, а также исключать возможность открытия дверей и запирающих устройств без повреждения печатей и пломб;
–	вентиляционные и дренажные отверстия должны быть снабжены устройством, препятствующим доступу внутрь грузового отделения. 
Это устройство должно исключать возможность его несанкционированного демонтажа без оставления видимых следов на кузове/тенте. 
6.2.2.	В целях оказания услуг по перевозке ПО и прочих ТМЦ Исполнитель в срок не более 3 (трех) часов с момента получения Заявки рассматривает ее, подтверждает в системе TMS или в иной программе, внедренной и используемой Заказчиком (далее – программа), подписывает 
и направляет согласованную Заявку Заказчику по электронной почте, указанной в договоре. 
В случае установления соответствующих требований в Заявке Исполнитель осуществляет ПРР в местах начала и окончания маршрута, 
а также в пунктах обмена. 
Исполнитель обеспечивает предоставляемые ТС пропусками на въезд 
в центральные районы городов и объекты транспортной инфраструктуры, находящихся на маршрутах, обеспечивает передвижение ТС по платным дорогам, по федеральным трассам и при паромных переправах.
Исполнитель осуществляет мониторинг движения ТС с применением навигационных систем, обеспечивает хранение вышеуказанной информации, представляет необходимые сведения в адрес Заказчика по его запросу.
Исполнитель обязуется предоставлять автотранспорт по Заявкам Заказчика не более чем в двукратном размере от указанного 
в приложении № 1 к ТЗ планируемого количества Заявок в сутки.
6.2.3.	В целях оказания услуг по перевозке ПО и прочих ТМЦ Заказчик размещает Заявки на выполнение рейса по маршруту Исполнителем 
в программе в срок не менее чем за 12 (двенадцать) часов до запланированного времени подачи ТС. 
Планируемое количество часов на период действия договора указано в приложении № 1 к ТЗ.
Отсутствие ответа на Заявку Заказчика в течение 3 (трех) часов или отказа в предоставлении ТС с момента подачи Заявки Заказчиком, является неподачей ТС. Исполнитель несет ответственность за неподачу ТС 
в соответствии с условиями договора. 
Заказчик имеет право увеличить количество Заявок, но не более чем 
в двукратном размере от указанного в приложении № 1 к ТЗ планируемого количества транспорта в сутки. Заявки на увеличение планируемого количества транспорта в сутки размещаются в системе TMS 
в срок не менее, чем за 12 (двенадцати) часов до запланированного времени подачи ТС. 
Отсутствие ответа на Заявку Заказчика в системе TMS на увеличение планируемого количества транспорта в течение 6 (шести) часов или отказа 
в предоставлении ТС с момента подачи Заявки Заказчиком, является неподачей ТС.
Корректировка и (или) отмена Заявки Заказчиком осуществляется 
в следующие сроки:
–	корректировка – не менее чем за 6 (шесть) часов до подачи ТС;
–	отмена – не менее чем за 6 (шесть) часов до подачи ТС.
Базовая стоимость услуги по перевозке ПО и ТМЦ одним ТС определяется договором (не подлежит увеличению) и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе: 
· обеспечение пропусков на въезд в центральные районы городов 
и объекты транспортной инфраструктуры, находящихся на маршруте 
(при необходимости);
· обеспечение передвижения ТС по платным дорогам;
· мониторинг движения ТС с применением навигационных систем;
· налоги и сборы, включенные в стоимость маршрута, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, а также вознаграждение Исполнителя за оказанные услуги;
· выполнение ПРР в местах начала и окончания маршрута, а также 
в пунктах обмена. 
В случае отсутствия требования в Заявке Заказчика в части выполнения ПРР со стороны Исполнителя или в случае уменьшения времени 
на осуществление ПРР в сравнении с нормативами, установленными приложением № 2 к ТЗ, итоговая стоимость оказанных услуг снижается
на сумму, рассчитанную в соответствии с методикой (приложение № 3 к ТЗ).
6.3. Требования к безопасности
При оказании услуг по перевозке ПО и прочих ТМЦ Исполнитель должен соблюдать требования пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, санитарных норм.
Исполнитель должен обеспечить надлежащую укладку, крепление 
и распределение ПО и ТМЦ в ТС таким образом, чтобы при транспортировке соблюдались условия сохранности и безопасности ПО и ТМЦ, а также весовые нормы и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации.
6.4. Условия сдачи-приемки услуг
Приемка оказанных Исполнителем услуг на соответствие требованиям договора и технического задания осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения корректного комплекта документов, в том числе акта сдачи-приемки оказанных услуг и комплекта документов, предусмотренного п. 6.6 ТЗ.
6.5. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
[bookmark: _Ref529559244]Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода (декада) (с 1-го по 10-е число месяца, с 11-го по 20-е число месяца, с 21-го по последний день месяца) обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и надлежащим образом оформленные первичные документы в составе:
· заявки Заказчика;
–	счет на оплату;
–	счет-фактура[footnoteRef:2]..   [2:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС.] 

–	маршрутные накладные форм ф. 24 или ф. 23-а, или товарно-транспортная накладная, или транспортная накладная (только в случае, если 
к перевозке по пути следования маршрута принимались ТМЦ); 
· отрывной талон путевого листа формы 4-П;
–	отчет о прибытии и убытии транспорта;
–	реестр прибытия и убытия транспорта.
В случае выявления замечаний (недостатков) в комплекте документов, предоставляемом Исполнителем, Заказчиком оформляется перечень выявленных замечаний и (или) недостатков и направляется на электронную почту Исполнителя, а также указывается перечень необходимых доработок. Устранение замечаний и (или) недостатков осуществляется Исполнителем 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика перечня выявленных замечаний и (или) недостатков.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных документов, устанавливающих требования к оказываемым услугам, в течение всего срока действия договора.
Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков оказания услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их обнаружения. 
Исполнитель гарантирует сохранность ПО и ТМЦ при перевозке 
по маршруту.
В случае некачественного оказания услуг, предусмотренных настоящим ТЗ, в том числе в случаях недостачи и повреждения ПО и ТМЦ 
или их вложений, Исполнитель несет ответственность в соответствии 
с условиями договора. 
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель направляет на следующий день после даты заключения договора запрос на получение учетной записи для работы в программе 
на электронный адрес Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества, должности, электронного адреса, телефона ответственного лица.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса на получение учетной записи для работы в программе связывается 
с ответственным лицом Исполнителя и проводит инструктаж в удаленном режиме.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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	Номер страницы

	1
	Характеристики оказываемых услуг
	12

	2
	Методика расчета снижения итоговой стоимости оказанных услуг в случае выполнения ПРР без участия Исполнителя или в случае уменьшения времени на осуществление ПРР Исполнителем в сравнении с нормативами, установленными договором
	14
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Приложение № 1 к ТЗ
Характеристики оказываемых услуг

	№ п/п
	№ лота
	Маршрут
	Вид обмена
	Грузоподъемность ТС, т
	Объем грузового кузова ТС, м3
	Планируемое количество заявок в сутки (информативно), шт.
	Планируемое количество заявок в неделю (информативно), шт.
	Планируемое количество заявок 
на период действия договора, шт.
	Необходимость гидроборта
	Сцепка

	
	
	Пункт подачи
	Пункт обмена
	Пункт назначения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2  (МСЦ)
	* г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5 (УООП)
* пос. Славянка, ул. Молодежная, д. 3 (УООП)
* г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5 (УООП)
	г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2  (МСЦ)
	Россыпь/ европалеты/ контейнеры
	5
	32
	согласно Заявке
(ориентировочно 0 - 2)
	ориентировочно 0 - 3
	144
	-
	-

	2.
	
	г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2  (МСЦ)
	* г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5 (УООП)
* пгт Пограничный, ул. Гагарина, зд.12 (УООП)
* г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5 (УООП)
	г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2  (МСЦ)
	Россыпь/ европалеты/ контейнеры
	5
	32
	согласно Заявке
(ориентировочно 0 - 2)
	ориентировочно 0 - 3
	144
	
	


Минимальное количество контейнеров/европалетов, которое должно размещаться в ТС

	Грузоподъемность ТС, т
	Объем грузового кузова ТС, м3
	Условие вместимости контейнеров/европалетов в кузове ТС
в зависимости от типа

	
	
	КСРП-П[footnoteRef:3], 
шт. [3:  КСРП-П – внешние размеры: ширина – 1224 мм; длина – 1024 мм; высота – 920 мм.] 

	КПС-5[footnoteRef:4], 
шт. [4:  КПС-5 – внешние размеры: ширина – 1050 мм; длина – 1280 мм; высота – 1860 мм.] 

	Европалеты[footnoteRef:5], 
шт. [5:  Европалеты: ширина – 800 мм; длина – 1200 мм; высота – 145 мм.] 

	КПШ[footnoteRef:6], 
шт. [6:  КПШ – ширина – 1020 мм; длина – 1300 мм; высота – 1190.] 


	5
	32
	22
	8
	12
	22




Приложение № 2 к ТЗ

Методика расчета снижения итоговой стоимости оказанных услуг
в случае выполнения ПРР без участия Исполнителя или в случае уменьшения времени на осуществление ПРР Исполнителем в сравнении с нормативами, установленными договором

1.	Сумма снижения итоговой стоимости оказанных услуг в случае использования автотранспорта под ПРР без участия Исполнителя:
	Фактическое время выполнения ПРР Заказчиком 
(при необходимости выполнения ПРР)
	*[footnoteRef:7] [7:   «*» знак умножения.] 

	Ставка[footnoteRef:8] за 1 час
(без НДС) [8:  Размер ставки часа ПРР, утвержденный внутренним документом Общества или определенный иным нормативным документом или имеющий иное обоснование (подтверждение расчетом). ] 



Если фактическое время выполнения ПРР превышает нормативы, 
в расчете применяется нормативное время.
2.	Сумма снижения итоговой стоимости оказанных услуг в случае уменьшения времени на выполнение ПРР Исполнителем в сравнении 
с нормативами, установленными договором, при использовании автотранспорта под ПРР без участия Исполнителя:
	Разница между нормативами и фактическим временем выполнения ПРР
	*
	Ставка за 1 час 
(без НДС)


где разница между нормативами и фактическим временем выполнения ПРР равна
	Нормативное время на осуществление операции ПРР (время заложено на одну операцию, либо разгрузка, либо погрузка), не более, час
	-[footnoteRef:9] [9:  «-» знак вычитания.] 

	Фактическое время выполнения ПРР











