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Технические требования 
ОКПД2 27.32.13.143 на Поставку контрольных кабелей  для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

















 



















1. [bookmark: _Toc127283960]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc127283961]Обозначения и сокращения

	ПС
	подстанция

	РЗА
	релейная защита, автоматика

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	ПТЭЭП
	правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок




1.2. [bookmark: _Toc127283962]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283963]ОКПД2 27.32.13.143 на Поставку контрольных кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
1.3. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.
1.4. [bookmark: _Toc127283964]Цели и задачи 
1.4.1. [bookmark: _Toc124777478][bookmark: _Toc124777252]Целью является поставка контрольных кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
1.4.2. Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям контрольных кабелей своими силами в адрес Заказчика.
2. [bookmark: _Toc127283965]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc127283966]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc127283967]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283968]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код ОКПД 2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией  из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с пониженным дымообразованием, КВВГЭнг(А)-LS, сечением:
	
	
	
	

	1.1
	 5x1,5
	км
	1,017
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.2
	 10x1,5
	км
	0,166
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.3
	14x1,5
	км
	0,858
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.4
	 5x2,5
	км
	4,424
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.5
	 10x2,5
	км
	0,726
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.6
	5x4
	км
	1,800
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.7
	 10x4
	км
	0,099
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.8
	 5x10
	км
	1,243
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.9
	 4,x1,5
	км
	1,079
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.10
	 7x1,5
	км
	0,191
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.11
	 4x2,5
	км
	1,415
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.12
	 7x2,5
	км
	1,106
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.13
	 5x6
	км
	0,411
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров

	1.14
	 3x1,5
	км
	0,071
	27.32.13.143
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров


2.1.2. [bookmark: _Toc127283969]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc127283970]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	С даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора



0


[bookmark: _GoBack]
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc127283971][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc127283972][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	КВВГЭнг(А)- LS 5x1,5
	

	1.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5
	количество токопроводящих жил
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	2
	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,5
	

	2.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.5
	количество токопроводящих жил
	10
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	3
	КВВГЭнг(А)- LS 14x1,5
	

	3.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.5
	количество токопроводящих жил
	14
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.14
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.15
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	4
	КВВГЭнг(А)- LS 5x2,5
	

	4.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.5
	количество токопроводящих жил
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	5
	КВВГЭнг(А)- LS 10x2,5
	
	
	
	
	

	5.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.5
	количество токопроводящих жил
	10
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	5..14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	6
	КВВГЭнг(А)- LS 5x4
	

	6.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.5
	количество токопроводящих жил
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	7
	КВВГЭнг(А)- LS 10x4
	

	7.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.5
	количество токопроводящих жил
	10
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	8
	КВВГЭнг(А)- LS 5x10
	

	8.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.3
	категория пожарной безопасности
	не 10 птраспространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.5
	количество токопроводящих жил
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	10
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	9
	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,5
	
	
	
	
	

	9.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.4
	пониженное дымо и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.5
	количество токопроводящих жил
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	10
	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,5
	

	10.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.4
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.5
	количество токопроводящих жил
	7
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	11
	КВВГЭнг(А)- LS 4x2,5
	

	11.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.4
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.5
	количество токопроводящих жил
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	12
	КВВГЭнг(А)- LS 7x2,5
	

	12.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.4
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.5
	количество токопроводящих жил
	7
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	13
	КВВГЭнг(А)- LS 5x6
	

	13.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.4
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.5
	количество токопроводящих жил
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	6
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	14
	КВВГЭнг(А)- LS 3х1,5
	

	14.1
	наличие общего экрана
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.3
	категория пожарной безопасности
	не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А»
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.4
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.5
	количество токопроводящих жил
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.6
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.7
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.8
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.9
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.10
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.11
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.12
	Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C
	70
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.13
	Максимальная температура эксплуатации, °C
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.14
	Минимальная температура эксплуатации, °
	-50
	Согласие с требованием
	
	
	

	15
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	
	

	15.1
	 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура,
	Поставляемая кабельная продукция должна быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года.
	Согласие с требованием
	
	
	

	16
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	
	

	16.1
	
	Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования.
	Согласие с
требованием
	
	
	

	16.2
	




Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т;
-товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
-Сертификат соответствия или декларация.
-Паспорт качества  на партию.
1.4.3. Сопроводительная ведомость с указанием номеров барабанов.

	Согласие с
требованием
	
	
	

	17
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	17.1
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по  ГОСТ 18690-2012
	Да
	Согласие с
требованием
	
	
	

	17.2
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание
характеристик
	
	
	

	17.3
	Место поставки 
	филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26.
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.4
	Контрольные  кабели
	В процессе транспортирования и хранения кабельной продукции должны быть приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.5
	
Условия транспортирования продукции
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	
Согласие с требованием
	
	
	



2.3. [bookmark: _Toc130390815]Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции
Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:
• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.






