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Технические требования 
ОКПД 2 27.32.13.111  Поставка силовых кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)». 






























1. [bookmark: _Toc127283960]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc127283961]Обозначения и сокращения

	ПС
	подстанция

	РЗА
	релейная защита, автоматика

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	ПТЭЭП
	правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок




1.2. [bookmark: _Toc127283962]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283963]ОКПД2 27.32.13.111 Поставка силовых кабелей  для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
1.3. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.
1.4. [bookmark: _Toc127283964]Цели и задачи 
1.4.1. [bookmark: _Toc124777478][bookmark: _Toc124777252]Целью является поставка силовых кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
1.4.2. Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям силовых кабелей  своими силами в адрес Заказчика.

2. [bookmark: _Toc127283965]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc127283966]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc127283967]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127283968]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код ОКПД 2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)- LS 3x2,5
	км
	1,316
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	2
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)- LS 3x16
	км
	0,088
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	3
	Провод установочный монтажный ПВЗ 1x1,5
	км
	0,040
	27.32.13.192
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	4
	Провод гибкий многопроволочный в ПВХ изоляции желто-зеленый ПВЗ 1х2,5
	км
	0,040
	27.32.13.192
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	5
	Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый)
	км
	0,013
	27.32.13.192
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	6
	Кабель силовой ПВСнг 2х1,5
	км
	0,027
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	7
	Кабель силовой ПВСнг 2х2,5
	км
	0,020
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	8
	Кабель с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката,
повышенной гибкости, ж/з ПуГВнг(А)- LS 1х25
	км
	0,002
	27.32.13.192
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции


	9
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5
	км
	0,065
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	10
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	км
	0,688
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	11
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4х4
	км
	0,048
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	12
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	км
	0,041
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	13
	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 10х1,5
	км
	0,022
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	14
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N, PE)-1
	км
	0,042
	27.32.13.111
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции


2.1.2. [bookmark: _Toc127283969]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc127283970]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]В течение 60 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc127283971][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc127283972][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Кабель силовой 
ВВГЭнг(А)- LS 3x2,5
	

	1.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.6
	количество токопроводящих жил
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой 
ВВГЭнг(А)- LS 3x16
	

	2.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.6
	количество токопроводящих жил
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	16
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.8
	Материал жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.9
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.10
	Материал изоляции
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.11
	Материал оболочки
	Поливинилхлорид (PVC)
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.12
	Конструкция жилы
	Однопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	3
	Провод установочный монтажный ПВЗ 1x1,5
	

	3.1
	Номинальное сечение проводника
	1,5 мм²
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.2
	Количество жил
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.3
	Материал проводника
	Медь.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.4
	Тип жилы
	Многопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.5
	Изоляция
	ПВХ пластикат
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.6
	Допустимый ток провода ПВ-3 1х1,5 

	23 А
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.7
	Номинальное напряжение 
	750В
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.8
	Климатическое исполнение провода
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	
	

	4
	Провод гибкий многопроволочный  ПВ -3  1х2,5 желтозеленый
	

	4.1
	Номинальное сечение проводника
	2,5 мм²
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2
	Количество жил
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.3
	Материал проводника
	Медь.
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.4
	Тип жилы
	Многопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.5
	Изоляция
	Пластикат поливинилхлоридный
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.6
	Номинальное напряжение 
	750В
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.7
	Допустимый ток
	32А
	Согласие с требованием
	
	
	

	5
	Провод ПВ 3 1*6 ( желто -зеленый )
	

	5.1
	 количество токопроводящих жил;
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.2
	Сечение, мм²
	6
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.3
	 изоляция
	пониженной горючести
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.4
	класс нераспространения горения
	А
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.5
	Тип жилы
	Многопроволочная
	
	
	
	

	5.6
	Изоляция
	Пластикат поливинилхлоридный
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.7
	Номинальное напряжение 
	750В
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.8
	Допустимый ток
	59А
	Согласие с требованием
	
	
	

	6
	Кабель силовой ПВСнг 2 х 1,5
	

	6.1
	 количество токопроводящих жил;
	2
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.2
	Сечение, мм²
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.3
	 изоляция
	пониженной горючести из пластиката поливинилхлоридного
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.4
	Тип жилы
	Многопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.5
	Номинальное переменное напряжение
	380В
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.6
	Номинальная токовая нагрузка
	Не более 16А
	Согласие с требованием
	
	
	

	7
	Кабель силовой ПВСнг 2 х 2,5
	

	7.1
	 количество токопроводящих жил;
	2
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.2
	Сечение, мм²
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.3
	 изоляция
	пониженной горючести из пластиката поливинилхлоридного
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.4
	Тип жилы
	Многопроволочная
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.5
	Номинальное переменное напряжение
	380В
	Согласие с требованием
	
	
	

	7.6
	Номинальная токовая нагрузка
	Не более 25А
	Согласие с требованием
	
	
	

	8
	Кабель с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, ж/з ПуГВнг(А)- LS 1х25
	

	8.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.2
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.3
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.4
	количество токопроводящих жил
	1
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.5
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	25
	Согласие с требованием
	
	
	

	8.6
	Номинальное переменное напряжение
	380В
	Согласие с требованием
	
	
	

	9
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5
	

	9.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.6
	количество токопроводящих жил
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	9.8
	Номинальное переменное напряжение
	0,66/1кВ
	Согласие с требованием
	
	
	

	10
	ВВГЭнг(А)- LS 4x2,5
	

	10.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.6
	количество токопроводящих жил
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	10.8
	Номинальное переменное напряжение
	0,66/1кВ
	Согласие с требованием
	
	
	

	11
	ВВГЭнг(А)- LS 4x4
	

	11.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.6
	количество токопроводящих жил
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	11.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	4
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Номинальное переменное напряжение
	0,66/1кВ
	Согласие с требованием
	
	
	

	12
	ВВГЭнг(А)- LS 7x1,5
	

	12.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.6
	количество токопроводящих жил
	7
	Согласие с требованием
	
	
	

	12.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Номинальное переменное напряжение
	0,66/1кВ
	Согласие с требованием
	
	
	

	13
	ВВГЭнг(А)- LS 10x1,5
	

	13.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.6
	количество токопроводящих жил
	10
	Согласие с требованием
	
	
	

	13.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	1,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Номинальное переменное напряжение
	0,66/1кВ
	Согласие с требованием
	
	
	

	14
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N, PE)-1
	

	14.1
	изоляция жил
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.2
	оболочка
	ПВХ
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.3
	экран
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.4
	не распространяет горение при групповой прокладке
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.5
	пониженное дымо- и газовыделение
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.6
	количество токопроводящих жил
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	14.7
	сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах
	2,5
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Номинальное переменное напряжение
	0,66/1кВ
	Согласие с требованием
	
	
	

	15
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	
	

	15.1
	 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура,
	Поставляемая кабельная продукция должна быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года.
	Согласие с требованием
	
	
	

	16
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	
	

	16.1
	
	Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования.
	Согласие с
требованием
	
	
	

	16.2
	




Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т;
-товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
-Сертификат соответствия или декларация.
-Паспорт качества  на партию.
1.4.3. Сопроводительная ведомость с указанием номеров барабанов.

	Согласие с
требованием
	
	
	

	17
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	17.1
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по  ГОСТ 18690-2012
	Да
	Согласие с
требованием
	
	
	

	17.2
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание
характеристик
	
	
	

	17.3
	Место поставки
	филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26.
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.4
	Контрольные  кабели
	В процессе транспортирования и хранения кабельной продукции должны быть приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Согласие с требованием
	
	
	

	17.5
	
Условия транспортирования продукции
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	
Согласие с требованием
	
	
	



2.3. [bookmark: _Toc130390815]Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции
Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:
• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.













