8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение работ по ремонту кровли здания обменного пункта почты, расположенного по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, дом № 1А, для нужд УФПС Республики Коми

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России» в лице УФПС Республики Коми

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства, 
и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии 
с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	4.
	Объект
	Здание, расположенное по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Колхозная, дом № 1А

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту кровли здания

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	14.
	СП
	Свод правил


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
            Выполнение работ по ремонту кровли здания обменного пункта почты, расположенного по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, дом № 1А, для нужд УФПС Республики Коми
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
3.2. Работы выполняются с целью обеспечения содержания объекта в надлежащем состоянии, а именно, выполнение работ по ремонту кровли здания обменного пункта почты, расположенного по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, дом № 1А, для нужд УФПС Республики Коми
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения Работ
Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора. 
Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.
4.2.  Место выполнения Работ: 
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, дом № 1А

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены 
в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5.1. Характеристики и описание выполняемых работ 
При выполнении работ следует выполнять все требования техники безопасности при осуществлении работ на высоте. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать ПБ и ОТ.
Технология производства работ должна соответствовать технической документации на используемые строительные материалы, предусмотренные производителем данных материалов и изделий.
Работы производятся «под ключ» - с очисткой и уборкой территории после ремонтных работ. После выполнения всего комплекса работ необходимо вывезти мусор.

5.2. Характеристики (описание) материалов
	№ п/п
	Наименование товаров
	Характеристика (описание) товара

	1
	Снегозадержатель
	Снегозадержатель универсальный
Zn (3м), d 25 мм

	2
	Желоб
	Желоб из оцинкованной стали, диаметром 185 мм

	3
	Труба водосточная
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм

	4
	Профилированный лист
	Профилированный настил оцинкованный  НС35-1000-0,7

	5
	Пожарная лестница
	Наружная, металлическая, с ограждением и площадкой выхода на кровлю




5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:
	
	Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ  

	№ п/п
	Наименование товаров
	ГОСТ

	1
	Снегозадержатель
	ГОСТ Р 59634-2021

	2
	Желоб
	ГОСТ 14918-2020

	3
	Труба водосточная
	ГОСТ 14918-2020

	4
	Профили стальные листовые
	ГОСТ 24045-2016

	5
	Пожарная лестница
	ГОСТ Р 53254-2009


Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

5.4. Описание результата выполненных работ.
Результатом выполненных работ является устройство кровли здания обменного пункта почты, расположенного по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, дом № 1А, для нужд УФПС Республики Коми
5.5. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения Работ, Подрядчик определяет самостоятельно.  
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.	Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: S_V.Medvedev@russianpost.ru
Подрядчик обязан в процессе выполнения работ предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 10 шт. на виды работ, указанные в локально-сметном расчете. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес:  S_V.Medvedev@russianpost.ru
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:30 часов до 17:30 часов 
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность, охрану труда и технику безопасности, в том числе ведение необходимой документации (допуски, журналы и т.д.) на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий. Места складирования на территории объекта заблаговременно согласовать с Заказчиком.
6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 
КС-3.
-  Счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);
- Акт приёма-передачи строительной площадки.
Исполнительная документация:
- журнал общий ведения работ;
- журнал входного контроля качества;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование предоставляется Подрядчиком в бумажном виде. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомость объемов работ
	7




Приложение № 1 к ТЗ 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
выполнение работ по ремонту кровли здания обменного пункта почты, расположенного по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, дом № 1А, для нужд УФПС Республики Коми
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	[bookmark: _GoBack]1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых хризотилцементных листов
	100 м2
	9

	2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100	шт
	0,03

	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
	 100	м2
	0,225

	4
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	1,17

	5
	Установка мауэрлатов
	м3
	3,375

	6
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	9

	7
	Смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	2

	8
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа оцинкованного НС35-1000-0,7 при высоте здания до 25 м
	100 м2
	9

	9
	Устройство подшива 
	м2
	45

	10
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	1

	11
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали над витражом
	100 м2
	0,25

	12
	Устройство слуховых окон
	шт
	3

	13
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций
	10 м3
	1,9128

	14
	Разборка металлических пожарных лестниц
	т
	0,35

	15
	Монтаж лестницы прямолинейной, пожарной с ограждением
	т
	0,5

	16
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т
	33,95935

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 20 км
	1т
	33,95935

	Раздел 2. Водосточная система

	18
	Устройство воронок выпускных металлических для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм
	шт
	4

	19
	Устройство желобов подвесных из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина желоба 3000 мм
	100 м
	0,42

	20
	Устройство прямых звеньев труб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм
	м
	36

	21
	Устройство колен для металлической водосточной системы
	шт
	8

	Раздел 3. Снегозадержатели

	22
	Демонтаж кровельного ограждения  
	100 м 
	1,4

	23
	Монтаж кровельного ограждения перилами
	100 м 
	1,4

	24
	Монтаж снегозадержателя решетчатого и трубчатого
	100 м
	3



