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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1 
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	2 
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3 
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	4 
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	5 
	ТЗ
	Техническое задание

	6 
	Товар
	Замки, доводчики дверные

	7 
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: Поставка замков, петель и доводчиков дверных для нужд АО «Почта России».
Цель закупки: обеспечение бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 

3.2. Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения 
	Количество поставляемого товара

	1. 
	Замок  врезной сувальдный
	штука
	450

	2. 
	Замок навесной (тип 1)
	штука
	200

	3. 
	Замок навесной (тип 2)
	штука
	200

	4. 
	Замок навесной (тип 3)
	штука
	600

	5. 
	Замок накладной двухригельный
	штука
	200

	6. 
	Доводчик дверной
	штука
	400

	7. 
	Замок кодовый механический
	штука
	50

	8. 
	Петля для металлических дверей
	штука
	100

	9. 
	Универсальная петля  100x70
	штука
	50

	10. 
	Цилиндровый механизм 80 mm 35+10+35 
	штука
	100



3.3. Основные характеристики товара
Товар должен строго соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. 


3.4 Комплектность товара 
В комплектацию Товара должны входить сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о Товаре, в том числе: инструкция (руководство) по эксплуатации/технический паспорт, замок/доводчик, ключи к замку, ответная планка (при наличии), комплект крепежа, коробка (при наличии). 


3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ):
  ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания товарной накладной по форме Торг-12/УПД, если производителем Товара установлен срок, превышающий указанный, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов (недостатков) Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в проекте Договора, факсимильным сообщением или иным способом, указанным в проекте Договора. 


4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, в том числе транспортная маркировка, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. 


5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар должен быть упакован в первичную упаковку (коробка или полиэтиленовый пакет), уложен во вторичную упаковку (коробки из картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.
 Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара от всякого рода повреждений при его транспортировке, погрузке-разгрузке, перевозке и хранении в складском помещении.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок, место поставки Товара
Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. 
Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).

6.2. Условия поставки Товара
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1. настоящего ТЗ. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами Поставщика. 
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки. 
Покупатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов. 
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2. настоящего ТЗ. Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. 
Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

7.2. Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателю со следующими оформленными сопроводительными документами:
· копия сертификата соответствия/декларации о соответствии;
· товарно-транспортная накладная по форме 1-Т (если поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом), железнодорожная накладная (если поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом);
· товарная накладная, оформленная по форме № ТОРГ-12/ УПД;
· счет-фактура.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 


8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в упаковке изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра. 

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасными для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации.


12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте Товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве по его эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.

14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения


	1.
	Технические характеристики товара














Приложение №1 
к Техническому заданию


Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристики

	1 
	Замок  врезной сувальдный
	Тип замка
	врезной 

	2 
	
	Назначение

	для деревянных/металлических дверей

	3 
	
	Класс безопасности *
	не ниже 2-го

	4 
	
	Направление открывания двери: 
	левое/правое

	5 
	
	Тип механизма секретности
	сувальдный

	6 
	
	Тип запирания
	не автоматическое

	7 
	
	Тип ключа
	сувальдный

	8 
	
	Количество ключей (шт.)*
	не менее 3

	9 
	
	Форма ригеля
	цилиндр

	10 
	
	Количество ригелей (шт.)* 
	не менее 3

	11 
	
	Возможность использования для уличных дверей
	 да

	12 
	Замок навесной (тип 1)
	 Тип замка 
	навесной

	13 
	
	Тип механизма секретности
	цилиндровый

	14 
	
	Класс безопасности* 
	не ниже 1

	15 
	
	Тип ключа
	английский

	16 
	
	Количество ключей (шт.)* 
	не менее 3

	17 
	
	Тип корпуса
	открытый

	18 
	
	Материал корпуса
	чугун

	19 
	
	Длина замка (мм)* 
	не менее 93 и не более 97

	20 
	
	Ширина замка (мм)* 
	не менее 60 и не боле 63 

	21 
	
	Форма дужки: 
	полукруглая

	22 
	
	Материал дужки 
	закалённая сталь

	23 
	
	Ширина (диаметр) дужки (мм)* 
	не менее 9 и не более 11

	24 
	
	Возможность использования для уличных дверей
	да

	25 
	Замок навесной (тип 2)
	 Тип замка 
	навесной

	26 
	
	Тип механизма секретности
	цилиндровый

	27 
	
	Класс безопасности* 
	не ниже 1

	
	
	Тип ключа
	английский

	28 
	
	Количество ключей (шт.)* 
	не менее 2

	29 
	
	Тип корпуса
	открытый

	30 
	
	Длина замка (мм)* 
	не менее 40 и не более 50

	31 
	
	Ширина замка (мм)* 
	не менее 20  и не боле 25

	32 
	
	Форма дужки: 
	полукруглая

	33 
	
	Материал дужки 
	закалённая сталь

	34 
	
	Ширина (диаметр) дужки (мм)* 
	не менее 3,9 и не более 6

	35 
	Замок навесной  (тип 3)
	 Тип замка 
	навесной

	36 
	
	Тип механизма секретности
	дисковый

	37 
	
	Класс безопасности* 
	не ниже 4

	38 
	
	Тип ключа
	финский (дисковый)

	39 
	
	Количество ключей (шт.)* 
	не менее 3

	40 
	
	Тип корпуса
	открытый

	41 
	
	Материал корпуса
	нержавеющая сталь

	42 
	
	Длина замка (мм)* 
	не менее 87 и не более 110

	43 
	
	Ширина замка (мм)* 
	не менее 50 и не боле 60 

	44 
	
	Форма дужки: 
	полукруглая

	45 
	
	Материал дужки 
	сталь

	46 
	
	Ширина (диаметр) дужки (мм)* 
	не менее 10 и не более 12

	47 
	
	Возможность использования для уличных дверей
	да

	48 
	
	Антивандальный
	да

	49 
	
	Влагозащищённый
	да

	50 
	
	Морозоустойчивый 
	да

	51 
	Замок накладной двухригельный
	 Тип замка 
	накладной

	52 
	
	Тип механизма секретности
	дисковый

	
	
	Тип запирания 
	автоматическое

	
	
	Направление открывания двери
	левое/правое

	53 
	
	Максимальная толщина двери, мм: 
	не менее 45

	54 
	
	Минимальная толщина двери, мм: 
	не более 35

	55 
	
	Тип ключа: 
	финский (дисковый)

	56 
	
	Количество ключей (шт.)*
	не менее 3

	57 
	
	Форма ригеля
	цилиндр

	58 
	
	Количество ригелей: 
	2

	59 
	
	Вылет ригеля (мм)*
	не менее 22

	60 
	
	Наличие запорной (ответной) планки в комплекте
	да

	61 
	Доводчик дверной
	Тип
	гидравлический

	62 
	
	Способ монтажа 
	верхний

	63 
	
	Способ установки 
	накладной

	64 
	
	Максимальная ширина двери (мм)* 
	не менее 800

	65 
	
	Температурный режим (ºС)*
	не выше -25 и не ниже +40

	66 
	
	Конструкция доводчика 
	рычажный, гидравлический

	67 
	
	Материал 
	алюминий

	68 
	
	Ресурс работы, циклы*
	[bookmark: _GoBack]не менее 200 000

	69 
	
	Максимальная нагрузка (вес двери, кг)* 
	не менее 40

	
	
	Наличие рычажной тяги в комплекте
	 да

	7
	Замок кодовый механический

	Тип механизма: 
	Механический кнопочный или роторный (без использования электронных компонентов и элементов питания)

	
	
	Способ монтажа: 
	Накладной (или  универсальный)

	
	
	Сторона открывания: 
	Универсальная (подходит для левых и правых дверей)

	
	
	Материал корпуса*: 
	Высокопрочный сплав (алюминий, ЦАМ/Zamak или сталь с антикоррозийным полимерным/гальваническим покрытием).

	
	
	Количество кодовых комбинаций*: 
	Не менее 1000 вариантов (возможность перекодировки механизма без демонтажа замка)

	
	
	Комплектация включает
	Корпус замка (внутренняя и наружная часть). Ответная планка. Комплект крепежных элементов (винты, шурупы).Паспорт изделия, инструкция по установке и изменению кодовой комбинации на русском языке

	
8
	Петля для металлических дверей

	Материл: 
	сталь

	
	
	вид
	каплевидная

	
	
	Тип монтаж: 
	Приварная

	
	
	Высота, мм:
	140 

	
	
	Ширина, мм*:
	не менее 25 

	
	
	Диаметр оси, мм*:
	не менее 5,2

	
	
	Направление открывания: 
	универсальное

	
	
	Нагрузка, кг*
	Не менее 75

	
	
	Угол открывания, град.
	до 180 

	
	
	Цвет*:	
	Серый/чёрный

	
	
	С подшипником: 
	да

	
	
	Разъёмная:
	да

	
9
	Универсальная петля 100 x70 

	Материл: 
	сталь

	
	
	Покрытие 
	гальваника

	
	
	Вид:
	карточная

	
	
	Тип монтаж: 
	врезная

	
	
	Высота, мм:
	100

	
	
	Ширина, мм:
	70 

	
	
	Толщина металла, мм:
	2 - 2,5

	
	
	Цвет 
	Матовый никель

	
	
	Направление открывания: 
	универсальное

	10
	Цилиндровый механизм 80 mm 35+10+3 
	Материл: 
	ЦАМ (сплав цинка, алюминия и меди) 

	
	
	цвет
	хром

	
	
	Конструкция
	двухсторонний

	
	
	Покрытие
	гальваника

	
	
	Типоразмер цилиндра: 
	40/40

	
	
	Высота, мм:
	33

	
	
	Длина, мм:
	80

	
	
	Тип ключа 
	английский

	
	
	Количество ключей, шт*:
	Не менее 5 

	
	
	Количество пинов*:
	Не менее 5

	
	
	Гарантия производителя*: 
	Не менее 1 года




*- параметры соответствия товара, по которым участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в закупке конкретные значения товара. 

