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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	2
	Исполнитель
	Организация, исполняющая обязанности по договору соответствующего вида, предметом которого является оказание комплекса услуг по обеспечению работников Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты

	3
	ТТ
	Техническое требование

	4
	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	5
	Договор
	Договор поставки специальной одеждой, специальной обуви и средствами индивидуальной защиты

	7
	СО
	Спецодежда

	8
	СИЗ
	Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты

	9
	ТУ
	Технические условия

	10
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	11
	Ведомость МБ-7
	Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений 

	12
	Правила
	Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 766н


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 14.12.3 Поставка средств индивидуальной защиты от общепроизводственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Куртка мужская зимняя с логотипом
	шт
	100

	2. 
	Куртка женская зимняя с логотипом
	шт
	40

	3. 
	Полукомбинезон мужской зимний
	шт
	100

	4. 
	Полукомбинезон женский зимний
	шт
	40

	5. 
	Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные с защитными композитными носками  и неметаллическими антипрокольными стельками
	шт
	150


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции. 

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Средства индивидуальной защиты
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Товар поставляется по заявкам согласно условиям Договора, 

не позднее 30.12.2026


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1-6 Таблицы 1): Поставка средств индивидуальной защиты от общепроизводственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро.

Способ подтверждения участником соответствия требованиям: Предоставление Сертификата соответствия/ декларации соответствия ТР ТС 019/2011.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики

(параметры эквивалентности))

	1
	2
	3

	1
	Куртка мужская зимняя с логотипом
	Защитные свойства:
Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс

Ми - защита от механических воздействий (истирания)
Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов)
З - защита от общих производственных загрязнений
Описание:
Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом (пр-во Испания)

Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов

Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра

Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками

Утепленный капюшон пристегивается на молнию

Слева, под кокеткой, петля для крепления бейджа

 Читать все описание
Ткань верха: «100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 140 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО, 150 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир.
Сигнальные элементы: световозвращающие вставки и кант (не менее 50 мм).
Цвет: темно-синий, отделка: васильковый.
ТР ТС 019/2011

Эскиз:
[image: image1.png]




	2
	Куртка женская зимняя с логотипом

	Защитные свойства:
1. Тн — защита от пониженных температур, 3(4) класс
2. Ми — защита от механических воздействий (истирания)
3. Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)
4. З — защита от общих производственных загрязнений
Описание:
Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан

Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом (пр-во Испания)

Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов

Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра

Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками
Утепленный капюшон пристегивается на молнию

Слева, под кокеткой, петля для крепления бейджа

 Читать все описание
Ткань верха: 100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 140 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО» 150 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир.

Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.
ТР ТС 019/2011

Эскиз:
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	3
	Полукомбинезон мужской зимний 

	Защитные свойства:

Тн — защита от пониженных температур, 2(1) класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)

З — защита от общих производственных загрязнений

Описание:
· Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, c боковыми и нагрудным карманами

· В области колен дополнительный объем и подрез на задних половинках для удобства

· Бретели из эластичной тесьмы регулируются по длине

· На спинке эластичная тесьма, что обеспечивает хорошую посадку

· Внизу боковых швов пуфта с молнией

Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине.

Ткань верха: 100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 140 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО», 100 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
Цвет: темно-синий.
ТР ТС 019/2011

Эскиз:
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	4
	Полукомбинезон женский зимний 
	Защитные свойства:

· Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс

· Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов)
· Ми - защита от механических воздействий (истирания)
· З - защита от общих производственных загрязнений
Описание:
· Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине.
Ткань верха: 100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 140 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО» 150 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
Цвет: темно-синий.
ТР ТС 019/2011

Эскиз:
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	5
	Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные с защитными композитными носками  и неметаллическими антипрокольными стельками
	Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные с защитными композитными носками и неметаллическими антипрокольными стельками в соответствии с требованиями:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
Защитные и Функциональные характеристики:  
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-2020) – Нм, Мун200, Мп, См, Сж, Сл, Эс, Тн40, Тп, Ми, З.
Технические характеристики:  
Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины VIBRAM® (Вибрам) или эквивалент на основе нитрильного каучука с противоскользящими вставками «ARCTIC GRIP PRO» (Арктик Грип Про) или эквивалент.

В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8 – 2,0 мм.

Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из натуральной кожи и материала ON DURA RETOR (Он Дюра Ретор) или эквивалент, стойкого к истиранию и обладающего водоотталкивающими свойствами.

Манжета (мягкий кант) из натуральной кожи создает комфорт и удобство в носке.

Подкладка и вкладные стельки из многослойного утеплителя: натуральный мех  (высота ворса 14 мм) и Шелтер® В-200 с металлизированной пленкой (фольгой) или эквивалент.

Имеется отделка из световозвращающего материала.

Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.

Для обеспечения защиты от воздействия статического электричества в обуви используются:

вкладные формованные стельки из вспененного материала c добавлением карбона и дополнительной пропиткой с верхним слоем Musli, которые эффективно впитывают влагу и обеспечивают комфорт при ходьбе;

антистатические антипрокольные стельки в качестве основных стелек;

антистатические добавки в полиуретановый слой подошвы.

Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов).

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью), морозостойкой (–45°С) нитрильной резины VIBRAM® (Вибрам) или эквивалент, с противоскользящими вставками ARCTIC GRIP PRO (Арктик Грип Про) или эквивалент, стойкой к деформациям, истиранию.

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым, обледенелым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.

Конструктивной особенностью подошвы является накладка для защиты от истирания носочной части, обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.

Ботинки в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.

Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: натуральная кожа.

Утеплитель: многослойный утеплитель (натуральный мех, Шелтер® В-200 или эквивалент, металлизированная пленка).

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина VIBRAM (Вибрам).

Глубина протектора: 5 мм.

Метод крепления: литьевой.

Противоскользящие элементы подошвы: противоскользящие вставки 

Высота: 225±5 мм.

Полнота: 11.

Цвет: черный. 

Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия или Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз:
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2.3. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям, иные требования

       Таблица 4.

	№ п/п
	Наименование

параметра
	Требование Покупателя


	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника (технические и функциональные характеристики)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем поставки Товара 
	Перечень и объем закупаемой продукции определяется в соответствии с Таблицей 1 ТТ.


	Согласие с 

требованием
	

	2
	Упаковка 
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым транспортным средством с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
Должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и, в том числе, содержать следующую информацию:

– наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

– наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

– защитные свойства;

– размер (при наличии);

– обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

– дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

– сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

– сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

– сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
	Согласие с 

требованием
	

	3
	Гарантийный срок 
	Не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД на поставленный Товар. В течение гарантийного срока, Поставщик за свой счёт при необходимости выполнит ремонт, или осуществит замену Товара в срок не более 30 дней с даты получения соответствующего требования Покупателя. Срок гарантии увеличивается на период ремонта/замены.
	Согласие с требованием
	

	4
	Условия и место поставки Товара 
	4.1. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Транспортировка Товара, погрузка и разгрузка на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика.

4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, База ГСО.
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	Приемка Товара
	5.1. При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика.

5.2.  Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ.
В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.
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	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	1. При поставке предоставляется Сертификат соответствия / Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011 (оригинал или заверенная копия).

2. Эксплуатационная документация (руководство, инструкция по эксплуатации), которая должна содержать:

- наименование СИЗ, СО;

- ограничения применения СИЗ, СО по факторам воздействия;

- информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);

- правила, условия и сроки хранения СИЗ, СО;

- требования к безопасной транспортировке СИЗ, СО (при наличии таких требований);

- требования по утилизации СИЗ ,СО (при наличии таких требований)

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ, СО;

- наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ, СО;

- дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
- гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.
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	Иные условия поставки Товара
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.
Стоимость Товара включает транспортировку, налоги, таможенное оформление и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору.
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	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора.
	8.1 После подведения итогов оценки поставщика, победитель не имеет права самостоятельно, без письменного согласования с Покупателем изменять ткань и модели продукции, указанные в техническом предложении в составе  закупочной заявки.
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	8.2 В течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора Поставщик обязан передать Покупателю для утверждения контрольный образец Товара по каждой позиции ассортимента с предоставлением полного пакета документов по следующему адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	
	

	
	
	8.3 Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения контрольных образцов утверждает их в части соответствия характеристикам, установленным в ТТ либо направляет в адрес Поставщика уведомление о несоответствии видимых характеристик контрольного образца характеристикам Товара. При выявлении несоответствий в момент приемки контрольных образцов указанным в ТТ характеристикам, покупатель не принимает такой Товар. Уполномоченные представители Покупателя и Поставщика составляют акт о несоответствии поставленных образцов, который должен быть подписан представителями обеих Сторон. В данном Акте должны быть отражены все обнаруженные несоответствия, а также определены сроки их устранения. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика акт составляется Покупателем и направляется Поставщику на электронный адрес. Поставщик обязан подписать, обозначенный в настоящем пункте Акт и устранить несоответствия в сроки, указанные в Акте.
	
	

	
	
	8.4 Контрольные образцы могут быть подвергнуты товарной экспертизе, в связи с чем может нарушиться их целостность. Представленные образцы будут оцениваться на соответствие настоящим Техническим требованиям с оформлением результатов оценки.

По окончании процедуры товарной экспертизы один образец каждого наименования продукции Поставщика остается в распоряжении Покупателя.
	
	

	
	
	8.5 Утвержденные Покупателем контрольные образцы Товара в качестве эталонных не входят в основной объем поставки и не оплачиваются
	
	

	
	
	8.6 Поставляемый Товар должен быть идентичен контрольным образцам, утвержденным Покупателем.
	
	

	2.3.1. Указанные в настоящих технических требованиях марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить:
- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ (таблица 3);

- документы, содержащие информацию о внешнем виде предлагаемых спецодежды и спецобуви (ссылка на страницу каталога на интернет-ресурсе или фотографии образцов продукции);
- копии сертификатов/деклараций соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.
При этом технические характеристики и объем (комплект) поставки Товара должны соответствовать или превышать предъявленные требования Покупателя, а требования к корпоративному стилю Группы РусГидро - выполняться.
2.3.2 Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.


3. Требования к документации по ценообразованию.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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