Приложение № 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

	№
п/п
	Наименование условий исполнения договора 
	Условия исполнения договора Заказчика
	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)

	1.
	Предмет закупки: 
- поставка аккумуляторов для ИБП
	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)  
	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.

	2.
	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	10 календарных дней с даты заключения договора
	

	3.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	625023, Россия, Тюмень, ул. Республики, д.169а корпус 1, 2  этаж
	

	4.
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД
	

	5.
	Общая цена договора 
	Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе.
	Цена указывается в Таблице 1

	6.
	Срок действия ценовой информации
	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
	











Таблица 1

	№ п/п
	Наименование Товара
	
Кол-во
	Требования к техническим, качественным, функциональным характеристикам поставляемого товара
	Требования к техническим, качественным, функциональным характеристикам поставляемого товара, предлагаемые Поставщиком
	Цена за 1 шт., руб.
	Цена общая, руб.

	1
	Аккумулятор для ИБП
	6
	Тип аккумуляторной батареи: Герметизированная свинцово-кислотная
Технология производства: AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе)
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальная мощность: Не менее 34 Вт на элемент (при 15-минутном разряде до 1,60 В/эл при 25°C)
Номинальная емкость: 9 Ач (при 20-часовом разряде)
Тип клемм: Ножевые клеммы типа F2 (ширина не менее 6.35 мм)
Внутреннее сопротивление: Не более 19 мОм (для полностью заряженной батареи при 25°C)
Габаритные размеры (с учетом погрешности измерений ±2 мм): • Длина: не более 151 мм
• Ширина: не более 65 мм
• Высота (без клемм): не более 94 мм
• Высота (с клеммами): не более 100 мм
Масса изделия: Не менее 2.50 кг
Материал корпуса: Ударопрочный, герметичный, негорючий пластик (ABS/акрилонитрилбутадиенстирол)
	
	
	

	Цена итого:
	



