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Технические требования
ОКПД2 28.29.82.120 Поставка двухкамерного корпуса фильтра для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
лот № 
1.Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 28.29.82.120 Поставка двухкамерного корпуса фильтра для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
     Продукция закупается в рамках исполнения договора №1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонты оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС", заключенные между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Партия №1

	1
	Корпус фильтра двухкамерного PI21006-069 Mahle (Filtraion Group GmbH PI21006-069)
	шт.
	2

	Партия №2

	5
	Корпус фильтра двухкамерного PI21006-069 Mahle (Filtraion Group GmbH PI21006-069)
	шт.
	6


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Партия №1
	с даты подписания договора
	Не позднее 15.12.2026г.*

	2
	Партия №2
	
	Не позднее 15.05.2027г.*

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических      требований


2.2. Требования к качеству продукции


 Таблица 3.1 Требования к продукции 
 ОКПД2 28.29.82.120 Поставка двухкамерного корпуса фильтра для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Условное обозначение 
	Корпус фильтра двухкамерного «MAHLE»  PI 21006-069 NBR  63 N25

	1.2
	Указание на производителя
	Filtration Group Gmbh, Германия

	1.3
	Номинал. пропускная способность
	63 л /мин

	1.4
	Индикатор загрязнения
	Электрический

	1.5
	Диаметр корпусов
	66 мм

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки

404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».

	2.2.
	Приемка продукции

Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию



	3.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

    • Сертификаты качества на материалы согласно чертежей в 2 экз.;

    • Паспорт на изделие со штампом отдела технического контроля (ОТК) в 2 экз.;

    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;

    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;

    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

    • Обязательные первичные документы:

    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.


