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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	АУП, УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи. Виды установок пожаротушения, их сокращенные наименования определены СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	  2
	ВД
	Внутренние документы

	3
	ГОСТ, ГОСТ Р 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического союза или Российской Федерации

	4
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководитель или его доверенные лица, наделенные правом совершать от имени организации сделки (заключать договоры)

	5
	ИП
	Извещатель пожарный

	6
	Испытания СОПБ (в т.ч. СППЗ)
	Испытания СОПБ (в т.ч. СППЗ) на работоспособность согласно требованиям действующих НПА, НД, технической документации, Регламента ТО СОПБ. Испытания подразделяются на приемо-сдаточные испытания и испытания на работоспособность в процессе эксплуатации

	7
	Комплексные испытания
	Испытания СПС и пожарной автоматики во взаимодействии с другими СППЗ и иными инженерными системами здания (сооружения), проводимые для подтверждения их работоспособности систем в комплексе по заданному алгоритму работы, установленному требованиями действующих НПА, НД, технической документацией, Регламентом ТО СОПБ

	8
	Конструкторская документация (КД)
	Установленная ТЗ документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т.п. (в том числе на СППЗ в целом и на составляющие ее элементы), определенная ГОСТ Р 2.102-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», иными стандартами, НПА и НД, в том числе программы и методики испытаний, ЭД

	10
	ЛСР
	Локальные сметные расчеты на выполнение работ 

	11
	Методика
	Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (в действующей редакции)

	12
	Нормативные документы 
по пожарной безопасности (НД)
	Документы, предусмотренные ч. 3 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечни документов по стандартизации, и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные ТУ, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	13
	Нормативные правовые акты по пожарной безопасности (НПА)
	Документы, предусмотренные ч. 2 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ: технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные правовые акты регионального и муниципального уровня, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности

	14
	Объект(ы)
	Объект(ы)  УФПС Амурской области АО «Почта России»

	15
	ОВ
	Огнетушащее вещество

	16
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение Общества

	17
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет Работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком

	18
	Правила противопожарного режима, противопожарный режим
	Совокупность установленных НПА Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	19
	Проектирование СОПБ (СППЗ)
	В контексте ТЗ проектирование представляет одностадийный процесс, связанный с разработкой РД на СОПБ (СППЗ) в зданиях, сданных в эксплуатацию, в соответствии с:
· п. 4.5 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· п. 4.11 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· п. 5.8 ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

	20
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения

	21
	Работы
	Работы по проектированию систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) на объекте(ах) УФПС Амурской области  АО «Почта России»

	22
	РД 
	Рабочая документация 

	23
	Регламент ТО СОПБ
	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав

	24
	СД
	Сметная документация

	25
	Система передачи извещений о пожаре (СПИ)
	В соответствии с п. 35 Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и ГОСТ 34701-2020 «Межгосударственный стандарт. Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом Объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта. Служит для передачи извещений о пожаре в помещение с круглосуточным дежурным персоналом, расположенное удаленно от защищаемого(-ых) объекта(-ов) защиты (ПЦН, диспетчерскую, подразделение пожарной охраны, КПП, пожарный пост, иное помещение). Предусматривается в случае отсутствия на объекте (группе объектов на общей территории) помещения с круглосуточным дежурным персоналом и (или) при невозможности передачи сигнала о пожаре (неисправности, запыленности, иных сигналов) в такое(-ие) помещение(-я) непосредственно СППЗ объекта(-ов)

	26
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	27
	СОПБ
	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства, ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства, обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т.п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	28
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	29
	СППЗ, система
	Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 указанного Технического регламента, в т.ч. в рамках ТЗ: СПС, СОУЭ, АУП

	30
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	31
	ССР
	Сводный сметный расчет

	32
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	33
	Техническая документация
	Проектная, РД, исполнительная документация и КД на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются НПА, а также НД, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 (ред. от 21.01.2026) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

	34
	Техническая политика Общества в области пожарной безопасности
	Техническая политика Общества в области пожарной безопасности, утвержденная приказом Общества от 05.04.2024 № 78-п

	35
	Технический регламент
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	36
	ТЗ
	Техническое задание

	37
	ТРУ
	Товары, работы, услуги

	38
	ТУ
	Технические условия

	39
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение Общества, расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной Обществом

	40
	Эксплуатационная документация, документы (ЭД)
	Установленная ТЗ документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т.п. (в том числе на СППЗ в целом и на составляющие ее элементы), определенная ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», иными НПА и НД, в том числе паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т.д., регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, освидетельствований, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла. Разновидность КД


2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
Выполнение работ по разработке проектной (рабочей) документации систем противопожарной защиты АУПС и СОУЭ для нужд УФПС Амурской области.  
3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Выполнение работ по проектированию систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) на объекте УФПС Амурской области АО «Почта России» в целях выполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации, защиты людей и имущества Общества от воздействия опасных факторов пожара и ограничения его последствий.
3.2. Работы по проектированию систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) на объекте УФПС Амурской области АО «Почта России» включают:
· обследование Объектов;
· разработка РД;
· разработка КД;
· разработка СД.
3.3. Цель выполнения Работ – обеспечение противопожарной безопасности на Объектах Заказчика.
3.4. Место выполняемых Работ – разработка РД осуществляется на СППЗ (СПС и СОУЭ) на следующем Объекте:
	
	№ п/п
	Адрес, наименование защищаемого Объекта защиты, защищаемых помещений, иные данные позволяющие определить расположение защищаемых зданий, сооружений, помещений, оборудования

	1. 
	Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 27


4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
4.1. Нормативная база
Проектирование СППЗ необходимо осуществлять в соответствии с:
· ТЗ и договором;
· нормативными документами Евразийского экономического союза и Российской Федерации (решениями исполнительных органов ЕАЭС, НПА, НД);
· нормами и правилами проектирования, изложенными в нормативных правовых актах, нормативных документах, содержащих требования к проектированию;
· ведомственными нормами;
· технической документацией заводов-изготовителей технических средств.
При выполнении Работ Подрядчику необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Технический регламент Евразийского экономического союза 
 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
· НПА субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты по пожарной безопасности;
· документы, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» (в части, касающейся проектируемых СППЗ);
· документы, предусмотренные приказом Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 (ред. от 21.01.2026) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (в части, касающейся проектируемых СППЗ);
· ведомственные нормы технологического проектирования ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи», утвержденные приказом Госкомсвязи Российской Федерации от 30.04.1998 № 82;
· постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» (вместе с «Правилами аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»);
· ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
· Правила устройства электроустановок, утвержденные Главтехуправлением Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979; 
· приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
· ГОСТ 34701-2020 «Межгосударственный стандарт. Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (за исключением требований об обязательном выводе сигналов в помещение пункта связи части пожарно-спасательного подразделения для объектов защиты, не относящимся к классам функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2);
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479»;
· Техническая политика Общества в области пожарной безопасности.
В случае если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
В случае противоречия ведомственных норм НПА, НД необходимо руководствоваться НПА, НД.
В случае противоречия НД документам, имеющими более высокий правовой статус, необходимо руководствоваться документами, имеющими более высокий правовой статус.
4.2. Особые условия строительства
РД предусмотреть выполнение Работ в рабочее время Объекта с учетом обеспечения безопасности персонала.
Сведения о режиме работы Объектов Заказчика предоставляются Подрядчику в соответствии с п. 4.6 ТЗ.
Принятые в РД технологические решения должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работ (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. 
4.3. Основные технико-экономические показатели Объекта
Основные технико-экономические показатели Объектов указаны в п. 5.1, 5.2 ТЗ.
4.4. Строительный паспорт земельного участка
Объекты, указанные в п. 3.4 ТЗ, подключены к инженерным коммуникациям, введены в эксплуатацию.
4.5. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
Принимаемые архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения должны соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, технического регулирования, стандартизации, электроэнергетике, пожарной безопасности и др. в т.ч. НПА и НД, указанные в п. 4.1 ТЗ.
4.6. Исходные данные необходимые для проектирования
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора передаются следующие исходные данные:
· скан-копии планов Бюро технической инвентаризации в виде файлов формата JPEG;
· график работы Объектов;
· адреса электронной почты Представителей Заказчика в УФПС.
В случае невозможности предоставления Заказчиком всех необходимых для выполнения работ данных, материалы, необходимые для выполнения работ, собираются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Требования к объему работ.
5.1.1. Обследование Объектов.
Перед началом выполнения Работ Подрядчик должен провести обследование Объекта с непосредственным посещением. Обследование Объекта проводится только в присутствии представителя Заказчика или иного уполномоченного им лица из числа сотрудников конкретного Объекта.
5.1.2. Работы должны выполняться в соответствии с НПА и НД, указанными в п. 4.1 ТЗ.
5.1.3. Разработка рабочей документации
5.1.4.1. РД должна быть разработана с учетом имеющихся мощностей (при достаточности мощностей), полученных ТУ (при изначальной недостаточности мощностей). Если мощности имеющихся сетей согласно выданным ТУ недостаточно для функционирования проектируемых СППЗ, Подрядчик должен разработать такие инженерно-технические решения, которые будут обеспечивать соответствие требованиям пожарной безопасности с учетом имеющихся ТУ и фактических условий эксплуатации. Такие решения необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде или по электронной почте.
5.1.4.2. Тип и параметры выбранных СППЗ следует принимать с учетом НПА и НД, устанавливающих требования к конкретным Объектам защиты, исходя из их пожарно-технических характеристик, указанных в таблице:


	№ п/п
	Адрес, наименование

	
	Пожарно-техническая характеристика защищаемого Объекта защиты

	1
	Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 27

	1. 
	Этажность
	Лит. А - 4 этажа + подвал + чердак,
Лит А1 - 2 этажа + подвал + чердак,
Лит А2 - 1 этаж + подвал,

	2. 
	Степень огнестойкости:
	Вторая

	3. 
	Высота этажа
	Лит. А - 2,98-3,50 м.
Лит. А1 - 4,70 м.
Лит А2 - 3,50 м.

	4. 
	Материал
	стены - кирпич;
перекрытия - ж /бетон;

	5. 
	Тип здания по функциональной принадлежности
	Административно-производственное

	6. 
	Наличие на потолках выступающих частей более 400 мм
	Нет

	7. 
	Наличие запотолочного пространства
	Есть

	8. 
	Наличие вентиляционной системы
	Принудительно-вытяжная

	9. 
	Класс функциональной пожарной опасности
по 123-Ф3, ст.32
	Ф 3.5

	10. 
	Наличие взрывоопасных помещений
	отсутствуют

	11. 
	Наличие помещений с агрессивными средами
	отсутствуют

	12. 
	Тип СОУЭ
	3-й тип

	13. 
	Характеристика СОУЭ
	Требуется:
а) речевое оповещение;
б) световые оповещатели ≪Выход≫



5.1.4.3. В случае если при проектировании СППЗ выяснится, что каких-либо указанных в ТЗ пожарно-технических характеристик будет недостаточно, Подрядчик должен запросить их у Заказчика дополнительно в письменном виде или по электронной почте, указанной в договоре.
5.1.4.4. В РД должны быть предусмотрены материалы и другие установочные изделия. 
5.1.4.5. Основные технические характеристики СППЗ (вид систем, тип оборудования, вид ОВ, размещение в помещениях и т.п.) Подрядчик должен согласовать с Заказчиком в письменном виде или по электронной почте.
5.1.4.6. СПС должна обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара, неисправностях на приемно-контрольное устройство в помещение (пожарный пост) с круглосуточным дежурным персоналом непосредственно на защищаемом Объекте.
5.1.4.7. Тип СПС (в т.ч ИП) выбирается исходя из НД, ведомственных норм, Технической политики Общества в области пожарной безопасности, обеспечения совместимости с уже эксплуатируемым на Объекте защиты оборудованием, в т.ч. арендодателей и арендаторов. Для Объектов защиты, имеющих значительные размеры и сложную планировку (ЛПЦ, зданий с большим количеством помещений и т.п.), для помещений с ограниченным доступом (запирающимися на механические замки с ключами, режимных и т.п.), проверка которых в случае срабатывания СПС будет осложнена, с целью оперативного реагирования на ее срабатывание необходимо предусматривать адресные ИП. Не допускается применение на объекте (-ах) защиты радиоканальных СПС».
5.1.4.8. Должно быть предусмотрено формирование сигнала с ИП на запуск аппаратуры управления, СОУЭ, а также разблокировку дверей на путях эвакуации, закрытых на СКУД, включение или отключение иных инженерных систем здания, если это установлено требованиями пожарной безопасности. Для Объектов логистического назначения и иных Объектов, на которых осуществляются непрерывные производственные процессы, остановка которых нежелательна, формирование сигнала на запуск перечисленных систем необходимо предусматривать от двух ИП (алгоритм С согласно п. 6.4 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»).
5.1.4.9. При угрозе воздействия в помещении на ИП факторов, ведущих к несанкционированному (ложному) срабатыванию СПС и включению СОУЭ (в случае возможного выделения пыли, пара или при наличии иных факторов риска), тип ИП должен быть выбран таким образом, чтобы исключить несанкционированное (ложное) срабатывание систем. 
5.1.4.10. При проектировании АУП выбор ее технических параметров выбирается исходя из фактического или предполагаемого функционального назначения помещения, зоны и вида горючей нагрузки согласно НПА и НД, в т.ч. с учетом возможного изменения функционального назначения отдельных помещений на более опасное. 
5.1.4.11. РД должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
5.1.5. Разработка конструкторской документации 
5.1.5.1. Вместе с РД на СППЗ должна быть разработана КД (программы и методики испытаний, ЭД) с учетом требований НПА, НД и документации производителей оборудования, являющегося элементами СППЗ. При этом если требования по организации эксплуатации, технического обслуживания, испытаний СППЗ в различных НД будут противоречить друг другу, при разработке КД необходимо руководствоваться НД, имеющими большую юридическую силу, а также технической документацией производителей оборудования, составляющих СППЗ, если требования к их разработке и содержанию обусловлена требованиями НД, имеющих большую юридическую силу.
5.1.5.2. КД на СППЗ должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТЗ, ГОСТ Р 2.102-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», иными нормативными документами, определяющими порядок проектирования, монтажа, технического обслуживания, испытаний, подтверждения соответствия систем согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» (в части касающейся проектируемых СППЗ), приказу Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 (ред. от 21.01.2026) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5.1.5.3. КД должна быть разработана отдельно на каждую СППЗ и включать программы и методики испытаний систем (в т.ч. комплексных испытаний СПС и пожарной автоматики в комплексе с другими инженерными системами Объекта защиты), ЭД.
5.1.5.4. Программы и методики испытаний должны быть разработаны для проведения приемо-сдаточных испытаний и для испытаний в процессе эксплуатации систем.
5.1.5.5. ЭД на все СППЗ должна включать в себя паспорта и руководства по эксплуатации на системы в целом и отдельно на составляющие их элементы (оборудование). Допускается разработка объединенного в один документ паспорта и ЭД на одну систему.
5.1.5.6. Паспорта на СППЗ должны включать в себя название, описание, сроки эксплуатации, гарантийные сроки работы систем и т. д. Если в составе систем предполагается использование элементов с различными сроками эксплуатации, необходимо указывать дополнительно сроки эксплуатации для каждого из таких элементов.
5.1.5.7. Руководства по эксплуатации на СППЗ должны включать в себя порядок монтажа, эксплуатации, регламент проведения технического обслуживания, программы и методики приемо-сдаточных испытаний и периодических испытаний на работоспособность (в т. ч. комплексных испытаний для СПС и пожарной автоматики в комплексе с другими инженерными системами Объекта защиты), порядок осуществления ремонтов, демонтажа, утилизации систем, меры безопасности и т. д. Если в составе систем будут использоваться элементы, для которых НД или документацией заводов-изготовителей предусмотрен особый порядок подтверждения соответствия (испытаний, поверок, освидетельствований и т. п.). Такая информация должна указываться в руководствах по эксплуатации на системы со ссылкой на документ (в т. ч. при наличии на статью, пункт документа), предусматривающий подтверждение соответствия.
5.1.5.8. Регламенты технического обслуживания должны содержать порядок проведения технического обслуживания в целом для систем и для отдельных их элементов с учетом порядка, установленного производителем оборудования, в т. ч. перечень операций и их периодичность.
5.1.6. Разработка сметной документации
5.1.6.1. Вместе с РД на СППЗ должна быть разработана СД.
5.1.6.2. В составе СД необходимо разработать ЛСР на все виды работ и ССР, составленные в соответствии с Методикой, на основе сборников сметно-нормативной базы (СНБ) ТЕР-2001 для территориально соответствующего субъекта Российской Федерации, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии на основе сборников федеральных единичных расценок ФЕР-2001, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а также других действующих нормативных документов, которые включены в Федеральный реестр сметных нормативов. Формирование сметной стоимости осуществлять в двух уровнях цен: 
· в базисном уровне цен, определяемого на основании действующих сметных норм и цен 2001 года;
· в текущем уровне цен, сложившихся ко времени составления СД.
5.1.6.3. В случае перехода в ценообразовании в строительстве на Федеральном уровне на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства необходимо составить ССР и ЛСР в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
5.1.6.4. Оформление локальных смет должно соответствовать рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях № 2-7 к Методике. Расчет должен вестись базисно-индексным методом с переводом в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства.
5.1.6.5. В случае применения коэффициентов, учитывающих стесненные условия труда и других усложняющих факторов производства работ, необходимость в них должна быть обоснована проектом организации строительства (ПОС) либо проектом производства работ (ППР). В случае отсутствия проекта организации строительства (ПОС) и ППР сведения о стесненных условиях и других усложняющих факторах вносятся в общие данные.
5.1.6.6. При отсутствии в действующих сборниках СНБ ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании анализа рынка путем изучения общедоступных источников информации о рыночных ценах на идентичную продукцию, а при их отсутствии на однородные товары.
5.1.6.7. Полученные в результате исследования рыночной цены документы, прайс-листы, коммерческие предложения, другую ценовую документацию на отдельные материалы и оборудование к СД необходимо прикладывать в формате информации о ценах не менее трех организаций-поставщиков с оформлением сравнительной таблицы и расчетом средней рыночной стоимости (подписанной инициатором закупки) для включения ее в СД.
5.1.6.8. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах ТРУ должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
5.1.6.9. Установление идентичности и однородности продукции, сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий поставок продукции должно быть проверено и соответствовать положениям, нормативным документам расчета НМЦ договора, утвержденным Обществом. 
5.1.6.10. При расчете стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании анализа рынка методом сопоставимых рыночных цен в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, необходимо определять коэффициент вариации цены за единицу каждого ТРУ, входящего в предмет закупки (далее – коэффициент вариации). Коэффициент вариации не должен превышать 33 %. Если коэффициент вариации превышает 33 %, то совокупность выявленных цен неоднородна и необходимо провести дополнительные исследования рынка в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчете.
Коэффициент вариации определяется по формуле:
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где:
V – коэффициент вариации;
                               
[image: ]                
        -  среднее квадратичное отклонение;


цi – цена единицы ТРУ, указанная в источнике с номером i;
<ц> – средняя арифметическая величина цены единицы ТРУ;
n – количество значений (количество источников ценовой информации), используемых в расчете.
 
5.1.6.11. СД должна содержать полное наименование разрабатываемой СД. СД включает в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и услуги, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость. 
5.1.6.12. СД предоставляется в редактируемом формате Excel или других открытых или табличных форматах, совместимых с MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей, а также в отсканированном виде в формате PDF с синей печатью организации за подписью руководителя на титульном листе.
5.1.6.13. ЛСР должны быть выполнены на основании федеральной сметно-нормативной базы, входящей в реестр Федеральных сметных нормативов, ФЕР-2020 (с изм. 1-9) с классификатором строительных ресурсов по приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2022 № 969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов», с учетом положений технических частей указанных сборников с пересчетом в текущий уровень цен согласно ежеквартальным письмам, публикуемым Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент выпуска СД.
5.1.6.14. Норматив накладных расходов принимается в процентах от ФОТ по видам работ в размере согласно приложения к методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр.
5.1.6.15. Норматив сметной прибыли принимается в процентах от ФОТ по видам работ в размере согласно приложению к методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр.
5.1.6.16. Источниками цен для определения стоимости материалов и оборудования являются справочники Федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ) и прайс-листы поставщиков на материалы и оборудование, отсутствующее в ФССЦ. 
5.1.6.17. Базисная стоимость материалов и оборудования, принятых по прайс-листам поставщиков, определяется путем деления цены за единицу на НДС и на индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (для материалов) и стоимости оборудования соответственно. Кроме того, к стоимости оборудования, принятого по прайс-листам, применяются дополнительные начисления на транспортные расходы в размере 3 % и заготовительно-складские расходы в размере 1,2 % согласно пп. 91 и 92 Методики соответственно. Транспортная составляющая для материалов принимается в размере 3 % и заготовительно-складские расходы в размере 
1,2 %.
5.1.6.18. При разработке ЛСР условия производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы в РД.
5.1.7. В случае если сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации в соответствии с п. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
5.1.8. Проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляется Подрядчиком, результаты экспертизы прикладываются к комплекту РД.
5.1.9. В комплект РД включаются:
· расчеты по возможности подключения проектируемых систем к имеющимся на Объекте(-ах) сетям электроснабжения и водоснабжения по мощности, производительности (расходу, напору);
· ТУ на подключение к сетям электроснабжения и водоснабжения (представляются Заказчиком);
· комплект КД, выполненной в соответствии с требованиями п. 4.1 ТЗ;
· согласованный(-е) в порядке, установленном Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, стандарт организации (специальные ТУ), на основании которого(-ых) осуществлялось проектирование СППЗ при отсутствии норм проектирования;
· ЛСР;
· иные документы, разработанные Подрядчиком в отношении спроектированных систем.
5.2.  Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком
Используемые оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, при отсутствии ГОСТ – стандартам организаций и ТУ, иметь необходимые сертификаты соответствия. Принятые проектные решения и используемые оборудование и материалы должны быть согласованы с Заказчиком. 
5.3. Условия выполнения работ
5.3.1. Все работы на Объекте Заказчика в целях проведения обследования в соответствии с п. 5.1 ТЗ должны проводиться в рабочее время Объекта. 
5.3.2. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ.
5.3.3. Время осуществления Работ на Объектах Заказчика Подрядчик согласовывает с Заказчиком в письменном виде или по электронной почте. 
5.3.4. Все виды и сроки выполнения Работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком в письменном виде или по электронной почте.
5.3.5. С момента передачи Подрядчиком РД исключительные права на владение, пользование, распоряжение РД переходят в собственность Заказчика. Права на РИД возникают у Заказчика в момент их создания (в случае, если подрядчиком является юридическое лицо) или подрядчик отчуждает в пользу заказчика права на РД при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ (если подрядчик физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).

6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДАМ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Начало Работ: в течение пяти календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание Работ: шестьдесят календарных дней со дня начала выполнения Работ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
Выполнение Работ производится в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 4.1 ТЗ.
8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает соблюдение на Объекте правил пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
Подрядчик должен предоставить копию документов о прохождении работниками инструктажа по охране труда и противопожарного инструктажа с учетом специфики посещаемых Объектов Заказчика.
9. СДАЧА/ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
9.1. Подрядчик в течение десяти рабочих дней после окончания выполнения Работ передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, РД и иную предусмотренную п. 5.1.9 ТЗ документацию с сопроводительным письмом на согласование Заказчику в электронном виде на электронную почту, указанную в договоре.
9.2. В течение пятнадцати рабочих дней после поступления документов в соответствии с п. 9.1 ТЗ документация рассматривается Заказчиком. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком Работ.
9.3. В случае обнаружения несоответствий требованиям ТЗ и НПА и НД, указанной в п. 4.1 ТЗ, документация возвращается на доработку Подрядчику. 
9.4. В случае отсутствия замечаний Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект документации, оформленный акт приема-передачи рабочей документации по форме приложения № 1 к ТЗ.
9.5. Предоставляемая Подрядчиком документация должна включать:
1. акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;
1. акт приема-передачи рабочей документации в 2 (двух) экземплярах;
1. комплект документации в соответствии с п. 5.1.9 ТЗ;
1. СД;
1. сертификаты соответствия на СППЗ и составляющие их элементы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, либо реквизиты (номера) сертификатов из единого реестра выданных сертификатов соответствия.
9.6. РД должна быть сформирована в следующей последовательности: обложка, титульный лист, содержание, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей, общие указания, рабочие чертежи, включающие экспликацию помещений и условные обозначения, спецификация оборудования.
9.7. РД выполняется автоматизированным способом в формате электронного документа в редактируемом формате.
9.8. На поэтажных планах указываются координационные оси несущих конструкций с расстояниями между ними, наименование или нумерация помещений, условные обозначения. На чертежах указывается экспликация помещений в соответствии с принятой нумерацией.
9.9. Рекомендуемые форматы для комплектации РД:
· обложка – А4;
· титульный лист – А4;
· содержание – А4;
· ведомость ссылочных и прилагаемых документов – А4;
· ведомость рабочих чертежей – А4;
· общие указания – А4 либо А3;
· рабочие чертежи, включающие экспликацию помещений и условные обозначения на каждом листе – А2 либо А1;
· спецификация оборудования – А4 либо А3;
· сметный расчет.
9.10. РД необходимо присвоить шифр, пронумеровать, сшить, заключить в прозрачную обложку. 
9.11. В общие указания включаются:
· исходные данные;
· описание Объекта защиты (здания, сооружения);
· принятые технические и иные решения в отношении спроектированных СППЗ;
· описание СППЗ;
· описание алгоритма работы систем;
· указания к монтажу (в т. ч. размещению) оборудования, включая расстояния между противопожарным оборудованием, от строительных конструкций, от оборудования различных систем;
· выполненные расчеты, требуемые в соответствии с НД и (или) иные, подтверждающие соответствие параметров систем требованиям НПА и НД.
10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
С момента передачи Подрядчиком РД исключительные права на владение, пользование, распоряжение РД переходят в собственность Заказчика. Права на РИД возникают у Заказчика в момент их создания (в случае, если подрядчиком является юридическое лицо) или подрядчик отчуждает в пользу заказчика права на РД при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ (если подрядчик физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).
Подрядчик соблюдает условия конфиденциальности информации, полученной при выполнении Работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
Выполнение Работ должно осуществляться лицами, уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеющими аттестацию на право проектирования СОПБ зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, полученную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2106.
12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
12.1. Гарантийный срок качества выполненных Работ действует
с момента подписания акта приемки выполненных работ до полной реализации разработанной РД. 
12.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока.
12.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ не соответствует требованиям НД или Работы выполнены с отступлениями от них или иными недостатками, которые делают Объект услуг непригодным для нормальной реализации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
12.4. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
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Приложение № 1 к ТЗ
ФОРМА

Акт приема-передачи проектной (рабочей) документации


г. _______________                                                                                 «__» __________ 20__г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
           (наименование предприятия, организации)
«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________________________, с одной
(устава, положения, доверенности)
стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем
           (наименование предприятия, организации)
 «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании 
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
(устава, положения, доверенности)
 «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает проектную (рабочую) документацию, выполненную в соответствии с Договором № _____________ от «__» __________20__ г., которая включает в себя: ______________________________________.
                             (описание проектной (рабочей) документации)
2. Проектная (рабочая) документация   выполнена   в   полном объеме и в установленные сроки в соответствии с условиями договора и Технического задания.
3. Стоимость работ по разработке проектной (рабочей) документации составляет ________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ___ коп.), включая НДС ___% – ___________ руб.___ коп. (_______________________________ руб. ___ коп.).
4. Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по содержанию проектной (рабочей) документации.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. С момента передачи проектной (рабочей) документации исключительные права на владение, пользование, распоряжение настоящим проектом переходят в собственность Заказчика. С момента передачи Подрядчиком РД исключительные права на владение, пользование, распоряжение РД переходят в собственность Заказчика. Права на РИД возникают у Заказчика в момент их создания (в случае, если подрядчиком является юридическое лицо) или подрядчик отчуждает в пользу заказчика права на РД при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ (если подрядчик физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).
7. Подписи Сторон:


От имени Заказчика:				                             От имени Подрядчика:
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