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Технические характеристики продукции:
Строительные смеси, материалы для ремонта.


	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	
Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Шпаклевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений белая 20 кг
(или эквивалент)
	Основа: Полимерная
Тип работ: Внутренние работы
Тип помещения: Сухое помещение
Вид: Финишный
Назначение: Потолок,
Стена
Вид упаковки: Мягкая упаковка
Форма выпуска: Сухая смесь
Фракция, мм: 0,3
Морозостойкость: F25
Цвет производителя: Белый
	5
	шт.
	
	
	
	
	

	2
	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг
(или эквивалент)
	Тип товара: Штукатурка
Тип работ: Внутренние работы
Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение
Основа: Гипсовая
Форма выпуска: Сухая смесь
Фракция, мм: 1,2
Расход воды на упаковку сухой смеси: 16 л
Температура проведения работ, °C: От +5 до +30
Температура эксплуатации, °C: От -50 до +70
Жизнеспособность раствора, мин: 45-60
Морозостойкость: F35
	8
	шт.
	
	
	
	
	

	3
	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М300 Петролит Профи 25 кг
(или эквивалент)
	Тип товара: ЦПС
Марка: М-300
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Основание: Бетон, Кирпич, Монолитная стяжка
Метод нанесения: Ручной
Фракция, мм: 2,5
Морозостойкость: F35
	10
	шт.
	
	
	
	
	

	4
	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг
(или эквивалент)
	Тип товара: ЦПС
Марка: М-150
Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы
Основание: Бетон, Кирпич, Монолитная стяжка
Метод нанесения: Ручной
Фракция, мм: 2,5
Морозостойкость: F35
	5 
	шт.
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
