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Реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, Абинский район, Краснодарский край


Технические требования на разработку, изготовление и поставку контрольно-измерительной аппаратуры







































1 [bookmark: _TOC_250011]Общие положения
Данные технические требования (далее - ТТ) разработаны на контрольно-измерительную аппаратуру (далее - КИА), предназначенную для установки на Федоровском подпорном гидроузле (далее -ФГУ) при его реконструкции 
В объемы работ по ТТ входят общие требования к изготовлению КИА и поставке ее на объект производства работ.
Заказчик оборудования:
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н



2 [bookmark: _TOC_250010]Перечень принятых сокращений
ГТС - гидротехнические сооружения;
КИА - контрольно-измерительная аппаратура; НДС- напряженно-деформированное состояние; ПГУ - подпорный гидроузел;
[bookmark: _TOC_250009]ТТ - технические требования;
Федоровский ПГУ - гидротехническое сооружение, расположенное на реке Кубань (в 153 км от ее устья), в 2 км северо-восточнее станицы Федоровской Абинского района Краснодарского края (в 30 км к западу от Краснодара).
Гидроузел расположен в зоне сухого субтропического климата, характерной чертой которого является мягкая зима без устойчивого снежного покрова и жаркое лето. Климатические условия в месте расположения Федоровского ПГУ представлены в таблице 2.1.

3 Природные условия нахождения объекта
Федоровский ПГУ - гидротехническое сооружение, расположенное на реке Кубань (в 153 км от ее устья), в 2 км северо-восточнее станицы Федоровской Абинского района Краснодарского края (в 30 км к западу от Краснодара).
Гидроузел расположен в зоне сухого субтропического климата, характерной чертой которого является мягкая зима без устойчивого снежного покрова и жаркое лето. Климатические условия в месте расположения Федоровского ПГУ представлены в таблице 2.1.


Таблица 2.1 - Климатические условия в месте расположения Федоровского ПГУ
	Наименование
	Параметр

	Местонахождение объекта
	Краснодарский край, Абинский район, р.
Кубань

	Климат района
	Сухой субтропический переходный от умеренно-континентального

	Устойчивые отрицательные температуры
ВОЗдУХа
	Зима наступает в последнюю декаду декабря
и характеризуется частыми оттепелями

	Температура воздуха составляет, 0С:
	

	- среднегодовая самого холодного месяца
(январь)
	0,0

	- среднегодовая самого теплого месяца (июль)
	плюс 24,1

	- абсолютный максимум
	плюс 42,0

	- абсолютный минимум
	минус 36,0

	Характеристики воды:
	

	- максимальная температура воды, 0С
	30

	- минимальная температура воды, 0С
	3

	- суммарное содержание минеральных
веществ, мг/л
	38

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	2,4

	Гранулометрический состав взвешенных наносов для суглинистого слоя, %:
· размеры фракций 0,5-0,25 мм
· размеры фракций 0,25-0,1 мм
· размеры фракций О,1-0,05 мм
· размеры фракций 0,05-0,01 мм
· размеры фракций 0,01-0,002 мм
· размеры фракций менее О,002мм
	

1,6
6,8
26,7
33,4
15,0
15,9

	Гранулометрический состав взвешенных наносов для песчаного слоя, %:
	






	Наименование
	Параметр

	· размеры фракций 0,5-0,25 мм
· размеры фракций 0,25-0,1 мм
· размеры фракций О,1-0,05 мм
· размеры фракций 0,05-0,01 мм
· размеры фракций 0,01-0,002 мм
· размеры фракций менее О,002мм
	38,9
41,0
16,2
1,9
0,4
0,1

	Среднегодовой расход взвешенных наносов, кг/с
	13

	Степень агрессивного воздействия воды на
металлические конструкции
	среднеагрессивная

	Расчетная сейсмичность ПЗ района по шкале МСК-64, баллов
	8




4 Основные характеристики Федоровского ПГУ
Основным назначением Федоровского ПГУ является создание сезонного подъема уровня воды в верхнем бьефе до отметки, позволяющей осуществить забор воды для рисовых оросительных систем Правобережного массива и Закубанского (левобережного) массива, а также пропуск половодий и паводков, проходящих по реке Кубань. Для пропуска в верхний бьеф ценных промысловых рыб в составе гидроузла есть рыбопропускной шлюз, состоящий из трех секций рыбонакопителя и шлюзовой камеры.
Основные характеристики Федоровского ПГУ приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Основные характеристики Федоровского ПГУ

	Наименование
	Параметр

	Пропускная способность гидроузла, м3/с
	1816 без учета расхода через РПШ
(184,3)

	Площадь орошаемых земель, га
	119900

	Уровни в верхнем бьефе гидроузла, м:
· наибольший (ФПУ)
· нормальный подпорный уровень (НПУ)
· минимальный при Q=80 м3/с
	
14,420
13,400
7,410

	Уровни в нижнем бьефе гидроузла, м:
· при Q= 80 м3/сек
· при Q= 2000 м3/сек
	
7,290
13,750

	Максимальный напор, м
	6,9

	Подвод воды к гидроузлу
	Канал спрямления - искусственное русло р. Кубани

	Длина подводящего канала, м
	1460

	Ширина подводящего канала по дну, м
	220

	Отметка дна подводящего канала, м
	6,000

	
Затворы на водосливных отверстиях
	Основные сегментные и плоские
секционные (ремонтные) на каждом отверстии

	Количество водосливных отверстий
	6

	Длина рыбопропускного шлюза, м
	110,5

	Отметка дна рыбонакопителя, м
	6,500

	Ширина рыбонакопителя, м
	9,0

	Отметка дна шлюзовой камеры, м
	7,300






	Наименование
	Параметр

	
Механизмы для обслуживания основных и ремонтных затворов железобетонной водосливной плотины
	· канатный механизм г.п. 2 х 20 т (6 шт.);
· тележка подвесная крановая г.п.
2 х 5 т с токопроводом
(1 шт.);
· балка захватная г.п. 10 т (1 шт.)

	


Механизмы для обслуживания основных и ремонтных затворов рыбопропускного шлюза
	· канатный механизм основного затвора г.п. 2 х 50 т (2 шт.);
· канатный механизм ихтиологической решетки г.п. 4 х 2,5 т (1 шт.);
· канатный механизм сороудерживающей решетки г.п.
2 х 6,3 т (1 шт.)

	Механизмы для обслуживания насосов осушения
РПШ
	Автокран

	Технологические системы должны обеспечивать работу гидроузла без постоянного присутствия на гидроузле оперативного и эксплуатационного
персонала
	
да




5. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Изготовление и поставка контрольно-измерительной аппаратуры (1й этап) для реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.
6. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1 Настоящими ТТ предусматривается предъявление требований к техническим характеристикам и изготовлению КИА, а также соответствие предписаниям нормативно-технической документации, при изготовлении и монтаже КИА на Федоровском ПГУ.
3.2 Для изготовления и поставки КИА на Федоровский ПГУ необходимо выполнить следующий перечень работ:
 - изготовление КИА несерийного типа: пьезометр закладной безнапорный, пьезометр опускной безнапорный
приобретение КИА серийного типа промышленного изготовления: арматурный динамометр 
транспортировка КИА на место производства работ;
предоставление технической документации на КИА: паспорта, инструкции по установке и подключению, документация на соответствие применяемых материалов, протоколы испытаний (первичная поверка) и пр.
3.3 Для осуществления строительно-монтажных и пусконаладочных работ должен быть выполнен следующий перечень требований:
соблюдение действующего законодательства в области охраны окружающей среды;
обеспечено наличие средств измерений, монтажных материалов и изделий в количестве и номенклатуре, предусмотренных графиком установки КИА; построены и оснащены	необходимым	оборудованием производственные, складские и бытовые помещения для монтажного подразделения;
сформирован,	обучен	и	аттестован	персонал	монтажного	подразделения Генподрядчика;
монтажное подразделение обеспечено предусмотренной проектом КИА, необходимым оборудованием, монтажными инструментами, приспособлениями и контрольными приборами;
обеспечена утилизация строительных отходов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)
8.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями и изготавливаться в соответствии с согласованной Генеральным Проектировщиком рабочей документацией.
8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, а также должен обладать статусом «аккредитован» в соответствии с Положением об аккредитации ПАО «РусГидро».
8.3. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования, материалов и работ приведены в Таблице 1 и рабочей документации (Приложения №1 к настоящим техническим требованиям)






Таблица 1

	№
	Наименование товара 
	Ед-ца измерения 
	Кол-во

	1
	Датчик силы тензометрический  арматурный с кабелем 100м RSS-01-R20 
	шт
	8

	2
	Датчик силы тензометрический  арматурный с кабелем 100м RSS-01-R25
	шт
	4

	3
	Датчик силы тензометрический  арматурный с кабелем 100м RSS-01-R32
	шт
	2

	4
	Пьезометр опускной безнапорный тип 1 с кабелем 50м
	шт
	8

	5
	Пьезометр опускной безнапорный тип 2 с кабелем 50м
	шт
	8

	6
	Пьезометр закладной безнапорный Тип 1 с кабелем 50м
	шт
	11

	7
	Пьезометр закладной безнапорный Тип 2 с кабелем 50м
	шт
	8

	8
	Пьезометр закладной безнапорный Тип 3 с кабелем 50м
	шт
	7

	9
	Пьезометр закладной безнапорный Тип 4 с кабелем 50м
	шт
	8





9. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Начало поставки Товара – с даты заключения договора
6.2. Окончание поставки Товара – не позднее 30.09.2026

9. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
9.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД.

10. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
10.1. Место поставки и оказания услуг: Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.
10.2. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
10.3. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика.
10.4. Требования к технике безопасности при выполнении работ, оказании услуг:
- Субподрядчик обязан выполнять работы / оказывать услуги в соответствии с техническими решениями, согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами АО «РусГидро»;
- Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;
- Пожарная безопасность при выполнении работ, оказании услуг должна обеспечиваться Субподрядчиком в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
10.5. Требования к приемке работ/услуг:
- Контроль за сроками и качеством выполнения работ / оказания услуг производится представителем Заказчика.
- По окончании выполнения работ / оказания услуг Субподрядчик предоставляет Заказчику акт приема сдачи выполненных работ / оказанных услуг.
- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ / оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.
- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.
- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.
- Субподрядчик должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.
- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;
- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
11.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
9.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих технических требованиях, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Рабочая документация
- 2192-34-001 Размещение и установка КИА Водосливная плотина. Оси 1-8. Рыбопропускной шлюз Секции 2-3.

