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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку аккумуляторов для нужд УФПС Новосибирской области
































1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России», Общество), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /
Управление федеральной почтовой связи /(УФПС)
Аппарат управления АО «Почта России» (АУ Общества)

	2
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания.

	3
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	4
	УПД
	Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	5
	Общий срок поставки Товара  
	Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар

	6
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	7
	ТС
	Транспортное средство

	8
	ГОСТ
	Национальный стандарт

	9
	Шт.
	Штука

	10
	ОП
	Обособленное подразделение предприятия


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: поставка аккумуляторов для нужд УФПС Новосибирской области
Цель: поддержание транспортных средств УФПС Новосибирской области в работоспособном состоянии, а также исключение простоев транспорта.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее июня 2026 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц.
3.2. Спецификация поставляемого Товара
Спецификация поставляемого Товара указана в Приложении № 1 к Техническому заданию.
3.3. Основные характеристики Товара
Технические характеристики Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. 
3.4. Комплектность Товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат соответствия и паспорт качества. 
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларация) соответствия, сертификат (паспорт) качества фирмы-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцадь) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Заказчиком накладной № ТОРГ-12 (либо товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом)). При обнаружении фактов брака, не подлинности Товара, использования Товара до поставки Заказчику, нарушения других требований договора и Технического задания к качеству поставляемого Товара, поставленный Товар, подлежит замене в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков). Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока на Товар и его срока эксплуатации, Поставщик возмещает все убытки, понесенные Заказчиком. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия». Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия». 
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.  
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.	Срок и место поставки
0. Поставка Товара осуществляется одной партией по заявке Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика. Заявки направляются Заказчиком по электронной почте на авторизированный адрес Поставщика, указанный в договоре». Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом или любым другим способом за счёт средств «Поставщика». 
Срок действия договора: 12 месяцев с даты заключения договора.
0. Адрес доставки и распределение Товара

	№ п/п
	Наименование Заказчика
	Адрес Заказчика и доставки

	1
	УФПС Новосибирской области
	г. Новосибирск, ул. Красина 58а




6.2.	Условия поставки Товара
Поставка осуществляется в сроки и по адресам, определенным в п. 6.1 настоящего Технического задания. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Заказчика о времени доставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента доставки Товара по контактному телефону, указанному в договоре.
Поставщик в письменном виде посредством направления сообщения по электронной почте извещает Заказчика об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика. 
Заказчик должен в письменном виде посредством направления сообщения электронной почтой подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Заказчика доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
Поставка Товара в адрес Заказчика осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом)), подписанной со стороны Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.	Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.
При приемке Товара осуществляется:
· внешний осмотр тары и упаковки;
· проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;
· визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Транспортировка Товара, его погрузка и выгрузка должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Требования к хранению Товара должны соответствовать ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия»
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлено.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен обеспечивать соответствие требованиям ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия».
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1.
	Спецификация поставляемого Товара
	1








 

Приложение № 1
 к Техническому заданию 
	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели для определения соответствия поставляемого товара
	Ед. измерения
	кол-во
	Регион поставки

	1
	Аккумулятор 6 СТ- 65
Полярность –обратная           
	Емкость – не менее 65 А/ч
Пусковой ток –не менее 630А
Размеры – не более. (ДхШхВ) 242х175х190 мм
	Шт.
	40
	УФПС Новосибирской области

	2
	Аккумулятор 6 СТ- 65
Полярность –прямая           
	Емкость – не менее 65 А/ч
Пусковой ток –не менее 630А
Размеры – не более. (ДхШхВ) 242х175х190 мм
	Шт.
	80
	УФПС Новосибирской области

	3
	Аккумулятор 6 СТ-75
Полярность –  обратная                 
	Емкость – не менее 75 А/ч
Пусковой ток –не менее 680А
Размеры – не более. (ДхШхВ) 276х175х190 мм
	Шт.
	8
	УФПС Новосибирской области

	4
	Аккумулятор 6 СТ-75
Полярность –  прямая                 
	Емкость – не менее 75 А/ч
Пусковой ток –не менее 680А
Размеры – не более. (ДхШхВ) 276х175х190 мм
	Шт.
	8
	УФПС Новосибирской области

	5
	Аккумулятор 6 СТ- 85
Полярность –  обратная                
	Емкость – не менее 85А/ч
Пусковой ток – не менее 800 Ампер
Размеры – не более (ДхШхВ) 300x175x175 мм
	Шт.
	58
	УФПС Новосибирской области

	6
	Аккумулятор 6 СТ-110 
Полярность – обратная            
	Емкость – не менее 110 А/ч. 
Пусковой ток –не менее 950 А
Размеры – не более. (ДхШхВ) 350х170х185 мм
	Шт.
	18
	УФПС Новосибирской области

	7
	Аккумулятор 6 СТ- 140
Полярность –обратная         
	Емкость – не менее 140 А/ч
Пусковой ток –не менее 1150А
Размеры – не более. (ДхШхВ) 513х189х217 мм
	шт.
	12
	УФПС Новосибирской области



