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Технические требования 

[bookmark: _GoBack]ОКПД2 …….. Поставка материалов для выполнения цементационных работ на Каскаде Вилюйских ГЭС для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
лот №…..-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ




                                                        1. Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2……. Поставка материалов для выполнения цементационных работ на Каскаде Вилюйских ГЭС для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – продукция)
1.2 [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для устройства цементационных скважин при исполнении договора подряда №6501-СШФ/под-26 от 23.07.2026г «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст. №3 и ст. №6 Каскада Вилюйских ГЭС».

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
	тн
	1630

	2. 
	Бентонит глинопорошок ПБМВ
	тн
	80

	3. 
	Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП
	кг
	2300


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126]Продукция поставляется по заявкам, в соответствии со сроками Таблицы 2.2
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ заявки
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н – 815 тн.
	С даты подписания договора
	01.09.2026 г.

	
	Бентонит глинопорошок ПБМВ – 40 тн.
	
	

	
	Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП – 1150 кг.
	
	

	2.
	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н – 815 тн.
	
	01.04.2027 г.

	
	Бентонит глинопорошок ПБМВ – 40 тн.
	
	

	
	Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП – 1150 кг.
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2.3 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 2.3. Требования к продукции 
Наименование продукции: «ОКПД2 …….. Поставка материалов для выполнения цементационных работ на Каскаде Вилюйских ГЭС для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
	Марка прочности (российский стандарт):
	М500
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Прочность на сжатие (28 суток)
	Не менее 42,5 МПа
	
	

	
	
	Тонкость помола (удельная поверхность)
	Около 340 ± 40 м²/кг
	
	

	
	
	Нормальная густота цементного теста
	24,5–26,5%
	
	

	
	
	Содержание оксида серы (VI) (SO₃)
	2,50 ± 0,40%
	
	

	
	
	Клинкер
	98%
	
	

	
	
	Гипс
	2%
	
	

	
	
	Прочие добавки
	0%
	
	

	
	
	Соответствие
	ГОСТ 31108-2020
	
	

	1.2
	Бентонит глинопорошок ПБМВ
	Выход глинистого раствора с вязкостью 20 мПа·с
	14,5–15,5 м³/т
	
	

	
	
	Массовая доля влаги
	8–10 %
	
	

	
	
	Содержание свободной соды
	2,0–2,5 г/100 г глинопорошка
	
	

	
	
	Показатель фильтрации
	17–18 см³
	
	

	
	
	Соответствие
	ТУ 2164-006-41219638¬8-2005
	
	

	1.3
	Пластифицирующая химическая добавка ЛСТП
	Внешний вид
	мучнистый порошок от светло-желтого до коричневого цвета
	
	-//-

	
	
	Массовая доля сухих веществ
	Не менее 92%
	
	

	
	
	Массовая доля основного вещества
	Не менее 58%
	
	

	
	
	Массовая доля золы к массе сухих веществ
	Не более 25%
	
	

	
	
	Предел прочности при растяжении высушенных образцов
	Не менее 0,60 МПа
	
	

	
	
	Температура разложения
	Свыше 180 °C
	
	

	
	
	Соответствие
	ТУ 2455-028-00279580¬2014
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), п.г.т. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
- Сертификат качества в 1 экз.;
- Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
- Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
- Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) в 1 экз.;
- Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
- иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
- Обязательные первичные документы:
Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не позднее 2026 года выпуска.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.



