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Технические требования 
28.25.12.190  Поставка кондиционеров для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	
	

	СБ
	– Служба безопасности

	СШГЭС
	- Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего;

	ТТ
	- технические требования;

	Филиал


	- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 

   П.С. Непорожнего».



	
	


1.2. Наименование закупаемой продукции
«Поставка кондиционеров для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (далее - Товар).
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSGOT70HZRN1
	шт.
	1

	2. 
	Наружный блок кондиционера типа KSROT70HZRN1
	шт.
	1

	3. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSGYK53HZRN1
	шт.
	1

	4. 
	Наружный блок кондиционера типа KSYK53HZRN1
	шт.
	1

	5. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSCB105HZRN1W
	шт.
	1

	6. 
	Наружный блок кондиционера типа KSUNB105HZRN1
	шт.
	1

	7. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSNG140HFAN1
	шт.
	2

	8. 
	Наружный блок кондиционера типа KSUTG140HFAN3
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSGOT70HZRN1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	2. 
	Наружный блок кондиционера типа KSROT70HZRN1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	3. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSGYK53HZRN1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	4. 
	Наружный блок кондиционера типа KSYK53HZRN1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	5. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSCB105HZRN1W
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	6. 
	Наружный блок кондиционера типа KSUNB105HZRN1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	7. 
	Внутренний блок кондиционера типа KSNG140HFAN1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции

	8. 
	Наружный блок кондиционера типа KSUTG140HFAN3
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции



 3. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
 Наименование продукции (позиции №1 Таблицы 1): Поставка кондиционеров
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики

(параметры эквивалентности)
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Технические характеристики кондиционеров
	-//-
	-//-

	1.1
	Внутренний блок кондиционера типа KSGOT70HZRN1
	Тип: настенный внутренний;

Напряжение подключения - 220 В;

Тип хладагента: R32
Рекомендуемая площадь: 70 м2 

Мощность при охлаждении: 7,1 кВт;

Мощность при обогреве:  7,8 кВт;

Режим работы: охлаждение/обогрев.
	Указание характеристик
	

	1.2
	Наружный блок кондиционера типа KSROT70HZRN1
	Тип: настенный наружный;

Компрессор: инверторный;

Тип хладагента: R32

Мощность при охлаждении: 7,1 кВт;

Мощность при обогреве:  7,8 кВт;

Тип хладагента: R32.
	Указание характеристик
	

	1.3
	Внутренний блок кондиционера типа KSGYK53HZRN1
	Тип: настенный внутренний;

Напряжение подключения - 220 В;

Тип хладагента: R32
Рекомендуемая площадь: 50 м2 

Мощность при охлаждении: 5,57 кВт;

Мощность при обогреве:  5,28 кВт;

Режим работы: охлаждение/обогрев.
	Указание характеристик
	

	1.4
	Наружный блок кондиционера типа KSYK53HZRN1
	Тип: настенный наружный;

Компрессор: инверторный;

Тип хладагента: R32

Мощность при охлаждении: 5,57 кВт;

Мощность при обогреве:  5,28 кВт;
Тип хладагента: R32.
	Указание характеристик
	

	1.5
	Внутренний блок кондиционера типа KSCB105HZRN1W
	Тип: напольно-потолочный наружный;

Напряжение подключения - 220 В;

Тип хладагента: R32
Рекомендуемая площадь: 105 м2 

Мощность при охлаждении: 11,14 кВт;

Мощность при обогреве:  10,55 кВт;

Режим работы: охлаждение/обогрев.
	Указание характеристик
	

	1.6
	Наружный блок кондиционера типа KSUNB105HZRN1
	Тип: наружный;

Компрессор: инверторный;

Тип хладагента: R32

Мощность при охлаждении: 11,14 кВт;

Мощность при обогреве: 10,55 кВт;
Тип хладагента: R32.
	Указание характеристик
	

	1.7
	Внутренний блок кондиционера типа KSNG140HFAN1
	Тип: напольно-потолочный наружный;

Напряжение подключения - 220 В;

Тип хладагента: R410A
Рекомендуемая площадь: 140 м2 

Мощность при охлаждении: 14,07 кВт;

Мощность при обогреве:  16,71 кВт;

Режим работы: охлаждение/обогрев.
	Указание характеристик
	

	1.8
	Наружный блок кондиционера типа KSUTG140HFAN3
	Тип: наружный;

Компрессор: не инвертор;

Тип хладагента: R410A
Мощность при охлаждении: 14,07 кВт;

Мощность при обогреве: 16,71 кВт;
Тип хладагента: R410A.
	Указание характеристик
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	Согласие с требованием
	 

	
	
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
	
	

	2.2.
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке Товара, поступающих на склады Филиала: Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	

	2.3.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	 

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	 

	3.2.
	Назначенный срок службы, не менее
	12 лет
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	 


2.2.2   В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Требования к документации по ценообразованию.
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5. Требования к Поставщику.
Поставщик должен являться официальным дилером или дистрибьютором завода-изготовителя предлагаемого оборудования/Kentatsu на территории Российской Федерации. Подтверждается копией действующего сертификата авторизованного партнера, выданного производителем, либо информационным письмом от производителя/представительства с перечнем уполномоченных партнеров.
