

Технические характеристики продукции 

Тензодатчик CAS LSU 50T

	Номинальная нагрузка
	50т

	РКП номинальный, мВ/В
	4.0±0.01

	Нулевой сигнал мВ/В
	0±0.04

	Общая ошибка, %
	0.03

	Повторяемость, %
	0.02

	Ползучесть (30 мин), %
	0.03

	Температурный дрейф нуля, %/10C
	[bookmark: _GoBack]0.03

	Температурный дрейф сигнала, %/10C
	0.03

	Напряжение питания номинальное, В
	10

	Напряжение питания максимальное, В
	15

	Сопротивление входное, Ом
	420 ± 30

	Сопротивление выходное, Ом
	350 ± 3.5

	Сопротивление изоляции, МОм
	>2,000





Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 30 календарных дней
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