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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"

	ПЭФ
	Полиэфир

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	ВО
	Водоотталкивающая отделка

	МВО
	Масловодоотталкивающая отделка

	ПВХ
	Поливинилхлорид

	ПУ
	Полиуретановое покрытие

	НМВО
	нефтемасловодоотталкивающая отделка

	 ОХВ
	Опасные химические вещества

	 ТР ТС
	Технический регламент таможенного союза

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам принята в соответствии с  ГОСТ 32489-2013, ГОСТ 12.4.103-2020






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 14.12 - Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Обеспечение сотрудников Южного АО «ТК РусГидро» спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Приказ АО «ТК РусГидро» №ТК РГ/126-560 от 13.10.2023 «Об утверждении Норм выдачи средств индивидуальной защиты для работников АО «ТК РусГидро». 
1.5. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Продукция должна быть новой, ранее не находившейся в использовании Поставщика либо третьих лиц, не допускается поставка выставочных образцов.
[bookmark: _Hlk48209761]1.5.2. Поставка Продукции осуществляется одной партией.
1.6. [bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1	Место поставки: г. Невинномысск.
1.6.2. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, количества и/или ассортимента поставленной Продукции, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленную Продукцию. 
1.6.3. При обнаружении дефектов на поставленную продукцию срок ее замены, в пределах гарантийного срока, составляет не более 45 дней с момента извещения Поставщика об обнаружении дефектов. Замена дефектной продукции осуществляется Поставщиком за свой счет, с учетом всех накладных и транспортных расходов. 
1.6.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
-  Сертификаты соответствия, паспорта качества;
-  Оригинал счета;
-  Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ -12/УПД;
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон). Нанесение логотипа.
	компл.
	316

	2
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон). Нанесение логотипа.
	компл.
	16

	3
	Плащ для защиты от воды
	шт
	134

	4
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	287

	5
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пара
	260

	6
	Женские ботинки кожаные с жестким подноском
	пара
	4

	7
	Бейсболка. Нанесение логотипа.
	шт
	319

	8
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	шт
	279

	9
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). Нанесение логотипа.
	компл.
	50

	10
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). Нанесение логотипа.
	компл.
	16

	11
	Утепленные ботинки кожаные с жестким подноском
	пара
	50

	12
	Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	пара
	10

	13
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	пара
	20

	14
	Нарукавники хлопчатобумажные
	пара
	20

	15
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пара
	3847

	16
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	пара
	120

	17
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пара
	0

	18
	Перчатки или рукавицы утепленные
	пара
	1352

	19
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	27

	20
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие
	пара
	33

	21
	Фартук из полимерных материалов
	шт
	12

	22
	Подшлемник
	шт
	30

	23
	Каскетка защитная от механических воздействий. Нанесение логотипа.
	шт
	10

	24
	Каска защитная от механических воздействий (белая). Нанесение логотипа.
	шт
	11

	25
	Каска защитная от механических воздействий (оранж.). Нанесение логотипа.
	шт
	29

	26
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши)
	пара
	7

	27
	Перчатки специальные диэлектрические
	пара
	7

	28
	Халат хлопковый (белый)
	шт
	8

	29
	Сабо кожаные (белые) для медицинского персонала
	пара
	8

	30
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью — фильтрующие полумаски
	шт
	8

	31
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) для ИТР. Нанесение логотипа.
	компл.
	11

	32
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) для ИТР. Нанесение логотипа.
	компл.
	11

	33
	Ботинки кожаные ИТР
	пара
	11

	34
	Утепленные ботинки кожаные ИТР
	пара
	11


     Нанесение логотипа в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО «ТК РусГидро».
2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 14.12 - Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро
	С даты подписания договора
	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора.


7
0

7

2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
 
Наименование продукции
«ОКПД 14.12 - Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон). (нанесение логотипа)
	Костюм мужской летний для рабочих состоит из куртки и полукомбинезона /брюк. Состав сырья 100% хлопок, поверхностная плотность 180 (+10 г/м2) г/м2 и 230 (+/-10 г/м2) г/м2 или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60 % и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2 с ВО отделкой.
Цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый или оранжевый. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.2. 
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон). (нанесение логотипа)
	Характеристики не менее указанных:
Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 210 г/м², ВО.
Застежка: на петли и пуговицы. Воротник: стойка
Регулировки: хлястики по поясу куртки на пуговицах, эластичная тесьма по поясу брюк. Карманы: нагрудные с клапанами на пуговицах, нижние, на брюках боковые и накладной с клапаном.
Усилительные накладки: налокотники, наколенники.
Вентиляция: люверсы в области пройм, складки по кокетке спинки, задним половинкамбрюк.
	
	
	

	1.3. 
	Плащ для защиты от воды
	Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность –200 (+/-10) г/м2
	
	
	

	1.4. 
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	Ткань из флуоресцентных материалов: трикотажное полотно 100% ПЭ. Минимальная плотность ткани:  120-140 г/мІ
	
	
	

	1.5. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	На шнурках с защитным подноском из композитного материала (200 Дж). Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная. Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
	
	
	

	1.6. 
	Бейсболка (нанесение логотипа)
	Кепи – бейсболка с козырьком, состоит из шести клиньев. Затылочная часть регулируется по объему застежкой (54-62). Ткань: смесовая (хлопка не менее 35%, ВО отделка, плотность 200 (+/-10 г/м2) г/м2.). Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011, с учетом требований ГОСТ 32118-2013.
	
	
	

	1.7. 
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	Характеристики не менее указанных:
Предназначены для защиты глаз спереди, с боков, сверху и снизу от воздействия твердых частиц, капель жидкостей, пыли, УФ-излучения
Носовой упор из нескользящей резины
Цвет линзы: коричневый.
Температурный режим использования: от –5 до +55°C
	
	
	

	1.8. 
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) (нанесение логотипа)
	Основная ткань: Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10 г/м2) г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую пропитку.
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Подкладка: бязь, состав сырья 100% хлопок, плотность 140-160 г/м2, цвет темно-синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
	
	
	

	1.9. 
	Женский костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). (нанесение логотипа)
	Костюм состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый или оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
 Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2.
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.
	
	
	

	1.10. 
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). (нанесение логотипа)
	Характеристики не менее указанных:
ГОСТ 12.4.281-2014 – 3 класс
ГОСТ 12.4.303--2016 – 3 - 4 класс защиты, Тнв, для IV и Особого климатических поясов.
ГОСТ 12.4.280-2014 – З, Ми
Ткань: «Hi-Tech Ultra/Хай-Тек Ультра», полиэфир – 100%, 125 г/м², ПУ-мембрана, WR.
Утеплитель: «Флайтекс», 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Капюшон: с широкой подбородочной частью, съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу.
	
	
	

	1.11. 
	Утепленные ботинки кожаные с жестким подноском
	На шнурках с защитным подноском из поликарбоната (200 Дж) с натуральным мехом для I, II климатических поясов. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.
Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в 4 и особом климатических поясах. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
	
	
	

	1.12. 
	Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов
	Верх обуви: ПВХ.
Подкладка: трикотаж.
Подносок: металлический (Мун 200) или композитный
Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н).
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: цельнолитой
Соответствие ТР ТС 019/2011.
	
	
	

	1.13. 
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	Характеристики не менее указанных:
Ткань: полиэфир - 100%, плотность 500 гр./кв.м.
	
	
	

	1.14. 
	Нарукавники хлопчатобумажные
	Характеристики не менее указанных:
Материал: Трикотаж (100% хлопок), пл. 200 г/м2
	
	
	

	1.15. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	Материал: хлопок – 100%
Материал покрытия: латекс
Рекомендовано для защиты от механических воздействий. ТР ТС 019/2011
	
	
	

	1.16. 
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Характеристики не менее указанных:
ГОСТ: 12.4.252-2013; ТР ТС 019/2011; 5007-87
Материал: трикотаж с покрытием 100% нитрил. Состав:100% хлопок
Вид покрытия: полное
Вид манжеты: крага
	
	
	

	1.17. 
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	Характеристики не менее указанных:
ГОСТ: ТР ТС 019/2011
Материал: резина. Состав:100% резина
	
	
	

	1.18. 
	Перчатки или рукавицы утепленные
	Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур.
Материал подкладки: искусственный мех, 450 г/м2
Длина: 280 мм
Рекомендованы для: ремонтных, строительно-конструкторских, сборочно-монтажных работ, технического обслуживания машин и механизмов
	
	
	

	1.19. 
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	Легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Широкие заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц.
Модель: 11530
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: №1 (не дают искажений)
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Защита: от механического воздействия, УФ-излучения.
Покрытие: против царапин и запотевания
	
	
	

	1.20. 
	Противошумные  наушники, включая активные, и их комплектующие
	Характеристики не менее указанных:
Материал: АБС-пластика,
Регулировка длины: есть,
Снижение уровня шума, дБ: 112 дБ.  Масса не более 160 г.
	
	
	

	1.21. 
	Фартук из полимерных материалов
	Места прикрепления завязок должны быть усилены. Длина фартука не менее 112 см, ширина не менее 70 см. Защита от кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Основа:
100% полиэстер или  Неопрен или 100% поливинилхлорид (ПВХ) толщиной 0,508 мм. ТР ТС 019/2011, с учетом требований ГОСТ 12.4.029.
	
	
	

	1.22. 
	Подшлемник 
	Состав: Пряжа – состав сырья: 70% акрил, 30% шерсть, цвет черный. Либо состав сырья – трикотаж 100 % хлопок.
	
	
	

	1.23. 
	Каскетка защитная от механических воздействий (нанесение логотипа)
	Корпус выполнен из ударопрочного пластика, есть амортизатор из вспененного изолона (синтетический материал на основе полиэтилена).Корпус обшит тканью из х/б материала, козырек удлиненный, длиной 75 мм. Надежно защищает глаза от солнечных лучей.
ГОСТ: ТР ТС 019/2011
Вес :0.17 кг. Объем: 0.004 куб.м
	
	
	

	1.24. 
	Каска защитная от механических воздействий (белая) (нанесение логотипа)
	Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции.
Комплектация: подбородочный ремень. Материал корпуса: полипропилен.
Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка.
Температурный режим: от -50°C до +50°C
Регулировка оголовья: ленточная
	
	
	

	1.25. 
	Каска защитная от механических воздействий (оранж.) (нанесение логотипа)
	Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции.
Комплектация: подбородочный ремень. Материал корпуса: полипропилен.
Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка.
Температурный режим: от -50°C до +50°C
Регулировка оголовья: ленточная
	
	
	

	1.26. 
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши)
	Характеристики не менее указанных:
Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1000 В. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С.
Высота бот: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
Цвет: любой
	
	
	

	1.27. 
	Перчатки специальные диэлектрические
	Характеристики не менее указанных:
Перчатки защитные диэлектрические. Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим токомпромышленной частоты напряжения до 1000 В как основ ное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей
Область применения: Электроэнергетика. Материал основы:  натуральный латекс.
Длина: не менее 350 мм
Толщина: не менее 1,3±0,2 мм
Рекомендовано для:
Работ с электричеством до 1000 В. ТР ТС 019/2011
	
	
	

	1.28. 
	Халат хлопковый (белый)
	Ткань: смешанная, хлопкополиэфирная с ВО, состав сырья: хлопок – не менее 35% плотность не менее 115 г/м2 не более 220 г/м2..
ГОСТ 12.4.280-2014.
	
	
	

	1.29. 
	Сабо кожаные (белые) для медицинского персонала
	Верх обуви: перфорированная натуральная кожа с покрытием.
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: без подкладки
Материал подошвы: ПВХ
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой.
	
	
	

	1.30. 
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	Характеристики не менее указанных:
Противоаэрозольная фильтрующая полумаска класс защиты FFP2 (до 12 ПДК), чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом, клапаном выдоха "Тайфун", оснащена фильтром электростатического действия, с внутренним слоем и регулируемыми ремнями оголовья из гиппоалергенных материалов. Обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Конструкция клапана выдоха "Тайфун" уникальна, разработана для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Цветовая индикация ("принцип светофора") для определения класса защиты. Пройден доломит-тест, можно использовать в условиях высокой запыленности. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли. Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть, алюминиевый
Регулируемые ремни: есть, 2 шт.
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть, "Тайфун"
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -40 °C до +70 °C, повышенная влажность".
	
	
	

	1.31. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) для ИТР (нанесение логотипа) 
	Костюм летний для ИТР (куртка/брюки). Состав ткани: 100% хлопок, плотность 265 (+10) г/м2, ВО. Цвет темно-синий, отделка -васильковый или оранжевый. Сигнальный элемент: полосы из световозвращающего материала шириной 25 мм.
	
	
	

	1.32. 
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) для ИТР (нанесение логотипа)
	Костюм состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый или оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
 Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2.
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.
	
	
	

	1.33. 
	Ботинки кожаные ИТР
	Полуботинки на шнурках. Материал верха -натуральная кожа.
Подкладка: текстильный материал.
Материал подошвы: ПУ (от -25°C до +80°C)
Тип подошвы: однослойная
Метод крепления: литьевой.
	
	
	

	1.34. 
	Утепленные ботинки кожаные ИТР
	На шнурках с защитным подноском из поликарбоната (200 Дж) с натуральным мехом для I, II климатических поясов. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.
Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в 4 и особом климатических поясах. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
	
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Требования к безопасности поставляемой продукции
	В целях безопасности и качества, сертификаты соответствия или декларации на поставляемую продукцию должны соответствовать
требованиям ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Климатическое исполнение
	Полное соответствие с ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Место поставки
	Доставка продукции производится силами Поставщика за его счет, по адресу: г. Невинномысск
	Согласие с требованием
	 
	

	
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Продукция, поставляемая Поставщиком должна отгружаться в таре и упаковке с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность
	Согласие с требованием
	
	

	
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Гарантия на продукцию должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня получения товара Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Продукция должна быть новой, заводского производства, пригодной к использованию. Не допускается поставка выставочных образцов. Год производства – не ранее 2023 г.
	Согласно с требованием
	
	

	7.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Продукция должна быть новой, пригодной к использованию. Не допускается поставка выставочных образцов. Год производства – не ранее 2024 г.
	Согласно с требованием
	
	

	
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Не установлено
	
	
	

	9.
	Требования к экономическим параметрам 
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Не установлено
	
	
	

	10. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	...
	Не установлено
	
	
	

	2.1. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к упаковке, маркировке, транспортировке, технической документации:
- маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандарта ТР ТС 019/2011 , технических условий, устанавливающих обязательные требования к маркировке, и упаковке данного вида Продукции.
- в случае получения Продукции в дефектной упаковке Получатель имеет право не принимать такую Продукцию и вернуть ее Поставщику, за счет Поставщика;
- упаковка Продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.

4. [bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Отсутствуют.






Ответственный исполнитель/
Технический куратор

Ведущий инженер по охране труда


и безопасности движения                                                                                    А.А. Васильева
[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]
5. Приложения
Приложение №1: 


· Определение размера мужской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9

	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0


· Определение размера женской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см.

	80 – 84
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9

	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см.

	146 – 152
	от 143,0 до 154,9

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,0
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