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Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты 
для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда. 
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
	22.19.40.110
	Пог. м.
	3880

	1.2. 
	Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1200-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
	22.19.40.110
	Пог. м.
	600



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.


	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1
	

	1.1. 
	Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
	Пог. м.
	3880
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней

	1.2. 
	Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1200-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
	Пог. м.
	600
	
	


Поставка осуществляется одной партией. Допускается поставка несколькими партиями
 при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
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Таблица 3. Требования к продукции
«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	

	1.1.
	Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
	Тип ленты
	для средних условий эксплуатации, шахтная
	ГОСТ
20 -
2018
	Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
	

	
	
	Ширина ленты, мм	1000 (±1%)
	1000
	
	
	
	

	
	
	Количество тканевых прокладок
	4
	
	
	
	

	
	
	Тип ткани тяговой прокладки (синтетическая, на основе полиамидных нитей)
	ТК-200
	
	
	
	

	
	
	Толщина рабочей (4,5 мм) и нерабочей (3,5 мм) резиновых обкладок в мм
	4,5/3,5
	
	
	
	

	
	
	Класс резины (трудновоспламеняющаяся)
	Г1
	
	
	
	

	
	
	Тип борта (резиновый)
	РБ
	
	
	
	

	
	
	Номинальная прочность ткани на разрыв
	200 Н/мм
	
	
	
	

	
	
	Прочность тягового каркаса на разрыв
	800 Н/мм (4 прокладки × 200 Н/мм)
	
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от –45 °C до +60 °C
	
	
	
	

	
	
	Относительное удлинение по основе при нагрузке 10% от номинальной прочности
	не более 2,0%.
	
	
	
	

	
	
	Удлинение при рабочих нагрузках
	1,5–2,0%
	
	
	
	

	
	
	Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом
	 не менее 4,0 Н/мм
	
	
	
	

	
	
	Прочность связи между прокладками
	 не менее 4,5 мм
	
	
	
	

	
	
	Вес 1 погонного метра
	15 кг
	
	
	
	

	
	
	Толщина ленты
	13 мм (±1 мм)
	
	
	
	

	1.2.
	Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ
	Ширина ленты, мм	1200 (±1%)
	1200
	ГОСТ
20 -
2018
	
	
	

	
	
	Количество тканевых прокладок
	4
	
	
	
	

	
	
	Тип ткани тяговой прокладки (синтетическая, на основе полиамидных нитей)
	ТК-200
	
	
	
	

	
	
	Толщина рабочей (4,5 мм) и нерабочей (3,5 мм) резиновых обкладок в мм
	4,5/3,5
	
	
	
	

	
	
	Класс резины (трудновоспламеняющаяся)
	Г1
	
	
	
	

	
	
	Тип борта (резиновый)
	РБ
	
	
	
	

	
	
	Номинальная прочность ткани на разрыв
	200 Н/мм
	
	
	
	

	
	
	Прочность тягового каркаса на разрыв
	800 Н/мм (4 прокладки × 200 Н/мм)
	
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от –45 °C до +60 °C
	
	
	
	

	
	
	Относительное удлинение по основе при нагрузке 10% от номинальной прочности
	не более 2,0%.
	
	
	
	

	
	
	Удлинение при рабочих нагрузках
	1,5–2,0%
	
	
	
	

	
	
	Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом
	 не менее 4,0 Н/мм
	
	
	
	

	
	
	Прочность связи между прокладками
	 не менее 4,5 мм
	
	
	
	

	
	
	Вес 1 погонного метра
	15 кг
	
	
	
	

	
	
	Толщина ленты
	13 мм (±1 мм)
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	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



