















	




Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 23.64.10.110 Поставка сухих гидроизоляционных смесей для нужд Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2 23.64.10.110 Поставка сухих гидроизоляционных смесей для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249]Исполнение обязательств по Договорам подряда: № 1-ТО-БПД-2024-ККГЭС от 25.12.2023 «Оказание услуги по техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» и Кубанским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК»; № 1190-403-2023 от 26.12.2023 «Оказание Заказчику услуг по ОКПД2. 33.12.1.002. Техническому обслуживанию оборудования зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»» 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонтная смесь "Скрепа М500" ТУ 5745-003-77921756-2006
	кг
	8900


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 23.64.10.110 Поставка сухих гидроизоляционных смесей для нужд Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	В течение 100 календарных дней, с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Ремонтная смесь

	1.1.1
	Марка
	«Скрепа М500»

	1.1.2
	Соответствие стандарту
	ТУ 5745-003-77921756-2006

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	[bookmark: _GoBack]Гарантия
	не менее 12 месяцев со дня подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) на Товар, но не менее, гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3. 
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра

	3.4. 
	Упаковочный лист
	1 шт.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск,  Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	Упакованные сухие смеси перевозят транспортными пакетами автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов. действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией предприятия-производителя. Допускается перевозить смеси в силосах вместимостью 3—18 т при условии выполнения требований. Применяемые средства транспортирования смесей должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности согласно ГОСТу 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия»

	4.4. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении



5

