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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области 









	










г. Ярославль , 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/
сокращение
	Расшифровка термина/сокращения[footnoteRef:1] [1:  Перечень принятых терминов и сокращений может быть изменен, сокращен либо дополнен инициатором, исходя из особенностей оборудования систем. Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста ТЗ.] 


	ОБЩИЕ

	1. 
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	2. 
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3. 
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	4. 
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	5. 
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами охраны

	6. 
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	7. 
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	8. 
	ТЗ
	Техническое задание

	9. 
	ТР
	Текущий ремонт 

	10. 
	Услуги
	Оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области 

	11. 
	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	12. 
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	13. 
	БИ
	Блок индикации

	14. 
	БК
	Блок клавиатуры

	15. 
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	16. 
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	17. 
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	18. 
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	19. 
	ВМ
	Видеомонитор

	20. 
	ВП
	Видеопанель

	21. 
	ВР
	Видеорегистратор

	22. 
	ВУ
	Вызывное устройство

	23. 
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
Оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области проводится с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества Заказчика от криминальных угроз, профилактики, выявления и предотвращения случаев внутреннего мошенничества и хищений, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2023 года № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций».

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания Услуг –  в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) подписания Договора. 
4.2. 8.2.Срок окончания оказания Услуг –  по истечении 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
4.3. Место оказания Услуг – в соответствии с Приложением № 1.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 разд. 6 ТЗ. 
5.2. Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Материалы, предоставляемые Исполнителем  и используемые им при выполнении Работ, должны соответствовать требованиям аналогичным оборудованием, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Исполнитель в ходе оказания услуг должен осуществить следующее: 
                                                                
	N п/п
	Работы по устранению выявленных дефектов
	Ед. изм
	Объём

	1
	Замена видеорегистратора Uniview XVR301-08Q3 (демонтаж и монтаж) 
	усл. Ед.
	1

	2
	Замена жесткого диска HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Pur-ple (WD30PURZ) (демонтаж и монтаж) 
	усл. Ед.
	3

	3
	Замена блока питания 12В, 4А для видеорегистратора (демонтаж и монтаж) 
	усл. Ед. 
	3

	4
	Пуско-наладочные работы
	усл. Ед.
	1


 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. При заключении договора Исполнитель предоставляет следующую контактную информацию: 
· адрес официальной электронной почты;
6.2.2. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае
их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего
на территории Заказчика, а также ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.
6.2.3. Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии Заказчика или по предварительному с ним согласованию с Заказчиком.
6.2.4. После проведения ремонтных работ  работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм
и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
При проведении ТР систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом,
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Исполнитель  оформляет, подписывает и удостоверяет печатью  (при наличии) в двух экземплярах Акт об оказанных услугах и передает их представителю Заказчика. 
Заказчик обязан принять работы в течение 15 рабочих  дней с момента получения от Исполнителя Акта или отказаться от приёмки работ в соответствии с условиями.
По результатам приёмки оказанных работ Заказчиком принимается одно из следующих решений:
-  работы оказаны в соответствии с условиями и Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным работам. Факт оказания работ оформляется Актом, подписываемым Сторонами;
- работы оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
-  работы оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать. В указанном случае работы не подлежат приёмке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, а также уведомление о расторжении.
Приёмка работ после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Указанные в настоящем разделе сроки могут продлеваться на срок проведения экспертизы работ, если Заказчиком проводится экспертиза работ, оказываемых в рамках настоящего технического задания.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.В процессе оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) демонтажа оборудования – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в том числе исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ. 
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен,
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг
в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия на установленное при ремонте оборудование–в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в том числе по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах,
то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах. 
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя. 
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов
за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и (или) сторонней организацией ремонта.
7.8.	Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности,
то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами
и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей
в обслуживаемых СОТ вследствие некачественного
или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Для оказания Услуг персонал Исполнителя должен иметь достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на оказание Услуг.
Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОТ по объектам
	10-13
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Приложение № 1
к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОТ ПО ОБЪЕКТАМ

	1.
	Наименование объекта:
	ОПС 150030

	
	Индекс и адрес объекта:
	г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 20, корп. 2

	СОТ (система охранного телевидения)

	Тип системы 
(адресная/аналоговая/иное)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	
	_28.12.2018 
	_5____ лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Описание (функционал/назначение)
	Модель


	Видеорегистратор 
	1
	Гибридный видеорегистратор, рассчитан на восемь аналоговых и четыре IP-камеры (до двенадцати с замещением аналоговых), поддерживает форматы AHD, HD-CVI, HD-TVI, оснащен выходами HDMI и VGA, SATA-интерфейсом, двумя USB 2.0, сетевым RJ-45, восемью BNC, четырьмя тревожными входами, тревожным выходом, RS-485.
	

	Видеокамера - IP/A внутренняя
	6
	Dидеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная купольная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2МП (1920х1080); 0.005/0 лк (ИК-подсветка); f= 2.7-13,5мм Трансфокатор, автофокус ; дальность EXIR-ИК подсветки 60 м; S/N: 65 dB; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК; OSD-меню ; DC12В/800 мА; IP67, IK10; 84,5 х 92 х 255,1мм; 
	

	Видеокамера - IP/A (уличная)
	1
	уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м. Разрешение 3840 x 2160 со скоростью потока до 12,5к/с. Фиксированный объектив 2.8 мм. Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м. Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS). Защита IP67. Размеры 82.6 x 90 x 79.37 мм. Вес 300 гр.

	

	Жесткий диск 
	1
	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III;                 3 000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 5400 об/мин; 101.6x26.1x147 мм.
	

	Блок питания 12В, 4А для видеорегистратора
	1
	Источник питания для систем безопасности, видеонаблюдения. Напряжение питающей сети 110-245 В переменного тока. Защита выхода от КЗ. Пластиковый корпус IP20. Подключение питания - сетевая вилка, подключение нагрузки - штекер 5,5х2,1 мм.,   50х30х110 мм.
	




	2.
	Наименование объекта:
	ОПС 150034

	
	Индекс и адрес объекта:
	г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.13

	СОТ (система охранного телевидения)

	Тип системы 
(адресная/аналоговая/иное)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	
	11.12.2014 
	5 лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Описание (функционал/назначение)
	Модель


	Видеорегистратор 
	1
	Гибридный видеорегистратор, рассчитан на восемь аналоговых и четыре IP-камеры (до двенадцати с замещением аналоговых), поддерживает форматы AHD, HD-CVI, HD-TVI, оснащен выходами HDMI и VGA, SATA-интерфейсом, двумя USB 2.0, сетевым RJ-45, восемью BNC, четырьмя тревожными входами, тревожным выходом, RS-485.
	

	Видеокамера - IP/A внутренняя
	7
	Dидеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная купольная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2МП (1920х1080); 0.005/0 лк (ИК-подсветка); f= 2.7-13,5мм Трансфокатор, автофокус ; дальность EXIR-ИК подсветки 60 м; S/N: 65 dB; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК; OSD-меню ; DC12В/800 мА; IP67, IK10; 84,5 х 92 х 255,1мм; 
	

	Жесткий диск 
	1
	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 3 000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 5400 об/мин; 101.6x26.1x147 мм.
	

	Блок питания 12В, 4А для видеорегистратора
	1
	Источник питания для систем безопасности, видеонаблюдения. Напряжение питающей сети 110-245 В переменного тока. Защита выхода от КЗ. Пластиковый корпус IP20. Подключение питания - сетевая вилка, подключение нагрузки - штекер 5,5х2,1 мм.,   50х30х110 мм.
	



	3.
	Наименование объекта:
	ОПС 150014

	
	Индекс и адрес объекта:
	г. Ярославль, ул. Свобода, д.79

	СОТ (система охранного телевидения)

	Тип системы 
(адресная/аналоговая/иное)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	
Дополнительные сведения

	
	05.12.2016
	_5____ лет
	

	СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Наименование основных частей
	Оборудование, установленное на объекте 

	
	Кол-во, шт.
	Описание (функционал/назначение)
	Модель


	Видеорегистратор 
	1
	Гибридный видеорегистратор, рассчитан на восемь аналоговых и четыре IP-камеры (до двенадцати с замещением аналоговых), поддерживает форматы AHD, HD-CVI, HD-TVI, оснащен выходами HDMI и VGA, SATA-интерфейсом, двумя USB 2.0, сетевым RJ-45, восемью BNC, четырьмя тревожными входами, тревожным выходом, RS-485.
	

	Видеокамера - IP/A внутренняя
	5
	Видеокамера HD TVI цветная купольная  со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр) ; 1/4"  CMOS, 1 МП (1280х720); 0.1лк/0лк с вкл ИК; f=2.8 мм; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 20 м; Видеовыход: HD-TVI или CVBS; DC12В/330мА,
	

	Видеокамера - IP/A (уличная)
	2
	уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20 метров и 1-мегапиксельной 1/4" CMOS матрицей. Камера оснащена объективом 2.8 мм и имеет угол обзора 92°, высококачественную видеозапись с разрешением 1280x720@25к/с. 
	

	Жесткий диск 
	1
	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 7200 об/мин.
	

	Блок питания 12В, 4А для видеорегистратора
	1
	Источник питания для систем безопасности, видеонаблюдения. Напряжение питающей сети 110-245 В переменного тока. Защита выхода от КЗ. Пластиковый корпус IP20. Подключение питания - сетевая вилка, подключение нагрузки - штекер 5,5х2,1 мм.,   50х30х110 мм.
	





