














ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск 
(Лот №)
















1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск  (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Соблюдение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» в части защиты персонала от термических рисков поражения электрической дугой.

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Костюм зимний «Тройка-Лидер»
	комплект
	12,00

	1.2 
	Ботинки «Айсгард» утепленные
	пар
	12,00

	1.3 
	Термобелье мужское «Беринг-Фрост» (кальсоны + фуфайка)
	комплект
	12,00

	1.4 
	Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 категории АНС
	шт
	2,00

	1.5 
	Перчатки трикотажные «Зима» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони
	шт
	200,00

	1.6 
	Перчатки SIGMA (Сигма)
	тш
	20,00



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]	Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2.1
	ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск 
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.6 Таблицы 2.1): ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Костюм зимний «Тройка-Лидер»
	Материал
	Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО», 150 г/кв.м, куртка – 2 слоя, жилет – 1 слой, брюки – 2 слоя. Многослойный пакет утеплителя в куртке обеспечивает больший теплоизолирующий эффект.

	
	
	Защита
	Тн — защита от пониженных температур, 3(4) класс;
Ми — защита от механических воздействий (истирания);
Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов);
З — защита от общих производственных загрязнений;

	
	
	Комплектация
	Куртка, жилет, брюки

	
	
	Сигнальные элементы: 
	Световозвращающие полосы шириной 50 мм.

	
	
	Подкладка: 
	100% полиэфир + ветрозащитная ткань.

	
	
	Застежка
	на молнии (куртка), на молнии (брюки)

	
	
	Цвет
	синий, отделка – васильковый и желтый.

	
	
	Название
	Костюм зимний «Тройка-Лидер»

	1.2
	Ботинки «Айсгард» утепленные
	Реестр Минпромторг
	Продукт включен в Реестр промышленной продукции

	
	
	Защита
	Нс —  Защита от сырой нефти;
Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;
Сл — Защита от скольжения по обледенелым поверхностям;
Тн 30 — Защита от пониженных температур;
Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями;
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания;
З — Защита от общих производственных загрязнений;

	
	
	Верх обуви
	Кожа.

	
	
	Утеплитель: 
	многослойный утеплитель (натуральный мех, Шелтер® В-200, металлизированная пленка).

	
	
	Защитные носки: 
	композитный материал (Мун 200).

	
	
	Вкладные стельки: 
	многослойный утеплитель (натуральный мех, Шелтер® В-200, металлизированная пленка).

	
	
	Метод крепления: 
	литьевой.

	
	
	Подошва: 
	двухслойная (ПУ / нитрильная резина).

	
	
	Тип системы шнурования
	шнурки.

	1.3
	Термобелье мужское «Беринг-Фрост» (кальсоны + фуфайка)
	Состав:
	 25% хлопок, 25% полиэфир, 50% акрил, плотность 250 г/кв.м.

	
	
	Цвет
	Черный

	
	
	Комплектация
	кальсоны + фуфайка

	1.4
	Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 категории АНС
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020
	Эв – защита от поражения электрическим током напряжением выше 1000 В
Эн – защита от поражения электрическим током напряжением до 1000 В


	
	
	Материал:
	Латекс

	
	
	Предназначение 
	защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Перчатки обеспечивают защиту от растворов кислот концентрацией до 20%, нефти, и очень низких температур. Изготавливаются из латекса.

	1.5
	Перчатки трикотажные «Зима» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони
	Назначение: 
	для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений в холодную погоду. 

	
	
	Материал:
	100% ПАН (акрил).

	1.6
	Перчатки SIGMA (Сигма)
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019
	Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов); Сопротивление порезу: уровень 3 (индекс не менее 5,0); Сопротивление раздиру: уровень 4 (не менее 75 Н); Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н); Сопротивление порезу (ISO): уровень D (не менее 15 Н)

	
	
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020
	Ми – для защиты от механических воздействий (истирания);  Мп – для защиты от механических воздействий (порезов); Мп – для защиты от механических воздействий (проколов); Тн – для защиты от пониженных температур

	
	
	Материал внешнего покрытия:
	латекс.

	
	
	Класс вязки:
	10

	
	
	Материал основы: 
	акрил

	
	
	Климатический пояс:
	I, II.

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО "Гидроремонт-ВКК" Якутск, 677004, РОССИЯ, Саха (Якутия) Респ, город Якутск г.о., , Якутск г, , Кржижановского ул, д. 2.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (961)743-71-23

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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