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1. [bookmark: __RefHeading___Toc172817174]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc172817175]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	Заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	Общество
	ПАО «РусГидро» включая филиалы и представительства;

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	СБ
	Служба Безопасности

	ТТ
	Технические требования

	БВС
	Беспилотное воздушное судно

	ВБ
	Верхний бьеф





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc172817176]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД2 28.99.39.190.  Поставка, монтаж, наладка оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc172817177]Цель использования закупаемой продукции		
Целью проведения работ является развертывание бронированного поста воздушного наблюдения (район пикета 3 левобережной ограждающей дамбы со стороны ВБ (около поста № 13) для  противодействие беспилотным летательным аппаратам в границах филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и на прилегающей территории. 
Для достижения указанной выше цели должны быть выполнены следующие задачи:
- приобретение и поставка вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00) (далее - броневышка);
- монтаж, наладка оборудования броневышки;
- подключение оборудования броневышки к существующим сетям.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc172817178]Существующее положение 
	В филиале ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» в рамках договора с АО «Гидроремонт-ВКК» № 1300-265-2022 от 16.09.2022 «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС» произведена поставка, монтаж, наладка оборудования броневышки в соответствии с рабочей документацией, разработанной АО «Институт Гидропроект» на правом берегу р. Волга. На левом берегу броневышка отсутствует
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование работ

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого производятся работы)

	1
	2
	3
	4

	1.

	Поставка, монтаж, наладка оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», г. Балаково, Саратовская область, Российская Федерация, 413865
	Новое

	
	
	
	


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc172817179][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
     Броневышка поставляется одной партией на склад Заказчика по адресу: филиал                               ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», г. Балаково, Саратовская обл., Российская Федерация, 413865, с последующим ее монтажом, наладкой оборудования для достижения цели, указанной в п. 1.3 настоящих ТТ.
Заказчик предоставляет Подрядчику:
- место для складирования материалов и инструментов на время выполнения работ;
- электронные пропуска, которые являются собственностью Заказчика;
- возможность подключения к источникам электроснабжения и водоснабжения в соответствии с запросом Подрядчика.
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc172817180]Иные требования и сведения общего характера 
          Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice и MS Office.

    2. Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc172817182]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: __RefHeading___Toc172817183]2.1.1. Перечень и объем поставок МТР, работ, услуг
Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Строительно-монтажные работы
	
	

	1.1
	Подготовительные работы:
ознакомление с местом производства работ, разработка календарного графика производства работ, разработка ППР,
приобретение и доставка на место производства работ необходимых МТР
	усл. ед
	1

	1.2
	Устройство железобетонного фундамента
	м2  (м3)
	12 (14)

	1.3
	Монтаж вышки бронированной.
	комплект
	1

	1.4
	Устройство отмостки
	м2 /м3
	18,5/1,5

	1.5
	Устройство траншеии для прокладки кабеля глубиной 0,9 метра со вскрытием и восстановлением покрытия автодороги.
	м.п.
	5

	2
	Электромонтажные работы
	
	

	2.1
	Прокладка и подключение силового кабеля питания броневышки типа ВВГнг-LS 5х10 (материал подрядчика). Кабель прокладывается в металлорукаве в ПВХ изоляции и стальной трубе 100х2 ст.20 ГОСТ 8734-75 (10 метров). Используются материалы подрядчика.
	м
	50

	2.2
	Устройство заземления поставляемого комплектно с броневышкой заводом-изготовителем
	комплект
	1

	2.3
	Монтаж и подключение эл.оборудования и внутренней эл.разводки броневышки поставляемой комплектно с броневышкой заводом-изготовителем.
	комплект
	1

	3
	Работы по связи
	
	

	3.1
	Прокладка  и  подключение кабеля  связи (материал поставщика) Кабель прокладывается в  гофре.
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, PVC нг(А)-LS. Труба  гофрированная, для уличной прокладки, D10
	м
	50


[bookmark: __RefHeading___Toc172817184]Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемой МТР
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Вышка наблюдательная БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	комплект
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc172817185]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка фундамента для монтажа вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	С даты, следующей за датой подписания договора
	В течении 30 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Выполнение монтажа, наладки оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	С даты, следующей за датой поставки продукции
	В течении 20 календарных дней с даты начала монтажных работ


[bookmark: __RefHeading___Toc172817186][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	С даты, следующей за датой подписания договора
	В течении 60 рабочих дней с даты подписания договора



2

[bookmark: __RefHeading___Toc172817187]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc172817188] Таблица 4. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к способам и технологиям выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Объем работ
	Произвести монтаж, наладку оборудования поставленной броневышки (в районе пикета 3 левобережной  ограждающей дамбы со стороны ВБ (около поста № 13) в соответствии с:
- инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ДАБР.1202.00.000 ИМ) (приложение № 1 к настоящим ТТ);
- техническими решениями РД 2061-60-010 в части устройства фундамента с изменениями, согласованными с АО «Институт Гидропроект» (приложение № 2 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	
1.1.2.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	    • Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
    • Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ;
    • Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями);
    • Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. (с изменениями от 21.05.2021г.) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
    • РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
    • Приказ Минтруда №883н от 11.12.2020г. “Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте”;
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";
    • «Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте» утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №883н;
    • «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н
    • «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н
Если на момент прочтения указанные выше документы утратили силу - пользоваться актуальными редакциями заменяющих их документов.
	
Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	
	
	

	1.2.1.
	
	- Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к настоящим ТТ);
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (Приложение № 4 к настоящим ТТ);
	
Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)
	ППР необходимо разработать в соответствии с «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению. СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) и согласовать со службами Филиала не менее чем за 10 дней до начала производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к используемым оборудованию и материалам
	Все используемые Подрядчиком материалы, указанные в таблице № 2.2, должны иметь сертификаты (сертификат соответствия) и паспорта качества.
Все поставляемые и применяемые оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром.
Поставляемое оборудование должно иметь заводскую сборку.
	
Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	
	

	
1.4.1.
	Контроль качества используемых оборудования и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
− наличия соответствующих сертификатов и паспортов качества в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
− наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам,
установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
− наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
− комплектности поставляемых материалов.
	
Согласие с требованием
	
	

	1.4.2.
	Контроль СМР
	Осуществление контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов в соответствии  Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3.
	Контроль качества работ
	Организацию и проведение контроля качества работ выполнить в соответствии с: СП 76.13330.2016 от 17.06.2017г. https://docs.cntd.ru/document/456050591;
Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". https://base.garant.ru/12176727/
а также соблюдение требований национальных и межгосударственных стандартов, ТУ, НТД пункта 1.1.2.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	1. Наличие квалифицированного рабочего персонала с группами по электробезопасности для выполнения работ в действующих электроустановках до и выше 1000 В, соответствующий «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н):
- не ниже III группы по электробезопасности (до и выше 1000 В) административно-технический персонал не менее 1 чел;
 - не ниже III группы по электробезопасности - производитель работ, до и выше 1000В не менее 1 чел;
 - не ниже II группы по электробезопасности - члены бригады не менее 2 чел.
2. Наличие в штате или, привлеченного на основании договоров гражданско-правового характера (договор ГПХ)
- Рабочие основных профессий:
-	работники 1й, 2й и 3й группы по безопасности работ на высоте согласно приказа № 782н.;
- бетонщики;
- сварщики;
- монтажник по сборке металлоконструкций;
- электрик.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик должен предоставить список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде, с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. (огневых, грузоподъемных, работ с электро и пневмоинструментом).
Возможно совмещение специальностей
	







Согласие с требованием
	
	

	

1.5.2.
	Требования к персоналу Подрядчика оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	Соответствие персонала требованиям статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 № 2011 предоставить сведения не позднее 14 до начала монтажных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	
1.6.1.
	
Требования к безопасности выполняемых работ
	    1. Подрядчик обязан:
    • направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ,
    • представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ и имеющих право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ:
    • - выдающим наряд - не менее 1 человека;
    • - руководителем работ - не менее 1 человека;
    • - производителями работ - не менее 1 человек.
    2. После заключения договора Подрядчик не позднее чем за 10 дней до начала выполнения работ предоставляет следующие документы:
а) копии протоколов о проверке знаний персонала постоянно действующей экзаменационной комиссией (далее – ПДЭК) организации;
б) копии протоколов на всех членов ПДЭК (не менее 3-х человек) о проверке знаний в комиссии вышестоящих надзорных органов;
в) копии приказа о создании комиссии по проверке знаний (ППБ, НТД в области промышленной безопасности) у своего персонала
	
Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к закупаемым МТР (поставляемых подрядчиком)
	
	
	

	2.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Вышка наблюдательная БР4 (ДАБР.1202.00.00) (паспорт ДАБР.1202.00.00 ПС) (Приложение № 5 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Требования к конструкции
	Конструкция, качество изготовления броневышки должны соответствовать паспорту ДАБР.1202.00.00 ПС.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Климатическое исполнение броневышки должно соответствовать паспорту ДАБР.1202.00.00 ПС.
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1.
	Место поставки
	Участник самостоятельно и за свой счет производит поставку броневышки по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,           г. Балаково, Саратовская обл., Российская Федерация, 413865.
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.2
	Условия транспортировки
	Транспортировка броневышки должна выполняться в соответствии с требованиями производителя. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение броневышки (в том числе по территории Заказчика) осуществляется подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения броневышки должна быть включена в стоимость броневышки.
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.3.
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на броневышку.
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на  поставленное оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	
2.6.2.
	
Гарантийное обслуживание
	В течение гарантийного срока броневышка должна надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика.                                                           На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшего из строя оборудования (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). Гарантийный срок увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта.
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией.
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1.
	Комплектация броневышки
	Комплектация броневышки должна соответствовать паспорту ДАБР.1202.00.00 ПС.
Дополнительно укомплектовать броневышку:  - прожектором поисковым (тип источника света: светодиодный; дальность обнаружения:  1500 м.; напряжение питания: 220В; управление: ручное (угол горизонтального наведения: до 350°; угол вертикального наведения: до 300°); пылевлагозащита: не менее IP66;
- конвектор отопительный электрический (напольный, мощность: 2000Вт,  напряжение питания: 220В; термостат механический);
- кондиционер мобильный (напольный, тип (мощность BTU): 12; питания: 220В);
- огнетушитель ОП-4 с подставкой.
	Согласие с требованием
	
	

	

2.7.2.
	
Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Подрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- протоколы заводских испытаний (при их наличии);
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12.
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления подрядчику прекратить приемку оборудования до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
	






Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	  3.1.
	Требования к входному контролю
	Участник должен обеспечить входной контроль поставляемой броневышки и оборудования.
Входной контроль должен включать проверку: наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данному оборудованию; наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; правильности складирования и хранения; комплектность и работоспособность поставляемого оборудования.
Входной контроль оборудования на месте поставки оборудования осуществляется совместно с представителем подрядчика.
	


Согласие с требованием
	
	

	  3.2.
	Результат работ
	Комплекс работ производится в объеме, который позволяет начать эксплуатацию броневышки в соответствии с назначением (в пределах технических  характеристик), указанном производителем оборудования в технической документации, без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию: исполнительные чертежи, исполнительные и принципиальные схемы, сертификаты качества и паспорта на использованные материалы и оборудование, руководства по эксплуатации, протоколы наладки, свидетельства об утверждении типа средств измерений, акты входного контроля качества доставляемых до места производства работ материалов и запасных частей, формуляры, кабельный журнал);
Отчётные документы по работам представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
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3.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в Приложении № 6 к настоящим ТТ.

4. Приложения (предоставляется по запросу)

Приложение №1: Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия           
						(ДАБР.1202.00.000 ИМ). 
Приложение № 2: Технические решения РД 2061-60-010 в части устройства фундамента с  
						изменениями, согласованными с АО «Институт Гидропроект».
Приложение № 3: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на 								объекты ПАО «РусГидро».
Приложение № 4: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО 						«РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
Приложение № 5:  Паспорт ДАБР.1202.00.00 ПС.
Приложение № 6: Требования к оформлению и составлению документации по 										ценообразованию.



