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Задание на разработку проектной документации на устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения в Балахнинском, Володарском муннципальных округах и городском округе город Дзержинск Нижегородской области



	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов)
	1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0309 Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 1+800 — км 2+447 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер км 1+300 — км 2+200 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 0+000 — км 1+100 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер км 3+023 — км 5+600 в Балахнинском муниципальном округе Нин‹егородской области

	
	5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород км 347+900 — км 348+906 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга" км 20+220 — км 26+150 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области



	
	7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-1411 Подъезд к
д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино км 1+460 — км 4+500 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области
8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0101 Западный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 «Волга» км 5+000 — км 6+000 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска км 0+000 — км 3+650 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо км 4+260 — км 6+600 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо км 7+320 — км 11+550 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4916 Южный обход
г.Дзержинска км 2+039 — км 2+806 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

	2. Основание для проектирования
	Паспорт	ведомственного	проекта	«Развитие	сети
автомобильных	дорог	Нижегородской	области»
государственной	программы	«Развитие	транспортной системы Нижегородской области»

	3. Организация — заказчик
проектных работ
	 ПАО «Ростелеком»

	4. Стадийность
проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5. Источник финансирования
	  Собственные средства Заказчика

	6. Исходные данные,
передаваемые заказчиком
	1 этап:
Категория дороги — IV, V
Протяженность	линии освещения	— 0,647	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Липовка
2 этап:
Категория дороги — III, IV
Протяженность	линии	освещения	— 0,900	км (уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Балахна, ул.Вокзальная
3 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность	линии	освещения	— 1,100	км	(уточнить проектом)



	
	Населенный пункт — п.Первое Мая
4 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность	линии	освещения	— 2,577	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — р.п.Гидроторф
5 этап:
Категория дороги - III
Протяженность	линии	освещения	— 1,006	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — р.п.Лукино

6 этап:
Категория дороги — III, IV
Протяженность	линии освещения	— 5,930	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Володарск
7 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность	линии освещения	— 3,040	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Ильина Гора
8 этап:
Категория дороги - ІБ
Протяженность	линии	освещения	— 1,000	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Нижний Новгород
9 этап:
Категория дороги - II
Протяженность	линии освещения	— 3,650	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Дзержинск
10 этап:
Категория дороги — III
Протяженность	линии	освещения	— 2,340	км (уточнить проектом)
Населенный пункт — п.Дачный
11 этап:
Категория дороги — IV, V
Протяженность	линии освещения	— 4,230	км	(уточнить проектом)
Населенные пункты:
· п.Колодкино
· п.Бабино
12 этап:
Категория дороги — IV

Протяженность	линии	освещения	— 0,767	км	(уточнить проектом)
Населенный пункт — г.Дзержинск











	7. Начало	проектируемого
участка
	1 этап: км 1+800 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0309
Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород
2 этап: км 1+300 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер
3 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород
4 этап: км 3+023 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер
5 этап: км 347+900 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород
6 этап: км 20+220 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга"
7 этап: км 1+460 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-1411 Подъезд к д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино
8 этап: км 5+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-0101 Западный подъезд к г.Н,Новгород от а/д М-7 «Волга»
9 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска
10 этап: км 4+260 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо
11 этап: км 7+320 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо
12 этап: км 2+039 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4916 Южный обход г.Дзержинска

	8. Конец	проектируемого
участка
	1 этап: км 2+447 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0309
Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород
2 этап: км 2+220 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер
3 этап: км 1+100 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород
4 этап: км 5+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер
5 этап: км 348+906 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород




	
	6 этап: км 26+150 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга"
7 этап: км 4+500 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-1411 Подъезд к д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино
8 этап: км 6+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-0101 Западный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 «Волга»
9 этап: км 3+650 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска
10 этап: км 6+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо
11 этап: км 11+550 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо

12 этап: км 2+0806 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4916 Южный обход г.Дзержинска

	9.	Технико-экономические
	

	показатели объекта:
	

	-	освещение	автомобильной
дороги (общая протяженность,
	- 27,187 (уточнить проектом)

	-	вид	ограждения	на
	- уточнить проектом

	автомобильной дороге
	

	10. Особые условия
10.1. Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых)
	Не требуется

	10.2.Требования	к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов
	Не требуется

	10.3.Требования	к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях
	Не требуется

	10.4.Требования	к проектированию в составе дороги зданий и сооружений дорожной автотранспортной службы
	Не требуется

	10.5.Требования к разработке
	Не требуется.

	и рекультивации карьеров и
временно занимаемых земель
	



	
	

	10.6.Требования к выполнению научно-исследовательеких и опытно-конструкторских	 работ, научно-технического сопровождения, использованию изобретений
	Не требуется

	10.7.Требования к применению новых	строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства
	Не требуется

	10.8.Требования	к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	10.9.Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения
	Не требуется

	10.10.Требования к разработке природоохранных мероприятий
	Не требуется

	10.11.Требования к разработке
смешной документации
	В  составе  проектной  документации  разработать  раздел
«Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 №190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ.
Стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом с применением Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации.
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие документы (коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации. Обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенных в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом



	
	эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его вьщавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты).
Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp.
Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и техническому заданию на проектирование.
В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.
Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пp «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно.

	10.12. Требования к составу работ,   содержанию	и оформлению	проектной документации
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технические условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику.
Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*”, ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные



	



10.13. Требования к разработке технологической связи
10.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной	системы
организации	движения транспортных средств
	законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильные дорог", ПУЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов.
Не требуется.

Не требуется.

	11.Разработка	проектной документации
	Состав проектной документации согласовать с Заказчиком. Проектную	документацию	согласовать	со	всеми заинтересованными	организациями	в	соответствии	с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).
Опоры разместить в существующей полосе отвода. Данные о существующей полосе отвода Подрядчик получает самостоятельно.
Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение проводов (кабелей) определить при проектировании.
Основные проектные решения (трассу линии освещения, трассу подводящей линии, тип oпop и светильников) согласовать с Заказчиком.
Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование.

	11.1 Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий, а также выполнение
необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических, экологических изысканий в объеме, необходимое для обоснования и	принятия решений по проектной документации
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат и высот.
Выполнить топографическую съемку местности объектов в местной системе координат Нижегородской области (MCK—52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы.
Пункты  планово-высотного  обоснования,  позволяющие



	

	вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово-высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и надземных коммуникаций с владельцами   (балансодержателями)  коммуникаций,   в
эксплуатирующих организациях.

	11.2.Выполнение археологических обследований района	прохождения	трассы дороги
	Не требуется

	11.3.Разработка	необходимых правоустанавливающих документов, земельно-кадастровой документации, необходимой для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для строительства/реконструкции объектов
	
Не требуется.

	11.4.Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта	межевания территории
	
Не требуется.

	11.5.Выделение	пусковых
комплексов (очередей)
	
Не требуется.

	11.6.Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства
	
Не требуется.

	12.Требования к сдаче проектной
документации
	Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения в Балахнинском, Володарском муниципальных округах и городском округе город Дзержинск Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию).
Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по
разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения Договора. Проектную документацию (разделы документации)  представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке и выпуску проектной документации этапов.

Не позднее 14 октября 2026 года Подрядчик направляет результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, в электронном виде в формате согласно Заданию на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы.

Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета» и согласовать документацию в указанных организациях.
Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том.
Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному):
чертежи в формате *.dwg,
пояснительные записки в формате *.doc;
ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls;
сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s.
После получения положительного заключения ГБУ НО
«Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл.








