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“УТВЕРЖДАЮ”

     Главный инженер АО «ТГЭС»
                                                                                         __________________ / С.И. Медведев /
“______” _________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку компрессорного оборудования (лот № 311В)
1. Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:
Таблица 1

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	№

п/п
	Наименование Товара (марка)
	Технические требования и характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	

	1
	Насос
JTC-JW0735 бочковой роторный
	Технические характеристики

Применение: 
бочки 50-200 литров.

Производительность: 
5 литров за 20 оборотов.
Габариты (Ш×В×Д): 170×170×1005 мм. 

Вес: около 4,7 кг. 

Максимальная температура жидкости: 60 °C (140 °F). 

Максимальная вязкость: 
2000 секунд Сейболта. 

Диаметры: впуск — 1¼ дюйма, выпуск — 1 дюйм 
(выпускной патрубок изогнутый). 

Максимальная длина всасывающей трубки: 40 дюймов. 

Комплектация

- Насос – 1 шт.

- Рукоять (рычаг + рукоятка с болтом) – 1 кмп.

- Бочковый адаптер 2" – 1 шт.

- Выпускной патрубок – 2 дет.

- Заборник – 1 кмп.
	шт
	1
	28.13.13.190
	Ограничение

	

	2
	Насос Джилекс Дренажник 230/8
	Технические характеристики

Производительность: 230 л/мин (13 800 л/ч). 

Максимальный напор 
(высота подъёма): 8 м. 
Давление: 0.8 атм

Мощность: 750 Вт 

Напряжение: 220–230 В. 

Глубина погружения: до 8 м. 

Максимальная температура перекачиваемой воды: +35 °C, минимальная: +1 °C. 

Материал корпуса: пластик. 

Длина сетевого кабеля: 7 м. 

Диаметр трубного соединения: 1 1/2 дюйма (внешняя резьба G). 

Класс защиты: IPX8. 

Защита от сухого хода: поплавковый выключатель. 

Комплектация

- Насос в сборе;

- Инструкция по эксплуатации;

- Гарантийный талон;

- Тара упаковочная;

- Патрубок 90°.
	шт
	3
	28.13.14.110
	Ограничение

	

	3
	Шланг Джилекс d51мм 20м с муф.НС-1300131
	Технические характеристики

Тип: напорный

Длина: 20 м

Диаметр (дюйм): 1 1/2

Диаметр (мм): 51

Оголовок: да

Рабочее давление: 0.8 МПа

Диаметр: 51 мм
	шт
	10
	22.21.29.120
	Ограничение


2. Общие требования. 

            2.1. К поставке компрессорного оборудования допускаются, отвечающие следующим требованиям:

·      продукция должна быть новой, ранее не использованной;

· для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».
2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка транспортирование, условия и сроки хранения компрессорного оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки компрессорного оборудования должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. 

2.4. Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.
3. Срок (период) поставки товара: с момента подписания договора до 31.12.2026 года, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки.
4. Требования к поставке товара: Поставщик обеспечивает доставку и выгрузку собственными силами, с использованием собственного транспорта и механизмов в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Поставщик не менее чем за 2 суток уведомляет Заказчика о дате поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком в место указанное в п.7, по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (в пятницу с 8-00 до 14-00). Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству, ассортименту и качеству. 
4.1 Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком. 

          5. Гарантийные обязательства.

На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 12 месяцев (1календарный год). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки Товара и подписания товарной накладной (УПД). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6. Состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки компрессорного оборудования должны входить документы: 

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.
7. Правила приемки продукции.

            Все поставляемое оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый                представителями АО «ТГЭС» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад. 

            В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

            Поставка осуществляется за счет поставщика на склад АО «ТГЭС» по адресу: 

            г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10

Начальник службы КЛЭП                                                                        С.Н. Бобылев
Начальник службы ТП и РП                                                                     А.А. Иванов
