
Технические требования к продукции
 (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) 

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ОКПД 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Клапан предохранительный RV-ktg-3-SS-н/н-NPT1/4-М18х1-5-4-S
	Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 0,5 МПа Материал корпуса и клапана: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т Материал клапана: S (силикон) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба NPT1/4 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба М18х1
	шт
	1
	28.14.11.141

	2
	Клапан предохранительный RV-ktg-4-B-н/н-М20х1,5-G1/2-18-10-Р
	Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 1,8 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59 Материал клапана: PTFE (фторопласт) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба G1/2
	шт
	1
	28.14.11.141

	3
	Клапан предохранительный RV-ktg-1-B-н/н-М20х1,5-G1/2-71-4-РА 
	Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 7,1 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59 Материал клапана: PА (полиамид) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба G1/
	шт
	2
	28.14.11.141

	4
	Клапан предохранительный RV-ktg-7-B/SS-н-М20х1,5-330-10-РА
	Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 33,0 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59, колпак - 12Х18Н10Т Материал клапана: PА (полиамид) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5
	шт
	2
	28.14.11.141

	5
	Клапан предохранительный RV-ktg-1-B-н/н-М20х1,5-G1/2-220-4-РА
	Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 22,0 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59 Материал клапана: PА (полиамид) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба G1/
	шт
	1
	28.14.11.141



Условия поставки:

	Требования к поставке продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

	Место поставки продукции
	[bookmark: _GoBack]676730, Амурская область, пгт. Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика.




