













ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту инженерных сетей и входной группы в здании, расположенному по адресу: Тульская область, г. Узловая пл. Ленина д. 3, для нужд УФПС Тульской области.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделения почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту инженерных сетей и входной группы в здании, расположенному по адресу: Тульская область г. Узловая пл. Ленина д. 3, для нужд УФПС Тульской области.


	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт приемки выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту инженерных сетей и входной группы в здании, расположенному по адресу: Тульская область г. Узловая пл. Ленина д. 3, для нужд УФПС Тульской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало работ – с даты подписания договора.
Окончание работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
4.2. Место выполнения работ: Тульская область, г. Узловая пл. Ленина д.3
5. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5.2.  Технические характеристики работ.
Ремонт инженерных сетей и входной группы.
5.3. Функциональные характеристики работ.
Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.
Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и качественно в соответствии с ТЗ.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.
5.4. Описание результата выполненных работ. 
             Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой Целью выполнения работ является повышение безопасности.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт РФ. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
– СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
– СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
– СНиП 12-01-2004, СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
– СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
– СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;
– «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденными приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511;
– Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

1. Условия выполнения работ
6.2.1 Работы должны выполняться в рабочие дни в соответствии с режимом работы предприятия УФПС и организации Подрядчика, кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2 Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выявлением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в тёмное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа предоставляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несёт персональную ответственность руководитель Подрядчика или лицо его замещающее. Подрядчик несёт ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3 Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4 Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016).
6.2.6 Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7 Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8 Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
1 Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.9 Подрядчик согласовывает порядок выполнения работ со специалистами заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.

1. Требования к безопасности
1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
             – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»
1. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

 6.5. Требования к сдаче-приемке работ 
 При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;
4.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
[bookmark: _GoBack]5.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Требования установлены в проекте договора. 
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Не установлены
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения

	1.
	Ведомость объёмов работ




                                                                                                                                Приложение № 1 к ТЗ 
                                                Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по ремонту инженерных сетей и входной группы в здании, расположенному по адресу: Тульская область, г. Узловая пл. Ленина д. 3, для нужд УФПС Тульской области.

	№ п/п
	Наименование
	Необходимые работы 
	Ед. изм.
	Объём  работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отопление
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	 0,12

	2
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 0,018

	3
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	 0,018

	4
	Сантехнические работы -туалет 1-го этажа
	Снятие вентиля
	100 шт
	 0,02

	5
	
	Смена: умывальников
	100 шт
	 0,01

	6
	
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	 0,01

	7
	
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт
	 0,01

	8
	
	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	 0,04

	9
	
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	 0,04

	 
	
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	 7

	 
	
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	 4,1

	 
	
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	 5

	 
	
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	 4

	 
	
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	 4

	 
	
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	 3

	 
	
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	 2

	 
	
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	 2

	10
	
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	 0,14

	11
	Прочистка канализационных труб и колодцев
	Очистка канализационных труб диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	 0,09

	12
	
	Очистка канализационной сети: дворовой
	100 м
	 0,45

	13
	
	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 3 м
	м3
	 5

	14
	Входная группа
	Демонтаж металлических дверных блоков 
	м2
	 2,94

	15
	
	Демонтаж погоров стальных
	100 м
	 0,12

	16
	
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	 0,062

	17
	
	Разборка облицовки стен: из известковых плит-/ 2-е стороны торца ступеней/
	100 м2
	 0,0464

	18
	
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм-прим.
	100 м2
	 0,108

	19
	
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	 0,12

	20
	
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем-площадка
	100 м2
	 0,045

	21
	
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	 0,63

	22
	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/площадки и ступеней/
	100 м2
	 0,135

	23
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок//площадки и ступеней/
	т
	 0,0486

	24
	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных / площадки и ступеней13,5м2, подступен.=0,15*1,4*3шт=0,63м2/
	100 м2
	 0,1413

	25
	
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	 0,15

	26
	
	Наружная облицовка поверхности стен торцов  входа  профлистом-Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6
	100 м2
	 0,0464

	27
	
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	 0,062

	28
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021-вручную
	100 м2
	 0,035

	29
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115-вручную за 2 раза
	100 м2
	 0,035

	30
	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	 2,94

	31
	
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	 1

	32
	
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	 0,0545

	33
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке- откосы
	100 м2
	 0,0545

	34
	Мусор
	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	 2,65

	35
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 8 км
	1 т груза
	 2,65

	36
	
	Размещение отходов
	м3
	 2,21



