	
	
	Техническое задание Р1-3 Ленты конвейерные 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk227919085]№ п/п
	 
	Наименование изделия
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Лента конвейерная
	Лента конвейерная ПУ цвет черный, 736х15960 мм., с замком CX1-SP-SS + Направляющие ПУ снизу , ПУ UE.A08 2 шт. (по краям согласно эскиза отступ от края до оси 6,5 мм) + Направляющие ПУ сверху UE.A08, белый 11 шт. по транспортирующей стороне согласно эскиза (шаг 70 мм.)
	Шт.
	2
	Производство Европа. Китай, Турция, Индия и пр. не рассматриваются. Предпочтение материалу ленты типа PN20/A.
Изготовить направляющие ПУ из материала белого цвета.

	2
	Лента конвейерная
	Лента конвейерная ПУ черный, 385х9620 мм., с замком CX1-SP-SS- + Направляющие снизу ПУ UE.A08, по краям согласно эскиза, отступ от края до оси 6,5 мм.) + Направляющие сверху ПУ UE.A08, цвет белый, 6 шт. (по транспортирующей стороне согласно эскиза, шаг 70 мм)
	Шт.
	2
	Производство Европа. Китай, Турция, Индия и пр. не рассматриваются. Предпочтение материалу ленты типа PN20/A
Изготовить направляющие ПУ из материала белого цвета.

	3
	Лента конвейерная
	с механич. соединителем для UV сушки 1300х5900 мм,+ А40XSP-SS

	Шт.
	2
	Производство Европа.
[bookmark: _GoBack]Две тканевые прокладки, устойчивость к UV, Покрытие ленты и промежуточный слой между слоями ткани из силикона , температурный диапазон до +130 С.  лента с замком не оставляющим следов на заготовке.

	4

	Лента конвейерная
	Лента конв. беск. Venjakob 1700х5300 мм.
	Шт.
	1
	Лента с устойчивым к механическому истиранию ПУ скребками , максимально глянцевое покрытие , постоянный длительный контакт с : 640 растворителем , смывкой Body 700, наличие набухания ленты не допускается.  Возможность быстрой замены красящего состава и цвета. Без дополнительного омывания ленты. Полиуретан , ПВХ и т.п. не рассматриваются.
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