
Задание на разработку проектной документации 
на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения в Тонкинском и Тоншаевском муниципальных округах Нижегородской области

	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов)
	1 этап. Устройство линии наружного освещения участка
автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4206 Тонкино-поселок MXO км 0+000 — км 2+245 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга км 0+000 — км 0+500 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга км 3+550 — км 5+281 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 3+800 — км 4+400 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 13+400 — км 15+000 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области

	
	6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 1+878 — км 4+654 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области




	
	7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 8+672 – км 9+927 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области
8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 15+355 – км 16+730 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области
9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4304 Тоншаево-Вякшенер км 0+000 – км 0+956 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области

10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки км 0+000 – км 2+000 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области

11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4315 Тоншаево-Ошминское-Кодочиги км 0+340 – км 1+700 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области

12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4327 Подъезд к промышленной зоне в р.п.Тоншаево от а/д Шахунья-Тоншаево км 0+000 – км 1+567 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области

13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4302 Тоншаево-Шайгино км 0+000 – км 1+740 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области
14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки км 36+000 – км 39+000 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области

	2. Основание для проектирования
	Паспорт	ведомственного		проекта	«Развитие	сети автомобильных	дорог	Нижегородской	области»
государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»

	3. Организация – заказчик проектных работ
	 ПАО «Ростелеком»

	5. Стадийность проектирования
	 Проектная и рабочая документация



[image: ]
	6. Источник финансирования
	  Собственные средства Заказчика

	7. Исходные данные, передаваемые
заказчиком
	1 этап:
Категория qopoги — IV, V
Расстояние — 2,245 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Тонкино

	
	2 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 0,500 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Большое Сидорово

	
	3 этап:
Категория дороги — V, IV
Расстояние — 1,731 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Большие Зеленые Луга

	
	4 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 0,600 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Большое Сидорово

	
	5 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 1,600 (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Пакали

	
	6 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 2,776 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Вязовка

	
	7 этап:
Категория дороги - V
Расстояние — 1,255 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Кодочиги

	
	8 этап:
Категория дороги - V
Расстояние — 1,375 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Старьте Краи

	
	9 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 0,956 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Тонкино, ул.Пижменская

	
	10 этап
Категория дороги - IV
Расстояние — 2,000 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Тонкино, ул.Центральная

	
	11 этап:
Категория дороги — IV
Расстояние — 1,360 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — р.п.Тоншаево





	
	12 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 1,567 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Тоншаево
13 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 1,740 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Тоншаево
14 этап:
Категория дороги - IV
Расстояние — 3,000 км (уточнить проектом) Населенный пункт:
· с.п.Буреполом
· д.М.Буреполом

	8. Начало проектируемого участка (уточнить проектом)
	1 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4206 Тонкино-поселок MXO
2 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга
3 этап: км 3+550 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга
4 этап: км 3+800 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл
5 этап: км 13+400 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл
6 этап: км 1+878 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров
7 этап: км 8+672 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров
8 этап: км 15+355 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров
9 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4303 Тоншаево-Вякшер
10 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки



	
	11 этап: км 0+340 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4315 Тоншаево-Ошминское-Кодочиги
12 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4327 Подъезд к промьвііленной зоне в р.п.Тоншаево от а/д Шахунья-Тоншаево
13 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4302 Тоншаево-Шайгино
14 этап: км 36+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки

	9. Конец проектируемого участка (уточнить проектом)
	1 этап: км 2+245 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-
4206 Тонкино-поселок MXO
2 этап: км 0+500 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга
3 этап: км 5+281 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга
4 этап: км 4+400 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл
5 этап: км 15+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл
6 этап: км 4+654 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров
7 этап: км 9+927 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров
8 этап: км 16+730 автомобильной дороги 22 МЗ 22H-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров
9 этап: км 0+956 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4303 Тоншаево-Вякшер
10 этап: км 2+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки
11 этап: км 1+700 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4315 Тоншаево-Ошминское-Кодочиги
12 этап: км 1+567 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4327 Подъезд к промыніленной зоне в р.п.Тоншаево от а/д Шахунья—Тоншаево



	
	13 этап. км 1+740 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4302 Тоншаево-Шайгино
14 этап: км 39+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4,329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки


	10. Технико-экономические показатели объекта:
- освещение автомобильной дороги (общая протяженность, км)
- вид ограждения на автомобильной
дороге
	

· 22,705 (уточнить проектом)

· уточнить проектом

	11. Особые условия
11.1. Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых)
	Не требуется

	11.2.Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов
	Не требуется

	11.3.Требования к проектированию в составе дороги транспортных paзвязoк в разных уровнях
	Не требуется

	11.4.Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений	дорожной автотранспортной службы
	Не требуется

	11.5.Требования к разработке п рекультивации карьеров и временно занимаемых земель
	Не требуется.

	11.6.Требования	к выполнению научно-исследовательских	и опытно-конструкторских работ, научно-технического сопровождения,	использованию изобретений
	
Не требуется

	11.7.Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства
	
Не требуется

	11.8.Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
	
Не требуется

	
	




	11.9.Требования	к	обеспечению доступа	маломобильных	групп
населения
	Не требуется

	
	

	11.10.Требования	к	разработке
природоохранных мероприятий
	Не требуется

	
11.11.Требования	к	разработке сметной документации
	В составе проектной документации разработать раздел
«Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 №190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ.
Стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом с применением Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года N 1046/пр), действующей на момент выпуска сметной документации.
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие	документы	(коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации. Обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенных в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его вьщавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты).
Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp.
Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации	требованиям	действующего законодательства и техническому заданию на проектирование.




	
	[bookmark: _GoBack]В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.
Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/up «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно.

	

11.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технических условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику.
Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильные дорог", ПУЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов.

	
	

	11.13.	Требования	к	разработке технологической связи
	
Не требуется.

	11.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной системы организации движения транспортных средств
	Не требуется.




	12.Разработка	проектной документации
	Состав проектной документации согласовать с Заказчиком.
Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).
Опоры разместить в существующей полосе отвода. Данные о существующей полосе отвода Подрядчик получает самостоятельно.
Количество и тип опор и светильников, марку и сечение проводов (кабелей) определить при проектировании.
Основные проектные решения (трассу линии освещения, трассу подводящей линии, тип опор и светильников) согласовать с Заказчиком.
Согласовать проектную документацию с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование.

	12.1.	 Разработка и согласование с Заказчиком					программы инженерных изысканий, а также выполнение				необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических,		экологических изысканий в объеме, необходимом для	обоснования		и			принятия решений	по					проектной документации
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат и высот.
Выполнить топографическую съемку местности объектов в системе координат Нижегородской области (МСК-52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы.
Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях.

	
12.2. Выполнение археологических обследований района прохождения трассы дороги
	Не требуется

	12.3.	Разработка необходимых правоустанавливающих документов,	земельно-кадастровой документации,	необходимой	для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для	 строительства/реконструкции объектов
	Не требуется.

	12.4. Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории
	Не требуется.

	12.5.	Выделение комплексов (очередей)
	Не требуется.

	12.6. Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта
капитального строительства
	Не требуется.

	13.Требования	к сдаче проектной
документации
	
Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения в Тонкинском и Тоншаевском муниципальных округах Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию).

Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по
разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения Договора. Проектную документацию по этапам представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке проектной документации.
Не позднее 14 октября 2026 года Подрядчик направляет результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, в электронном виде в формате согласно Заданию на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы.

Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильные дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том.
Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному):
· чертежи в формате *.dwg,
· пояснительные записки в формате *.doc;
· ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.x1s;
· сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s.
После получения положительного заключения ГБУ НО
«Нижегородсмета»,   предоставить   исправленную
проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл.
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