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Задание на разработку проектной документации
 на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Дальнеконстантиновском муниципальном округе и Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области

	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов)
	1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2014 Подъезд к с.Новое Жедрино-д.Старый Относ от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов км 0+000 — км 1+600 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области

	
	2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2021 Подъезд к с.Татарское-д.Бакшеево от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов км 0+670 — км 2+569 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области

	
	3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2622 Подъезд к д.Прокошево-с.Ляписи от а/д Запрудное-Толмачево км 0+000 — км 0+600 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области

	
	4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга" км 0+000 — км 0+980 и км 1+025 — км 1+445 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области

	
	5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка км 16+400 — км 17+000 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области




	
	6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2607 Подъезд к с.Ближнее Борисово от а/д Н.Новгород-Саратов км 0+000
— км 1+810 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино км 8+740 — км 9+080 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино км 9+228 — км 10+592 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка км 3+900 — км 6+100 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
10 этап. Устройство линии наружного освещения транспортной развязки автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" на км 0+468 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2617 Подъезд к ж/д станции Ройка от а/д Большая Ельня-Ольгино км 0+000 — км 1+717 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга" км 4+520 — км 5+000 и 7+850 — км 8+000 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0102 Нижний Новгород-Кстово км 16+000 — км 17+576 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области
14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2621 Подъезд к д.Малая Ельня от а/д Подъезд к с/х "Кстовский" км 0+800
— км 1+864 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области



	
	15 этап. Устроиство линии наружноFо освещейия участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0007 Обход г.Кстово
на участке а/д М-7"Волга" км 5+510 — км 5+575 в Кстовском	районе	городского	округа	город	Нижний
Новгород Нижегородской области

	2. Основание для проектирования
	Паспорт  ведомственного  проекта  «Развитие  сети
автомобильных дорог Нижегородской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»

	3. Организация — заказчик
проектных работ
	ПАО «Ростелеком»

	4.Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	5. Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	6. Исходные данные,
передаваемые заказчиком
	1 этап:
Категория дороги - V
Протяженность линии освещения — 1,600 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Новое Жедрино
2 этап:
Категория дороги - V
Протяженность линии освещения — 1,989 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Татарское
3 этап:
Категория дороги - V
Протяженность линии освещения — 0,600 км (.уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Прокошево
4 этап:
Общая	протяженность	линии освещения	— 1,400	км (уточнить проектом) в том числе:
· 1 участок:
Категория дороги — IV
Протяженность линии освещения — 0,980 км. (уточнить проектом)
Населенный пункт — к.п. Зеленый Город
· 2 участок
Категория дороги — IV
Протяженность линии освещения — 0,420 км (уточнить проектом)
Наееленный пункт — к.п. Зеленый Город
5 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 0,600 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Вязовка
6 этап:
Категория дороги - V



	
	Протяженность линии освещения - 1,810 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Ближнее Борисово
7 этап:
Категория дороги - III
Протяженность линии освещения — 0,340 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Ольгино
8 этап:
Категория дороги - III
Протяженность линии освещения — 1,364 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Ольгино
9 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 2,200 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Большое Мокрое
10 этап:
Общая протяженность	линии освещения	— 2,007 км (уточнить проектом), в том числе:
· 1 участок:
Категория дороги — II
Протяженность линии освещения	0,787 км (уточнить проектом)
· Съезд С-2:
Категория дороги — не категорирован
Протяженность линии освещения — 0,464 км (уточнить проектом)
· Съезд C-3:
Категория дороги — на категорирован
Протяженность линии освещения — 0,273 км (уточнить проектом)
· Съезд С-4:
Категория дороги — не категорирован
Протяженность линии освещения — 0,483 км (уточнить
проектом)
11 этап:
Категория дороги - IV
Протяженность линии освещения — 1,717 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — п.Селекция
12 этап:
Общая протяженность	линии освещения	— 0,630	км (уточнить проектом), в том числе:
- 1 участок:
Категория дороги — IV



	
	Протяженность линии освещения — 0;480 ко (уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Зименки
- 2 участок:
Категория дороги — IV
Протяженность линии освещения — 0,150 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — с.Безводное
13 этап:
Категория дороги - II
Протяженность линии освещения — 1,576 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — г. Кстово
14 этап:
Категория дороги — IV, V
Протяженность линии освещения — 1,064 км (уточнить проектом)
Населенный пункт — д.Малая Ельня
15 этап:
Категория дороги — II
Протяженность линии освещения — 0,065 км (уточнить проектом)
Местоположение — автобусная остановка

	7. Начало проектируемого участка
(уточнить проектом)
	1 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-
2014 Подъезд к с.Новое Жедрино-д.Старый Относ от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов
2 этап: км 0+670 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2021 Подъезд к с.Татарское-д.Бакшеево от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов
3 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2622 Подъезд к д.Прокошево-с.Ляписи от а/д Запрудное-Толмачево
4 этап:
· 1 участок: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга"
· 2 участок: км 1+025 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга"
5 этап: км 16+400 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка
6 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2607 Подъезд к с.Ближнее Борисово от а/д Н.Новгород-Саратов



	
	7 этап: км 8+740' автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино
8 этап: км 9+228 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино
9 этап: км 3+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка
10 этап:
· 1 участок автодороги: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга"
· Съезд С-2: км 0+000 съезда С-2 транспортной развязки
· Съезд C-3: км 0+000 съезда C-3 транспортной развязки
· Съезд С-4: км 0+000 съезда С-4 транспортной развязки
11 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2617 Подъезд к ж/д станции Ройка от а/д Большая Ельня-Ольгино
12 этап:
1 участок: км 4+520 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга"
- 2 участок: км 7+850 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга"
13 этап: км 16+000 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0102 Нижний Новгород-Кстово
14 этап: км 0+800 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-2621 Подъезд к д.Малая Ельня от а/д Подъезд к с/х "Кстовский"
15 этап: км 5+510 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0007 Обход г.Кстово на участке а/д М-7 «Волга»

	8. Конец проектируемого участка (уточнить проектом)
	1 этап: км 1+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2014 Подъезд к с.Новое Жедрино-д.Старый Относ от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов
2 этап: км 2+659 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2021 Подъезд к с.Татарское-д.Бакшеево от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов
3 этап: км 0+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2622 Подъезд к д.Прокошево-с.Ляписи от а/д Запрудное-Толмачево
4 этап:
- 1 участок: км 0+980 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга"



	
	- 2 участок: км 1+445 автомобильной дороги ‘22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Fopoд от а/д М-7"Волга"
5 этап: км 17+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка
6 этап: км 1+810 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2607 Подъезд к с.Ближнее Борисово от а/д Н.Новгород-Саратов
7 этап: км 9+080 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино
8 этап: км 10+592 автомобильнои дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино
9 этап: км 6+100 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка
10 этап:
· 1 участок автодороги: км 0+787 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга"
· Съезд С-2: км 0+464 съезда С-2 транспортной развязки
· Съезд C-3: км 0+273 еъезда C-3 транспортной развязки
· Съезд С-4: км 0+483 съезд С-4 транспортной развязки
11 этап: км 1+717 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2617 Подъезд к лёд станции Ройка от а/д Большая Ельня-Ольгино
12 этап:
· 1 участок: км 5+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга"
· 2 участок: км 8+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга"
13 этап: км 17+576 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0102 Нижний Новгород-Кстово
14 этап: км 1+864 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-2621 Подъезд к д.Малая Ельня от а/д Подъезд к с/х "Кстовский"
15 этап: км 5+575 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0007 Обход г.Кстово на участке а/д М-7 «Волга»

	9.Технико-экономические
показатели объекта:
- освещение автомобильной дороги
(общая протяженность, км)
- вид ограждения на
автомобильной дороге
	

- 18,096 (уточнить проектом)

- уточнить проектом



	11. Особые условия 11.1.Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых)
	Не требуется

	11.2.Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов
	Не требуется

	11.3.Требования к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях
	Не требуется

	11.4.Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений дорожной автотранспортной службы
	Не требуется

	11.5.Требования к разработке и рекультивации	карьеров и временно занимаемых земель
	Не требуется.

	11.6.Требования	к выполнению научно-исследовательских	и опытно-конструкторских работ, научно-технического сопровождения, использованию изобретений
	Не требуется

	11.7.Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства
	Не требуется

	11.8.Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	11.9.Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения
	Не требуется

	11.10.Требования	к	разработке
природоохранных мероприятий
	Не требуется

	11.11.Требования	к	разработке
сметной документации
	В составе проектной документации разработать раздел
«Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ.
Стоимость строительства определить ресурсно—индексным методом  с  применением  Федеральной  сметной




	
	нормативной		базы ФСНБ-2022		(утверждена			приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации. Стоимость	применяемых материалов, изделий		и конструкций,		 отсутствующих	 в ФСНБ-2022,			а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе		конъюнктурного анализа,		содержащего обосновывающие			документы (коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков,			согласованного Заказчиком.			Из		трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять		с использованием	индексов		пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной	 документации.
Обосновывающие	документы должны	содержать расшифровку		включенным	в		их стоимость		затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные  расходы,  комплектация,  гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его выдавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты).
Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp.
Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям	действующего законодательства и техническому заданию на проектирование.
В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.
Подготовить проект сметы  и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от



	
	23.12.2019 N 841/np «Об утверждении - Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом

	
	которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно.

	11.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технических условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику.
Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации
по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильные дорог", ПУЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов.

	11.13.	Требования	к	разработке технологической связи
	Не требуется.

	11.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной системы организации движения транспортных средств
	Не требуется.

	12.Разработка проектной
документации
	Состав	проектной	документации	согласовать	с
Заказчиком.
Проектную	документацию	согласовать	со	всеми
заинтересованными	организациями	в	соответствии	с
действующим законодательством Российской Федерации
(при необходимости).
Опоры	разместить	в	существующей	полосе	отвода.
Данные	о	существующей	полосе	отвода	Подрядчик
получает самостоятельно.
Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение
проводов (кабелей) определить при проектировании.
Основные проектные решения (трассу линии освещения,
трассу подводящей линии, тип oпop и светильников)
согласовать с Заказчиком.




	
	Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование.

	12.1.		Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий, а также выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических,	экологических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и	 принятия решений по проектной документации
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче ответов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат и высот.
Выполнить топографическую съемку местности объектов в системе координат Нижегородской области (MCK-52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы.
Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово-высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.
Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях.

	12.2.	Выполнение археологических	обследований района прохождения трассы дороги
	Не требуется

	12.3.	Разработка	необходимых правоустанавливающих документов, земельно-кадастровой документации, необходимой для приобретения (в том числе изъятия путем	выкупа) земельных участков для
строительства/реконструкции объектов
	Не требуется.




	12.4. Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории
12.5. Выделение
комплексов (очередей)
12.6. Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства   объекта
капитального строительства
	
Не требуется.



Не требуется.

Не требуется.

	13.Требования к сдаче проектной
документации
	
Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Дальнеконстантиновском муниципальном округе и Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию).

Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по
разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения договора. Проектную документацию по этапам представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке проектной документации.

Подрядчик не позднее 14 октября 2026 года направляет результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, в электронном виде в формате согласно Заданию на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы.

Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильные дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета».
Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том.
Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному):
· чертежи в формате *.dwg,
· пояснительные записки в формате *.doc;
· ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls;
· сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s.
После получения положительного заключения ГБУ НО
«Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл.
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