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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" » на Нерюнгринской ГРЭС
(лот № _________________________________)
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" » на Нерюнгринской ГРЭС (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1510-3500-2026, ОКПД-2: 26.30.50.131 на Выполнение строительно-монтажных работ по созданию инженерно-технических средств охраны в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Винтовая опора 4500 мм, D76х3 мм, фланец D210x8 под столб 80x80 14230
	шт.
	2 132

	1.2. 
	Винтовая опора 4500 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80
	шт.
	18

	1.3. 
	Винтовая опора без фланца 4500 мм, D76х3 мм,   14230
	шт.
	1 178

	1.4. 
	Фланец круглый под столб D76 4392
	шт.
	1 178

	1.5. 
	Винтовая опора без фланца 4500 мм, D133х4 мм 14236_1
	шт.
	24

	1.6. 
	Оголовок для сваи d=133 мм, размер фланца 300х300х10 мм 27300_45
	шт.
	24

	1.7. 
	Винтовая опора без фланца 4500 мм, D159 14258
	шт.
	72

	1.8. 
	Фланец столба ворот серии L 400х400х10 4309_3
	шт.
	38

	1.9. 
	Винтовая опора без фланца 4000 мм, D89х6,5 мм 14236_1
	шт.
	8

	1.10. 
	Свая винтовая 7,0 м ВСВ-325-7000
	шт.
	82

	1.11. 
	Оголовок сваи винтовой, состоящий из: пластина 370х370х10 мм - 38 шт., ребро Ст.3 толщина 5 мм L1=400 мм L2=100 мм угол 74,5 - 152 шт., труба горячедеформированная 146х5, L=410 мм - 38 шт.   Метизы для крепления винтовой опоры к опоре освещения - 5 шт.
	шт.
	38

	1.12. 
	Винтовая опора, L=4,5 м, Д76х3 мм, (под опору освещения) 14230
	шт.
	12














2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 - 1.10
	ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" » на Нерюнгринской ГРЭС
	С даты подписания договора
	до 30.09.2026



Страница 3 из 6
Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1 - 1.12 Таблицы 2.1): Поставка  материалов ИТСЗ (винтовые опоры и сваи) для  нужд Производственного участка Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» на Нерюнгринской ГРЭС
	
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	
	

	1.1
	Винтовая опора 4500 мм, D76х3 мм, фланец D210x8 под столб 80x80   14230
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	4500
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	76
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры фланца, мм
	D210x8
	
	

	
	
	
	Под столб 80х80
	Да
	
	

	1.2
	Винтовая опора 4500 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	4500
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	89
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры фланца, мм
	D210x8
	
	

	
	
	
	Под столб 80х80
	Да
	
	

	1.3
	Винтовая опора без фланца 4500 мм, D76х3 мм,   14230
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	Материал
	4500
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	76х3
	
	

	
	
	
	Круглый
	да
	
	

	
	
	
	Под столб
	да
	
	

	1.4
	[bookmark: _GoBack]Фланец круглый под столб D76   4392
	
	Тип
	Фланец
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	D76
	
	

	
	
	
	Круглый
	Да
	
	

	
	
	
	Под столб
	Да
	
	

	1.5
	Винтовая опора без фланца 4500 мм, D133х4 мм   14236_1
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	Без фланца
	Да
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	4500
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	133
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл
	
	

	1.6
	Оголовок для сваи d=133 мм, размер фланца 300х300х10 мм     27300_45
	
	Тип
	Оголовок
	
	

	
	
	
	Для сваи
	Да
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	133
	
	

	
	
	
	Размер фланца, мм
	300х300х10
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл
	
	

	1.7
	Винтовая опора без фланца 4500 мм, D159 14258
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	Без фланца
	Да
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	4500
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	159
	
	

	1.8
	Фланец столба ворот серии L 400х400х10   4309_3
	
	Тип
	Фланец
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл
	
	

	
	
	
	Для столба ворот
	Да
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	400х400х10
	
	

	1.9
	Винтовая опора без фланца 4000 мм, D89х6,5 мм 14236_1
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	Без фланца
	Да
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	4000
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	89
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл
	
	

	1.10
	Свая винтовая 7,0 м ВСВ-325-7000
	
	Тип
	Свая винтовая
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	7000
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	325
	
	

	
	
	
	Материал
	Металл
	
	

	1.11
	Оголовок сваи винтовой, состоящий из: пластина 370х370х10 мм - 38 шт., ребро Ст.3 толщина 5 мм L1=400 мм L2=100 мм угол 74,5 - 152 шт., труба горячедеформированная 146х5, L=410 мм - 38 шт. Метизы для крепления винтовой опоры к опоре освещения - 5 шт.
	
	Тип
	Оголовок сваи винтовой
	
	

	
	
	
	Состав
	пластина 370х370х10 мм - 38 шт., ребро Ст.3 толщина 5 мм L1=400 мм L2=100 мм угол 74,5 - 152 шт., труба горячедеформированная 146х5, L=410 мм - 38 шт.   Метизы для крепления винтовой опоры к опоре освещения - 5 шт.
	
	

	
	
	
	Материал
	металл
	
	

	1.12
	Винтовая опора, L=4,5 м, Д76х3 мм, (под опору освещения)
	
	Тип
	Винтовая опора
	
	

	
	
	
	С  фланцем
	нет
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	4500
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	76
	
	

	
	
	
	Материал
	металл
	
	

	2.
	
	
	Материал

	2.1
	Место поставки
	678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел.: 89134473508
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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