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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8317_2243388018][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc141728490]Обозначения и сокращения
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1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12785_1771583711]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 14.12 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Башкирского филиала в г. Уфа
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8323_2243388018]Цель использования закупаемой продукции  
Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8325_2243388018][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8327_2243388018][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8329_2243388018][bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc12787_1771583711][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для рабочих (куртка/полукомбинезон)
	комплект
	24

	2. 
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки)
	комплект
	8

	3. 
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для рабочих (куртка с капюшоном /жилет/брюки)
	комплект
	24

	4. 
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном/жилет/брюки)
	комплект
	8

	5. 
	Костюм сигнальный влагозащитный
	шт.
	34

	6. 
	Белье нательное специальное утепленное 
	комплект
	64

	7. 
	Обувь специальная для защиты от вибрации, от воды и механических воздействий (ударов), проколов
	пар
	34

	8. 
	Подшлемник трикотажный хлопчатобумажный
	шт.
	32

	9. 
	Шапка трикотажная двойная с утеплителем
	шт.
	34

	10. 
	Сапоги кожаные утепленные
	пар
	32

	11. 
	Каска защитная с храповиком, цвет - белый для ИТР
	шт.
	8

	12. 
	Каска защитная с храповиком, цвет - оранжевый, для рабочих
	шт.
	26

	13. 
	Очки защитные открытые
	шт.
	34

	14. 
	Полумаска с защитой зрения с фильтрами
	шт.
	15

	15. 
	Ботинки зимние кожаные для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла.
	пар
	2

	16. 
	Ботинки летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	пар
	2

	17. 
	Подшлемник для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	шт.
	2

	18. 
	Костюм сварщика комбинированный со спилком (летний)
	комплект
	2

	19. 
	Костюм сварщика комбинированный со спилком (утепленный) 3,4 климатический пояс
	комплект
	2

	20. 
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт.
	34

	21. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий
	пар
	32

	22. 
	Перчатки шерстяные
	пар
	68

	23. 
	Перчатки защитные с полным нитрильным покрытием
	пар
	816

	24. 
	Противошумные вкладыши (беруши)
	шт.
	68

	25. 
	Щиток защитный лицевой с креплением на каске
	шт.
	10

	26. 
	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха
	шт.
	7300

	27. 
	Страховочная привязь
	шт.
	5

	28. 
	Стропы страховочные
	шт.
	5

	29. 
	Стропы удерживающие
	шт.
	5

	30. 
	Перчатки с полимерным покрытием
	пар
	816

	31. 
	Щиток сварочный 
	шт.
	2

	32. 
	Сварочные краги
	шт.
	24

	33. 
	Костюм противоэнцефалитный
	комплект
	34


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12789_1771583711]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc12791_1771583711][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	[bookmark: _Toc46743510]6

	1.
	ОКПД2 14.12 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Башкирского филиала в г. Уфа
	с 15.03.2027*

	по 30.09.2027*


	*Поставка по первой заявке осуществляется не ранее 15.02.2026г. Срок обусловлен отсутствием рабочего персонала АО «Гидроремонт-ВКК»
Ориентировочное кол-во заявок — 30 шт.**
(**) - Поставка осуществляется партиями в объёме, согласованном в Заявках-спецификациях в срок не более 10 календарных дней с момента направления Заявки-спецификации. 
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc12793_1771583711][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc12795_1771583711][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-37 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 14.12 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Башкирского филиала в г. Уфа
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для рабочих (куртка/полукомбинезон)
	-//-
	Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
	-//-

	1.1.1
	
	Материал
	100% хлопок
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.2
	
	Плотность 
	Не менее 230 г/м²
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.3
	
	Куртка
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.4
	
	Полукомбинезон 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.5
	
	Защитные свойства
	Ми — защита от механических воздействий (истирания)
Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)
З — защита от общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки)
	-//-
	Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
	-//-

	1.2.1
	
	Материал
	100% хлопок
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.2
	
	Плотность 
	Не менее 230 г/м²
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.3
	
	Куртка
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2.4
	
	Полукомбинезон 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2.5
	
	Защитные свойства
	Ми — защита от механических воздействий (истирания)
Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)
З — защита от общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для рабочих (куртка с капюшоном /жилет/брюки)
	-//-
	-//-
	

	1.3.1
	
	Плотность 
	Не менее 240 г/м²
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.2
	
	Материал
	смесовая  с масловодоотталкивающей отделкой
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3.3
	
	Куртка с капюшоном 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3.4
	
	Брюки 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3.5
	
	Защитные свойства
	Тн — защита от пониженных температур, 3(4) класс
Ми — защита от механических воздействий (истирания)
Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)
З — защита от общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном/жилет/брюки)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	
	Плотность 
	Не менее 250 г/м²
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.2
	
	Материал
	Для особого климатического пояса. Ткань верха - 100% полиамид, с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4.3
	
	Куртка с капюшоном 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4.4
	
	Полукомбинезон 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4.5
	
	Защитные свойства
	Тн — защита от пониженных температур, 3(4) класс
Ми — защита от механических воздействий (истирания)
Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)
З — защита от общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5
	Костюм сигнальный влагозащитный
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	
	Материал
	прочная плащевая ткань (100% полиэфир) с ПВХ-покрытием, водоупорность ткани не менее 7500 Па,
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.5.2
	
	Плотность ткани
	Не менее 225 г/м²
	Указание 
характеристик
	-//-
	

	1.5.3
	
	Сигнальные элементы
	наличие
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.5.4
	
	Защитные свойства
	Со — сигнальная повышенной видимости, 3 класс
Вн — защита от воды (водонепроницаемая), 3 класс
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6
	Белье нательное специальное утепленное
	-//-
	-//-
	

	1.6.1
	
	Материал
	100% хлопок
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.6.2
	
	Плотность ткани
	Не менее 180 г/м²
	Указание 
характеристик
	-//-
	

	1.7
	Обувь специальная для защиты от вибрации, от воды и механических воздействий (ударов), проколов
	-//-
	-//-
	

	1.7.1
	
	Материал
	ПВХ, нитрильный каучук
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.7.2
	
	Защитные носки
	металлические (Мун 200)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.7.3
	
	Проколозащитные прокладки
	металлические (1200 Н)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.7.4
	
	Защитные свойства
	Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.
Мп — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
В — Защита от воды и растворов нетоксичных веществ
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания
З — Защита от общих производственных загрязнений
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.8
	Подшлемник трикотажный хлопчатобумажный
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	
	Материал
	100% хлопок
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.9
	Шапка трикотажная двойная с утеплителем 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	
	Ткань
	трикотажное полотно 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.9.2
	
	Утеплитель:
	Тинсулейт.
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.9.3
	
	Подкладка:
	 флис (100% полиэфир)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.10
	Сапоги кожаные утепленные
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1
	
	Описание модели
	В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,5–2,0 мм. Голенище высотой 27-30 см, регулируемое по ширине с застежкой на пряжку
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.10.2
	
	Подкладка:
	Многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом, утеплитель с металлизированной пленкой
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.10.3
	
	Защитный носок:
	композитный материал (Мун 200).
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.10.4
	
	Защитные свойства
	Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Тн 40 — Защита от пониженных температур до минус 40°С
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания
З — Защита от общих производственных загрязнений
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.11
	Каска защитная с храповиком, цвет - белый для ИТР
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1
	
	Защитные свойства 
	предназначена для защиты головы от механических воздействий, брызг металла (БМ), можно использовать при очень низкой температуре (–50 °С) 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.11.2
	
	Регулировка длины несущей ленты (храповик)
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.12
	Каска защитная с храповиком, цвет - оранжевый, для рабочих
	-//-
	-//-
	-//-

	1.12.1
	
	Защитные свойства 
	предназначена для защиты головы от механических воздействий, брызг металла (БМ), можно использовать при очень низкой температуре (–50 °С) 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.12.2
	
	Регулировка длины несущей ленты (храповик)
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13
	Очки защитные открытые
	-//-
	-//-
	-//-

	1.13.1
	
	Покрытия линз
	Плексиглаз
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.2
	
	Устойчивость к царапинам и истиранию.
	Наличие
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.3
	
	Регулировка дужек по длине и углу наклона.
	Наличие
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.4
	
	Оптический класс
	№1 (не дает искажений)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.5
	
	С дополнительной защитой сбоку и сверху
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.6
	
	Защита от механического и химического воздействий
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.7
	
	Защита от абразива 
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.8
	
	Защита  брызг растворов кислот и щелочей
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.13.9
	
	Защита  УФ лучей
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.14
	Полумаска  с защитой зрения с фильтрами
	-//-
	-//-
	-//-

	1.14.1
	
	Экран 
	с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 45 м/с.
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.14.2
	
	Сменные фильтры
	Гофрированные сменные фильтры P3 R D
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.15
	Ботинки зимние кожаные для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.15.1
	
	Верх обуви 
	натуральная кожа
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.15.2
	
	Подкладка
	мех шерстяной 
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.15.3
	
	Защитные носки
	композитный материал (Мун 200)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.15.4
	
	Тип системы шнурования
	пряжка «быстрый сброс» 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.16
	Ботинки летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	-//-
	-//-
	-//-

	1.16.1
	
	Верх обуви 
	натуральная кожа
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.16.2
	
	Подкладка
	ткань сетка ПЭ 
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.16.3
	
	Защитные носки
	композитный материал (Мун 200)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.16.4
	
	Тип системы шнурования
	пряжка «быстрый сброс» 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.17
	Подшлемник для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.17.1
	
	Ткань верха:
	100% хлопок
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.17.2
	
	плотность
	Не менее 500 г/кв.м, с огнестойкой отделкой.
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.17.3
	
	Подкладка:
	Бязь, 100% хлопок
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.18
	Костюм сварщика комбинированный со спилком
	-//-
	-//-
	-//-

	1.18.1
	
	Класс защиты 
	2
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.18.2
	
	Куртка в комплекте 
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.18.3
	
	Брюки в комплекте
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.18.4
	
	Ткань брезентовая с огнезащитной отделкой
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.18.5
	
	Плотность ткани
	Не менее 520 г/кв.м
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.19
	Костюм сварщика комбинированный со спилком (утепленный) 3 и 4 климатический пояс
	-//-
	-//-
	-//-

	1.19.1
	
	Куртка в комплекте 
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.19.2
	
	Количество слоев утеплителя 
	3 слоя-куртка, 2 слоя-брюки
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.19.3
	
	Брюки в комплекте
	Наличие 
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.19.4
	
	Подкладка 
	бязь (100% хлопок)
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.19.5
	
	Плотность утеплителя 
	огнестойкий синтетический, 150 г/кв.м
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.19.6
	
	Материал ткани 
	из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами, плотность 260 г/кв.м
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.19.7 
	
	Класс защиты 
	2
	Согласие  с требованием
	-//-
	

	1.20
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	-//-
	-//-
	-//-

	1.20.1
	
	Материал
	100% полиэфир
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.20.2
	
	Плотность материала
	Не менее 120 г/кв.м
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.20.3
	
	Фоновый материал обеспечивает высокую видимость в дневное время
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.20.4
	
	Световозвращающие полосы
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.20.5
	
	Ширина световозвращающих полос
	Не менее 50 мм
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.20.6
	
	Цвет:
	 Флуоресцентный оранжевый.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.20.7
	
	Класс видимости 
	2
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.21
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий
	-//-
	-//-
	-//-

	1.21.1
	
	Материал верха обуви
	кожа натуральная
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.21.2
	
	Защитные носки
	Композитный материал (Мун 200)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.21.3
	
	Подошва
	двухслойная 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.21.4
	
	Защитные свойства
	Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.
См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Ми — Защита от механических воздействий: от истирания
З — Защита от общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.22
	Перчатки шерстяные
	-//-
	-//-
	-//-

	1.22.1
	
	Назначение
	для защиты рук от механических воздействий и пониженных температур при эксплуатации в  III, Особом, а также в IV климатических поясах
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.22.3
	
	Описание модели
	Полушерстяные  перчатки на утепленной подкладке с наладонниками усиленными спилковыми накладками.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.22.4
	
	Материал изготовления
	50 % шерсть,50% ПАН
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.22.5
	
	Подкладка
	Флисовая ткань
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.22.6
	
	Плотность материала 
	Не менее 130 гр/м2
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.22.7
	
	Наладонник
	Спилок 0,6-0,8 мм
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.23
	Перчатки защитные с полным нитрильным покрытием
	-//-
	-//-
	-//-

	1.23.1
	
	Материал основы
	хлопок
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.23.2
	
	Защита от механических воздействий
	Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
Сопротивление порезу (ISO): уровень C (не менее 10 Н)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.24
	Противошумные вкладыши (беруши)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.24.1
	
	Снижение уровня шума среднее
	Не менее 27 дБ
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.24.2
	
	Применение
	многоразовое
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.24.3
	
	Конструктивные особенности
	индивидуальный контейнер, шнурок
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.25
	Щиток защитный лицевой с креплением на каске
	-//-
	-//-
	-//-

	1.25.1
	
	Материал экрана
	Ударопрочный и термостойкий поликарбонат
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.25.2
	
	Защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.25.3
	
	Тип оголовья
	С креплением на каску
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.25.4
	
	Оптический класс экрана
	1
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.25.6
	
	Минимальная температура эксплуатации 
	-500С
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.25.7
	
	Максимальная температура эксплуатации
	+1800С
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.26
	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха
	-//-
	-//-
	-//-

	1.26.1
	
	Защита от высоко- и среднедисперсных аэрозолей высоко и умеренно опасных вредных веществ с содержанием до 12 ПДК р.з.,
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.26.2
	
	Защита от паров и газов органического и неорганического происхождения до 5 ПДК.
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.26.3
	
	Степень защиты
	FFP2 (до 12 ПДК)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.27
	Страховочная привязь
	-//-
	-//-
	-//-

	1.27.1
	
	D-образная точка крепления на спине, 2 боковые точки крепления на поясе для работы в системе позиционирования
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.27.2
	
	Усиленная С-образная прострочка в местах соединения лямок
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.27.3
	
	Идентификационная бирка выполнена в виде книжки 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.27.4
	
	Максимальная температура эксплуатации
	+50 °С
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.27.5
	
	Минимальная  температура эксплуатации
	–60 °С
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.27.6
	
	Материал
	Полиэфир и гальванизированная сталь
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.28
	Стропы страховочные
	-//-
	-//-
	-//-

	1.28.1
	
	Описание
	Эластичный строп с амортизатором предназначен для безопасной остановки падения и является компонентом страховочной системы
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.28.2
	
	Максимальная температура эксплуатации
	+50 °С
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.28.3
	
	Минимальная  температура эксплуатации
	–60 °С
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.28.4
	
	Материал стропы 
	Полиамид, полиэстер
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.28.5
	
	Материал карабина 
	Гальванизированная сталь.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.29
	Стропы удерживающие 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.29.1
	
	Описание
	Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.29.2
	
	Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.29.3
	
	обеспечивающей возможность визуального контроля
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.29.4
	
	Материалы:
	Полиэфирный канат.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.29.5
	
	Длина 
	Не менее 1,9м
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.29.6
	
	Длина 
	Не более 2,0м
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.29.7
	
	Карабины: 
	2 шт.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.30
	Перчатки трикотажные с точечным ПВХ-покрытием ладони
	-//-
	-//-
	-//-

	1.30.1
	
	Материал 
	 50% хлопок, 50% полиэфир
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.30.2
	
	Класс вязки
	не менее 10
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.31
	Щиток сварочный 
	
	
	

	1.31.1
	
	Тип
	Маска
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.31.2
	
	Высота  светофильтра, мм
	Не менее 110

	Указание характеристик
	-//-
	

	1.31.3
	
	Ширина светофильтра, мм
	Не менее 90
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.31.4
	
	Толщина светофильтра, мм
	Не менее 9
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.31.5
	
	Источник питания
	Солнечная батареи
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.31.6
	
	Тип светофильтра
	Хамелеон

	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.32
	Сварочные краги
	-//-
	-//-
	-//-

	1.32.1
	
	Вид продукции 
	перчатки 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.32.2
	
	Материал основы
	спилок 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.32.3
	
	Материал подкладки 
	хлопок 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.33
	Костюм противоэнцефалитный (куртка/брюки)
	
	

	1.33.1
	
	Ткань
	100% хлопок с водоотталкивающей отделкой
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.33.2
	
	Плотность
	250 г/кв.м.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.33.3
	
	Сигнальные элементы
	световозвращающие полосы шириной 50 мм
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2
	Требования к качеству продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к новизне поставляемого товара
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной. и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки. 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3
	Требования безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к безопасности продукции
	Средства  индивидуальной защиты не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные  нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4
	Требования к конструкции, изготовлению, внешнему виду и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Требования к материалам
	Материалы, используемые для изготовления средств индивидуальной защиты и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Техническому регламенту Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011). 
Материалы, из которых изготовлена продукция, должны быть произведены не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Требования к маркировке и эксплуатации
	Маркировка упаковки должна содержать:
- наименование и назначение средств; индивидуальной защиты
-  наименование изготовителя и его местонахождение;
- количество массу/объем (мл) номинального содержания средства  в потребительской упаковке на момент упаковывания;
- срок годности, обозначаемый фразой: "Годен (Использовать) до (месяц, год)" либо "Срок годности... (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления;
- сведения о способах применения, средства, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем, а также информацию о правильном хранении и предостережения;
- нормативный или технический (ГОСТ, ТУ) документ, в соответствии с которыми изготовлены  средства индивидуальной защиты.
Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:
1) область применения;
2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;
3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;
4) наименование СИЗ;
5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;
6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;
7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);
8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;
9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);
10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;
14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;
16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 

	Согласие с требованием
	-//-
	

	6
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Место поставки
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа , Цюрупы д. 74, 4 этаж, офис АО «Гидроремонт - ВКК»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2
	Условия поставки
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции.
	
	
	

	6.3
	Упаковка
	Потребительская упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в течение срока годности. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	
	

	6.4
	Поставка
	1. Поставка производится в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (по местному времени)
2. Картонная коробка.
3. Обеспечение целостности упаковки с учетом транспортировки до места назначения.
	
	
	

	6.5
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.  Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет фактуры, УПД, декларация / сертификат соответствия) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.

	
	
	

	7
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Гарантия
	12 месяцев, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	8
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия, или декларация о соответствии ТР ТС 019/2011,  гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения руководства по эксплуатации
	Согласие с требованием
	-//-
	

	9
	Прочие дополнительные требования 
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Покупатель в заявках-спецификациях указывает необходимые размеры продукции (СИЗ) при наличии размерности.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	10
	Корпоративные требования
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1
	Требования к логотипам Группы РусГидро:
1. Логотип-термопечать размером 295х59 мм:
(для продукции по пунктам раздела 1 табл. 3:  1.1.4; 1.2.3; 1.3.3; 1.4.3;)
    • месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
    • цветовое сочетание логотипа согласно макету;
[image: ]
(синий – Pantone 300C, оранжевый – Pantone 165C, белый)

2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана  размером 90х30 мм
(для продукции по пунктам раздела 1 табл. 3:  1.1.2; 1.2.3; 1.3.3; 1.4.3;  1.10, 1.11; )
    • месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;
    • цветовое сочетание логотипа согласно макету.
[image: ]
(оранжевый – Pantone 165 С, синий – Pantone 300C)
	Согласие с требованием
	-//-
	


[bookmark: __RefHeading___Toc12797_1771583711]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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