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Техническое задание
для проведения процедуры реализации отработанного масла
Филиала ПАО «РусГидро»-« Бурейская ГЭС» 

























п. Талакан
			                                                                    
2026

1. [bookmark: _Toc20150083][bookmark: _Toc20150261][bookmark: _Toc21536931]Общие сведения.
Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены (далее по тексту - отработанные масла), образовавшееся в результате производственно-хозяйственной деятельности Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС». Количество отработанных масел указано в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Место и условия накопления – 1 бак аварийного слива масла на территории объекта Бурейская ГЭС (пгт. Талакан). Качество отработанных масел подтверждено фотоматериалами и протоколами испытаний (Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

2. [bookmark: _Toc21536932][bookmark: _Ref20220400][bookmark: _Toc20150262][bookmark: _Toc20150084]Место реализации отработанного масла.
Территория филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».
Фактический адрес: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский МО, пгт. Талакан, пгт. Новобурейский.


3. [bookmark: _Toc21536940][bookmark: _Toc20150270][bookmark: _Toc20150092]Условия реализации.
3.1. Покупатель организует своими силами и средствами приемку                             и вывоз отработанных масел с территории Продавца. 
3.2. Работы по перекачке отработанных масел в транспортное средство Покупателя осуществляет Продавец. 
3.3. Покупатель предоставляет Продавцу тару/транспортное средство, готовое для перекачки отработанных масел. В случае, если отработанных масел отгружается в тару Покупателя, тара должна находиться в кузове транспортного средства Покупателя, с учетом возможности свободного доступа персонала Продавца для осуществления работ по перекачке отработанного масла.
3.4. [bookmark: _Toc20150097][bookmark: _Toc21536945][bookmark: _Toc20150275]Количество отгруженных Покупателю отработанных масел определяется по фактическому объему погруженного в автоцистерну отработанного масла (по номинальной вместимости автоцистерны (по планку)). Приемка отработанных масел по количеству и качеству производится на территории Продавца в присутствии уполномоченных представителей Продавца и Покупателя. Полномочия представителей Продавца и Покупателя должны подтверждаться доверенностями, оформленными в порядке, установленном законодательством РФ. При погрузке каждой автоцистерны должны предоставляться документы, содержащие метрологические характеристики автоцистерны с печатью и подписью поверителя.
3.5. [bookmark: _Toc20150274][bookmark: _Toc21536944][bookmark: _Toc20150096]Вывоз отработанных масел с территории Продавца производится Покупателем специализированным автомобильным транспортом, снабженным специальными знаками.
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                                                                                                Приложение №1
к техническому заданию
                                            для проведения процедуры реализации отработанного масла
 Филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»



Спецификация на реализацию отработанного масла


	№ п/п
	Наименование отработанного масла по ФККО
	Код по ФККО
	Класс опасности
	Ед. изм.
	Место накопления
	Вес нетто
	Вес нетто

	1
	Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодных для утилизации
	40632901313
	III
	т
	Маслохозяйство Бурейская ГЭС ПТК
	5,665
	6,495

	Итого:
	5,665
	18,96
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Приложение № 2 
к техническому заданию
                                            для проведения процедуры реализации отработанного масла
филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

Фотоматериал  отработанного масла 

1. Смесь масел минеральных отработанных, бак аварийного слива масла Маслохозяйства Бурейской ГЭС, ПТК
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