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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ТОРГ-12
	Унифицированная форма N ТОРГ-12

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	ТТ
	Технические требования



1.2. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 14.12.30. Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений на объект строительства Федоровского подпорного гидроузла».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилет сигнальный
	Шт.
	250

	2
	Плащ для защиты от воды
	Шт.
	100

	3
	Летний костюм для защиты от искр брызг и расплавленного металла
	Шт.
	120

	4
	Костюм для защиты от искр брызг и расплавленного металла на утепляющей прокладке
	Шт.
	120

	5
	Подшлемник под каску 
	Шт.
	50

	6
	Подшлемник утепленный
	Шт.
	50

	7
	Шапка двойной вязки на тинсулейте (или эквивалент)
	Шт.
	50

	8
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
	Шт.
	400

	9
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР
	Шт.
	50

	10
	Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукомбинезон + жилет)
	Шт.
	400

	11
	Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для ИТР (куртка + брюки)
	Шт.
	50

	12
	Футболка
	Шт.
	400

	13
	Каска защитная с храповиком
	Шт.
	80

	14
	Каска защитная
	Шт.
	400

	15
	Ботинки / полуботинки кожаные
	Пар 
	450

	16
	Ботинки утепленные
	Шт.
	450

	17
	Ботинки зимнии кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	Пар 
	120

	18
	Ботинки летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	Пар 
	120

	19
	Сапоги ПВХ с металлическим подноском и металлической проколозащитной стелькой 1200 Н
	Пар 
	100

	20
	Сапоги ПВХ
	Пар 
	100

	21
	Перчатки  х\б
	Пар 
	1200

	22
	Перчатки с обливом
	Пар 
	1200

	23
	Перчатки для сварщика
	Пар 
	800

	24
	Очки защитные
	Шт. 
	30

	25
	Сварочный  щиток
	Шт.
	120

	26
	Привязь
	Шт.
	40

	27
	Костюм  для защиты от воды
	Шт.
	100


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
 п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Срок действия договора
	С даты заключения договора
	В течение 12 месяцев с даты заключения договора

	1.1.
	Срок поставки по Заявке в рамках срока действия договора
	С даты получения заявки Поставщиком
	Не более 15 рабочих дней с даты получения заявки поставщиком
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc54785624]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений 
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1
	Поставляемая продукция должна соответствовать техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции, представленным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям
	

	2.
	Требование к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: объект ФГУ «Управление Кубаньмеловодхоз» Россия, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский, верхний бьеф Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.
	

	2.2
	Режим поставки
	Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.
	

	2.3
	Организация доставки
	Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	3.1
	Требования к документации
	Все поставляемые Поставщиком МТР должны иметь соответствующие сертификаты (сертификат соответствия и безопасности (ГОСТ Р или сертификат соответствия требованиям технического регламента, или декларация соответствия, пожарный сертификат и декларация), гигиенические сертификаты), свидетельства о государственной регистрации продукции, сертификаты качества, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, зарегистрированные в установленном порядке. Заверенные Поставщиком копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при поставке МТР. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан  предоставить Покупателю на каждую партию Товара оригиналы следующих относящихся к Товару документов: 
- сертификат качества в 1 (одном)  экз.;
- технический паспорт на русском языке в 1 (одном)  экз.;
- инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;
- иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (двух) экз.;
- накладная ТОРГ-12 или УПД   в 2 (двух) экз.
	

	4.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	

	4.1
	Объем поставки
	Указанный в таблице № 1.1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
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4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2. Ориентировочный объем, указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с таблицей 1.1 настоящих Технических требований, служит только для оценки и сопоставления предложений Участников в соответствии с Документацией о закупке (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору. 
4.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

5.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.
5.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости отдельной партии поставляемого товара, установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке). 


Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений на объект строительства Федоровского подпорного гидроузла, расположенный по адресу: объект ФГУ «Управление Кубаньмеловодхоз» Россия, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский, верхний бьеф Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.
	№ п/п
	№ позиции
Таблицы 1.1 «Перечень, объем и технические характеристики закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Предложения участника *

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	ГОСТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Позиция 1
	Жилет сигнальный
	ГОСТ 12.4.281-2014.
	Должен соответствовать ГОСТ 12.4.281-2014.
Жилет сигнальный повышенной видимости, защитные свойства – Со 2 класс.
Жилет прямого силуэта, с центральной застежкой на контактную ленту в 2- точках. Все срезы жилета окантованы износостойкой трикотажной тесьмой серого цвета (проймы, горловина, борт, низ). Внизу полочек расположены накладные карманы.
По торсу проходят одна горизонтальная и две вертикальные светоотражающие полосы шириной 50 мм.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы
Фоновый материал: трикотажное полотно 100% ПЭ, плотность 120-140 г/м2, цвет флуоресцентный оранжевый. 
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм.

[image: ]

	Способ подтверждения: Согласие с требованием
	Способ подтверждения: Согласие с требованием

	2
	Позиция 2
	Плащ для защиты от воды
	ТР ТС 019/2011.
	Плащ предназначен для защиты от влаги.
Защитные свойства: Вн.
Плащ прямого силуэта, центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с рукавами покроя реглан, с втачным капюшоном. 
Полочки с нижними боковыми накладными карманами с клапанами.
Спинка с кокеткой и со средним швом, внизу которого шлица.
По шву притачивания кокетки спинки и в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. 
Рукава с внутренними напульсниками, которые стянуты резинкой.
Капюшон с кулисой по лицевому краю.
Все швы герметизированы.
Ткань: плащевая ткань 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность – 225(+/- 10 г/м2) г/м2, цвет синий.

[image: ]
	Способ подтверждения: Согласие с требованием
	Способ подтверждения: Согласие с требованием

	3
	Позиция 3
	Летний костюм для защиты от искр брызг и расплавленного металла
	ГОСТ 12.4.250.

	Защитные свойства – Тр. 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. 
Костюм мужской для сварщика со спилком. Костюм мужской летний состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах.
Спинка с кокеткой. По шву настрачивания кокетки обработаны вентиляционные отверстия.
Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани.
Рукава с внутренними х/б напульсниками. 
Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. 
По шаговым швам расположены вентиляционные отверстия.
Костюм выполнен:
из брезента с огнезащитной отделкой, плотность не менее  520 г/м2;	Comment by Шуранов Владимир Васильевич: Наша плотность 520, в ТЗ 550
полочки, кокетки полочек и спинки, верхние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка. Допускаются отклонения в конструктивном исполнении без снижения защитных характеристик.

[image: ]

	Способ подтверждения: Согласие с требованием
	Способ подтверждения: Согласие с требованием

	4
	Позиция 4
	Костюм для защиты от искр брызг и расплавленного металла на утепляющей прокладке
	ГОСТ 12.4.250.
	Защитные свойства –Тр. 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. 
Костюм мужской состоит из куртки со съемным утеплителем и брюк со съемным утеплителем. Допускаются отклонения в конструктивном исполнении без снижения защитных характеристик.
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах.Спинка с кокеткой. 
Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани.
Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. 
Костюм выполнен:
-  из брезента с огнезащитной отделкой, плотность не менее  520 г/м2;	Comment by Шуранов Владимир Васильевич: Наша плотность 520, в ТЗ 550
- полочки, передние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка. 
Утеплитель: ватин х/б, 2 слоя.

[image: ]

	Способ подтверждения: Согласие с требованием
	Способ подтверждения: Согласие с требованием

	5
	Позиция 5
	Подшлемник под каску
	ТР ТС 017/2011

	Подшлемник вязаный состоит из передней и задней частей. Передняя часть с лицевым вырезом, оформленным трикотажной резинкой. Задняя часть с настроченной вязаной накладкой в области затылка.
Применяемые материалы:
Пряжа – состав сырья: 70% акрил, 30% шерсть, цвет черный. Либо состав сырья – трикотаж 100 % хлопок.

[image: ]
	Способ подтверждения: Согласие с требованием
	Способ подтверждения: Согласие с требованием

	6
	Позиция 6
	Подшлемник утепленный
	ТР ТС 017/2011

	Защитные свойства –Тн.
Подшлемник состоит из головки и пелерины. Спереди   подшлемник завязывается при помощи х/б тесьмы.
Применяемые материалы:
Ткань основная: Хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность не менее 220 г/м2, цвет темно-синий, черный.
Утеплитель: на основе натуральных (хлопок, шерсть) или синтетических волокон плотность не менее 280 г/м2(+/-10 г/м2)
Подкладочная ткань: бязь, состав сырья 100 % хлопок, плотность 140 г/м2, цвет темно-синий, черный
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	Позиция 7
	Шапка двойной вязки на тинсулейте (или эквивалент)
	ТР ТС 017/2011.

	Шапка вязаная с отворотом, с притачной утепленной подкладкой (материал верха + 1 слой утеплителя + подкладка), вверху шапки застрочены 4 вытачки.  Размер: 55-62.
Применяемые материалы:
Верх: трикотажное полотно, состав сырья 100% акрил/ПАН, цвет темно синий.
Утеплитель: «Тинсулейт» (или эквивалент), состав сырья 100% ПЭ/ПАН, плотность 40 г/м2.
Подкладка: трикотажное полотно «флис», состав сырья 100% ПЭ/ПАН.
Выполняется в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики . Цвет: темно-синий.
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	Позиция 8

	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
	ГОСТ 12.4.280-2014.

	Костюм мужской / женский летний для рабочих состоит из куртки и полукомбинезона / брюк. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и 	Comment by Шуранов Владимир Васильевич: Добавлены коррективы в части ТЗ
Костюм мужской летний рабочий предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З МП.  Состоит из куртки и брюк.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной потайной застёжкой не менее чем на 4 петли, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту.
Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 
Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.
Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 
Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 
В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.
По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм.. 
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами в области боковых швов для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.
На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии и усилительными накладками в области среднего шва. 
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. 
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Полукомбинезон с притачной нагрудной частью, на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пряжками-трезубцами.  Полукомбинезон с застежкой гульфика на «тесьму-молнию» и боковой застежкой справа на петлю и пуговицу на поясе. 
На нагрудной части расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа – с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту, слева – карман с отделением для карандаша.
Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом, со скошенными уголками внизу.
Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва.  По линии талии задние половинки стянуты эластичной тесьмой. 
Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Детали из отделочной ткани василькового цвета: обтачка вверху задних половинок.
Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. 
 С изнаночной стороны на куртку и полукомбинезона настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала ширина 50 мм.
Применяемые материалы:
Основная ткань: 
смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Выполняются в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики .
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС  ТР ТС 019/2011
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	Позиция 9

	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР
	ГОСТ 12.4.280-2014.
	Костюм мужской / женский летний для руководителей и специалистов состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З Мп. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 
Выполнен из тканей двух цветов: основной – темно-синий, отделочный – флуоресцентного красного цвета. 
Куртка прямого силуэта, с фигурным низом , 
Центральная застежка на молнию. Воротник-стойка.
Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин.
На спинке вставки из трикотажной сетки для свободы движения
Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе.
Манжеты с застежкой на кнопку.
Карманы:
2 нагрудных с клапанами на кнопках, в левом – дополнительные отделения для карандашей,
1 нагрудный вертикальный на молнии,
2 нижних боковых на молнии,
1 на левом рукаве на молнии и с двумя отделениями для карандашей или ручек.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным «раздвижным» поясом со шлевками.
На передних половинках брюк 2 кармана, внутри правого кармана дополнительный маленький карман, 2 накладных кармана на боковых швах с клапаном на кнопках, и наколенники с трикотажными надставками сверху. 
Задние половинки брюк с 2 накладными карманами с поперечным членением под коленом.
Сигнальные элементы: световозвращающие вставки, кант.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Все отделочные строчки выполнены белыми нитками. Цвет: темно-синий, отделка – красный. Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Применяемые материалы:
Основная ткань
смесовая (55% полиэфир, 45% хлопок) плотность 250 г/кв.м,
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
Выполняется в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011
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	Позиция 10

	Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих (куртка + полукомбинезон + жилет)
	ТР ТС 019-2011.
	Костюм мужской / женский состоит из куртки, полукомбинезона и жилета, выполнен из тканей двух цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра. 	Comment by Шуранов Владимир Васильевич: Добавлены коррективы в части ТЗ
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 3 слоя утеплителя + спанбонд + полиэфирная подкладка); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.
Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.
Спинка с кокеткой и по линии талии регулируется кулиской.
Рукава втачные, трехшовные. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 
Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.
Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 
На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 
Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 
Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шириной 50 мм. 
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 2 слоя утеплителя + спанбонд + полиэфирная подкладка), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.
Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. 
Задние половинки полукомбинезона с усилительными накладками в области среднего шва и по линии талии собраны на эластичную тесьму. 
Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. 
Жилет с V-образным вырезом горловины, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка х/б), с центральной застежкой на тесьму - «молния».
Полочки жилета с нижними накладными карманами. 
Все срезы жилета (горловины, борта, низа, проймы) окантованы трикотажной тесьмой. По срезу горловины спинки расположена вешалка.
С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:
Основная ткань: мембранная ткань, полиамид 100% плотность 140 (+/-10 г/м2) г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую отделку.
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Куртка должна иметь 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир, плотность 25 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Выполняются в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики .
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011
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	Позиция 11

	Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для ИТР (куртка + брюки+жилет)
	ТР ТС 019-2011.
	Костюм состоит из куртки и, брюк для I, II, III, IV и особого климатических поясов. Выполнен из тканей трех двух цветов: основной – темно-синий.

Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.
Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.
Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.
Рукава втачные, трехшовные. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Воротник – «стойка» утепленный; с фиксацией на кнопку; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 
Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.
Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 
На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 
Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шириной 50 мм. 
Брюки с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ), с застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и две петли и на поясе, с бретелями из эластичной тесьмы, пристегивающимися на пластмассовые пряжки. По линии талии не менее пяти шлевок.
Передние половинки брюк с широким поясом, с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком..
Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва, отрезные под коленом и по линии талии собраны на эластичную тесьму.
Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу.
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Под низу брюк проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:
Ткань верха: полиамидная мембранная, c водоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, с покрытием, состав сырья 100% ПА, плотность 140 (+10 г/м2) г/м2
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм.
Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.
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	Позиция 12
	Футболка
	ТР ТС 017/2011.

	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и женщин.
Футболка с боковыми и плечевыми швами, с короткими рукавами, с О-образным вырезом горловины. Низ рукавов и низ футболки подогнуты и застрочены.
Швы: обработанные 4-х ниточным оверлоком.
Дополнительное усиление плечевого шва трикотажной тесьмой или бельевой плечевой шов. 
Состав ткани: хлопок 100 %, минимальная плотность ткани, 160 г/м². Выполняются в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики.
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	Позиция 13
	Каска защитная с храповиком
	 ТР ТС 019/2011.

	Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала из термопластичного материала, внутренней оснастки, плавной регулировки и подбородочного ремня.
Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором.
Каска имеет храповой механизм.
Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы. 
Рабочий диапазон температур – 50С +50 0С.
Масса каски в сборе: не более 380 г.
Цвет – белый, для ИТР; синий / оранжевый – для рабочих.
Все каски выполняются в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики.
Форма подтверждения соответствия – сертификат.
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	Позиция 14
	Каска защитная
	ТР ТС 019/2011.

	Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из термопластичного материала.
Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой, наголовным креплением и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53–65 см).
Каска сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С;
Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла, связанных с риском травмы головы.
Масса каски в сборе: не более 360 г.
Цвет – белый, для ИТР, синий/оранжевый – для рабочих, 
Все каски выполняются в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики.
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	Позиция 15
	Ботинки / полуботинки кожаные
	ГОСТ Р 12.4.187-97
	Кожаные ботинки / полуботинки на шнурках / пряжка с защитным подноском из композитного материала женских и мужских моделей.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной  кожи/ текстильного материала (кант).
Верх обуви комбинированный с перфорацией, либо натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.
Подносок – поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.
Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.
Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию. 
На ботинках/полуботинках выполнены отделочные детали из световозвращающего материала.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90,.
Форма подтверждения соответствия – сертификат.
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	Позиция 16
	Ботинки утепленные
	ГОСТ Р 12.4.187-97.
	Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната женских и мужских моделей с натуральным мехом. Зимняя обувь должна быть предназначена для I, II, III пояса. Допускается использование современных многослойных утеплителей для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011.
Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи.
Верх обуви.
Натуральная кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см.
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С/60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки.
Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель (шерсть – 70%, полиэфирное волокно – 30%, плотность – 640 г/м2) для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011.
Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, 
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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	Позиция 17
	Ботинки зимнии кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	ГОСТ Р 12.4.187-97,
	Защитные свойства: Мун 200, Нс, Нм, Щ 20, Тп, Сж,См, Тр, Тн, То, Ми, З, У
Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа – юфть термоустойчивая, толщиной 1,8-2,0 мм. Полуглухой клапан-язык из натуральной кожи дополнительно закрыт накладкой (наружным языком) из юфти термоустойчивой с фиксированием через подъемные ремни с застежкой на пряжки-клипсы, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалин, брызг, пыли. Мягкий кант из кожи натуральной защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. 
Подкладка и вкладная стелька из искусственного меха с шерстяным ворсом (шерсть – 70%, полиэфирное волокно – 30%, плотность – 640 г/м2) или из натурального меха (овчины).  
В пяточной части карман из спилка подкладочного с прокладкой из нетканого материала. 
При производстве обуви применяются нити жаропрочные.
Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана.    
Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана об¬ладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег¬кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Нижний слой изготовлен из из¬носостойкой, морозостойкой, термостойкой (-45°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.  
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5,0 мм и элементы подошвы обеспечивают хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.  
Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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	Позиция 18
	Ботинки летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
	ГОСТ Р 12.4.187-97,
	Защитные свойства: Мун 200, Нс, Нм, Щ 20, Тп, Сж,См, Тр, То, Ми, З, У
Верх обуви: термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.
Защитный клапан: кожа натуральная. 
Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный объемный. Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви.
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черный.
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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	Позиция 19
	Сапоги ПВХ с металлическим подноском и металлической проколозащитной стелькой 1200 Н
	ТР ТС 019/2011.

	Защитные свойства: Мун 200, Нс, Нм, К20, Щ 20, Мп, В, Сж,См, Ми, З, У
Сапоги обладают высокой стойкостью к химически активным газам и агрессивным жидким средам. Легко моются. Колодка специально разработана с учетом антропометрических данных российской стопы и учитывая повышенную физическую активность потребителей обуви, с учетом дополнительного утепления. Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям, а также воздействию пониженных температур. Эластичное удобное голенище с утолщением по борту.
Комплектуются двухслойной вкладной стелькой.
В пяточной части сапог – специальный упор для удобства снятия обуви.
Верх обуви: ПВХ+нитрил.
Подкладка: трикотаж.
Подносок: металлический (Мун 200).
Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н).
Подошва: ПВХ+нитрил.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: синий, оливковый.
Высота: 38 см.
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	Позиция 20
	Сапоги ПВХ
	ТР ТС 019/2011.
	Сапоги мужские предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводственных загрязнений. Выпускаются по технологии двухкомпонентного литья. Обладают высокой эластичностью при минусовой температуре. Подошва стойкая к изгибам и истираниям.
Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж.
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: оливковый.
Высота: 34 см.
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	Позиция 21
	Перчатки  х\б
	
	10 класс вязки, вес 55 гр.
 Цвет: белый.
Материал: хлопок, п\э
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	Позиция 22
	Перчатки с обливом
	
	Описание: Перчатки из хлопкового трикотажа с ворсистым начесом на внутренней поверхности с частичным покрытием из синего нитрилового каучука с пришивной эластичной трикотажной манжетой. Предназначены для использования во всех сферах промышленности для защиты рук от механических повреждений, стойкие к воздействию нефтепродуктов.
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	Позиция 23
	Перчатки для сварщика
	
	Защитные свойства: Тр, То, Ти, Тт, Тп400, Мп(прокол), Мп (порез), Ми
EN388-2019: 4344С, EN407-2012: 424244
Перчатки полностью выполнены из спилка коровьей кожи, прошиты высокопрочными нитками Kevlar®, полностью на подкладке из хлопка.
        Размер: 9,10,11.
        Длина: не менее 34 см.
Применение: сварочные работы в строительстве и промышленности.
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	Позиция 24
	Очки защитные
	
	Описание: из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений, защитное стекло устойчиво к истиранию и царапанию.
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	Позиция 25
	Сварочный  щиток
	
	Эргономичный щиток минимального веса, боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке, на головное крепление SUPER RAPIDРазмер светофильтра: 110х90 мм
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	Позиция 26
	Привязь
	ГОСТ Р ЕН 361-2008
	Описание: предназначена для защиты от падения с высоты и позиционирования в рабочем положении, широкий эргономичный кушак с поясничной поддержкой обеспечивает комфорт во время длительного нахождения в привязи, быстро затягивающиеся разъемные регулировочные пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой размер, задняя точка крепления на Х-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения к системе удержания при срыве, на поясе  две точки крепления для позиционирования в рабочем положении, две петли для крепления снаряжения и инструмента. 
Привязь должна иметь масловодоотталкивающую отделку, автоматические пряжки, индикатор срабатывания, текстильные эвакуационные петли, на груди места для временного крепления карабинов стропов.
Области применения: индустриальные высотные работы, работы на опорах ЛЭП и телекоммуникационных мачтах, монтаж и обслуживание стальных конструкций, строительство.
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	Позиция 27
	Костюм  для защиты от воды
	 ТР ТС 019/2011
	Костюм для защиты от воды состоит из куртки и брюк. Защитные свойства: Вн
Куртка прямого силуэта, с рукавами покроя реглан, с втачным капюшоном. Застежка центральная на тесьму – «молнию» с ветрозащитным клапаном. На полочках расположены накладные карманы с клапаном. В области подмышечных впадин расположены вентиляционные отверстия в виде обмётанных петель. 
Спинка на кокетке, в области лопаток с вентиляционными отверстиями.
Рукава реглан одношовные. По низу рукава обработан напульсник из основной ткани по ширине низа регулирующийся эластичной тесьмой.
Капюшон двухшовный, с кулисой по лицевому срезу, стягивающейся шнуром. 
Низ куртки и кулиса капюшона регулируется шнуром. 
Брюки прямого силуэта без боковых швов, по линии талии собраны на эластичную тесьму. Пояс по верхнему краю дополнительно регулируется шнуром.
Все швы костюма проклеены. 
Ткань: плащевая ткань 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность –  225(+/-10 г/м2) г/м2, цвет синий.
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