













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 24.20.40.000 Поставка фитингов из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот № _____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 24.20.40.000 Поставка фитингов из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходного договора:
    - №8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022» (заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК»).
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отвод 90º ∅32,0х3,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001
	шт
	10

	2. 
	Отвод 90º ∅57,0х3,5мм 12Х18Н10Т10
ГОСТ 17375-2001
	шт
	2

	3. 
	Отвод 90º ∅57,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001
	шт
	19

	4. 
	Отвод 90º ∅89,0х5,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001
	шт
	57

	5. 
	Отвод 90º ∅108,0х5,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001
	шт
	3

	6. 
	Тройник равнопроходный ∅57,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001
	шт
	1

	7. 
	Тройник равнопроходный ∅89,0х6,0мм 12Х18Н10Т 17376-2001
	шт
	21

	8. 
	Переходник концентрический ∅57,0х3,0-∅32,0х2,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001
	шт
	1

	9. 
	Переходник концентрический ∅89,0х3,5-∅57,0х3,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001
	шт
	16

	10. 
	Переходник концентрический ∅219,0х6,0-∅108,0х4,0мм 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001
	шт
	1

	11. 
	Ниппель резьбовой, длина 100мм ∅ 57,0x3,5 резьба с одной стороны не менее 40мм 12X18H10T ГОСТ 8967-75
	шт
	16

	12. 
	Фланец стальной 1-25-16-12Х18Н10Т
ГОСТ 33259-2015
	шт
	2

	13. 
	Фланец стальной 1-50-16-12Х18Н10Т
ГОСТ 33259-2015
	шт
	2



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 24.20.40.000 Поставка фитингов из нержавеющего металлопроката для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции

	Наименование продукции (позиции №1-13. Таблицы 1.):
Материалы, предназначенные для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы маслохозяйства
Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Отвод
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17375-2001

	
	
	Диаметр наружный
	32,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	3,0мм
	

	
	
	Угол отвода
	90º
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	2.
	Отвод
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17375-2001

	
	
	Диаметр наружный
	57,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	3,5мм
	

	
	
	Угол отвода
	90º
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	3.
	Отвод
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17375-2001

	
	
	Диаметр наружный
	57,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	4,0мм
	

	
	
	Угол отвода
	90º
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	4.
	Отвод
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17375-2001

	
	
	Диаметр наружный
	89,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	5,0мм
	

	
	
	Угол отвода
	90º
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	5.
	Отвод
	Марка стали
	[bookmark: _GoBack]12Х18Н10Т
	ГОСТ 17375-2001

	
	
	Диаметр наружный
	108,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	5,0мм
	

	
	
	Угол отвода
	90º
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	6.
	Тройник равнопроходный
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17376-2001

	
	
	Диаметр наружный
	57,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	4,0мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	7.
	Тройник равнопроходный
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17376-2001

	
	
	Диаметр наружный
	89,0мм
	

	
	
	Толщина стенки
	6,0мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	8.
	Переходник концентрический
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17378-2001

	
	
	Размер
DхT-D1хT1
	57,0х3,0-32,0х2,0мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	9.
	Переходник концентрический
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17378-2001

	
	
	Размер
DхT-D1хT1
	89,0х3,5-57,0х3,0мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	10.
	Переходник концентрический
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 17378-2001

	
	
	Размер
DхT-D1хT1
	219,0х6,0-108,0х4,0мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	11.
	Ниппель резьбовой
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 8967-75

	
	
	Размер: DхTхL
	57,0х3,5х100,0мм
	

	
	
	Длина резьбы (наруж.)
	Не менее 40мм с одной стороны
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	12.
	Фланец
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 33259-2015

	
	
	Номер размерного ряда
	1
	

	
	
	Диаметр условного прохода, Ду
	25мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	16,0/16,0/16,0 кгс/см2
	

	  13.
	Фланец
	Марка стали
	12Х18Н10Т
	ГОСТ 33259-2015

	
	
	Номер размерного ряда
	1
	

	
	
	Диаметр условного прохода, Ду
	50мм
	

	
	
	Рабочая среда
	Масло турбинное ТП-30 и масло трансформаторное ГК
	

	
	
	Температура Сº: min/max
	5º/30º
	

	
	
	Давление Ру: номинальное/рабочее/максимальное
	10,0/16,0/25,0 кгс/см2
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74

	2.4.
	Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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