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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2733_2550945733][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АЗ
	Аварийный запас

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	СШГЭС
	Саяно-Шушенская ГЭС

	ТТ
	технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2735_2550945733][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД2 28.12.15.110 Поставка гидрораспределителей для ЭГРК гидроагрегатов Майнской ГЭС».

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2737_2550945733][bookmark: _Toc46743507]Цель и задачи использования закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2739_2550945733]Приобретение Товара в аварийный запас Филиала с целью поддержания работоспособности регулятора электрогидравлического Майнской ГЭС и оперативной замены неисправных элементов регулятора, в том числе для избежания продолжительного вынужденного простоя гидроагрегатов Майнской ГЭС.
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2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2743_2550945733][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2745_2550945733][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2747_2550945733][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Гидрораспределитель DHI-0751/2/WP-X24DC
	DHI-0751/2/WP-X24DC, Atos
	шт.
	1

	2.
	Гидрораспределитель пропорциональный DLHZO-TEB-SN-NP-040-L33/I 
	DLHZO-TEB-SN-NP-040-L33/I , Atos
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2749_2550945733][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc2751_2550945733][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции 1,2 Таблицы 1.1 настоящего ТТ
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2753_2550945733][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2755_2550945733][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Состояние поставляемого оборудования
	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочными образцами), не ранее 2026 года изготовления, свободным от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Технические характеристики
	Технические характеристики приведены в Приложении 1 к ТТ
	Указание характеристик
	-//-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, База ГСО.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия транспортировки и перемещения
	Транспортировка, погрузка и разгрузка Продукции на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Условия приемки
	1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки.
2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Продукции осуществляется представителя Поставщика.
3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ.
4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД уполномоченными представителями Сторон.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Требования к упаковке
	Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку.
Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования:
- в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения  не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69);
- в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78).
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки.
Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя.
Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	Согласие с требованием
	
	

	2.5
	Требования к маркировке
	Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
Маркировка наносится силами Поставщика должна   содержать следующую информацию:
- наименование Товара;
- наименование страны, производителя;
- наименование Поставщика;
- условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 
- дату изготовления и срок хранения.
В случае если срок хранения на Товар не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».
Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки..
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД на поставленный Товар.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- технический паспорт;
- руководство по монтажу и эксплуатации (включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта);
- сертификаты соответствия;
- прочая документация, определенная заводом-изготовителем;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т;
- товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.
Вся документация должна быть на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	*  - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке.
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc2757_2550945733][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию на поставляемую продукцию.



4. [bookmark: __RefHeading___Toc2759_2550945733][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение №1: Технические характеристики Товара


Приложение №1
 к Техническим требованиям
Технические характеристики Товара

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Предложение участника

	1
		2	
	3
	4

	1.
	Гидрораспределитель Atos DHI-0751/2/WP-X24DC

	1.1
	Питание
	AC и DC
	

	1.2
	Конфигурация распределителя
	Двухмагнитный, 2 крайних [image: ]положения, с фиксатором

	

	1.3
	Тип золотника



	[image: ]
	

	1.4
	Управление 
	WP (ручное управление от резиновой кнопки)
	

	1.5
	Код напряжения
	24 DC
	

	1.6
	Рабочая жидкость
	Гидравлическое масло
	

	1.7
	Температура окружающей среды
	От -20 ºС до +70ºС
	

	1.8
	Крепление
	4 винта М5х50
	

	1.9
	Монтажная поверхность
	По ISO 4401 размер 6
	

	1.10
	Максимальный расход
	До 60 л/мин
	

	1.11
	Максимальное рабочее давление
	350 бар
	

	2.
	Гидрораспределитель Atos DLHZO-TEB-SN-NP-040-L33/I 

	2.1
	Конфигурация распределителя
	[image: ]
	

	2.2
	Тип катушки (регулирующая характеристика)
	линейная
	

	2.3
	Рабочая жидкость
	Гидравлическое масло
	

	2.4
	Максимальное рабочее давление
	350 бар
	

	2.5
	Крепление
	4 винта М5х50
	

	2.6
	Температура окружающей среды
	От -20 ºС до +60ºС
	

	2.7
	Опорный сигнал
	4÷20 мА
	

	2.8
	Номинально допустимый расход
	30 л/мин
	

	2.9
	Габаритные размеры ДхШхВ
	217х46х140 мм
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