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1. [bookmark: __RefHeading___Toc20887_1323904207][bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc141728489][bookmark: _Toc54279827]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc20889_1323904207][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc141728490]Обозначения и сокращения

	‍АЗ
	Аварийный запас;

	ТТ
	технические требования;

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

	‍
	



Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.

1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc20891_1323904207][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc141728491]Наименование закупаемой продукции
	Клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol (аварийный запас).

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc20893_1323904207][bookmark: _Toc141728492][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания неснижаемого запаса материально технических ресурсов для предотвращения и развития аварийных ситуаций на оборудовании Саяно-Шушенской ГЭС ( защита трансформаторов ТДНС-16000/35-У1).
Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования и сетевых объектов, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, конструктивными элементами и расходными материалами, необходимыми для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc20895_1323904207][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc141728496][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc20897_1323904207][bookmark: _Toc141728497]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc20899_1323904207][bookmark: _Toc141728498]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc20901_1323904207][bookmark: _Toc141728499]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции* 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Клапан предохранительный 
	XPRD00-00237799 CS-45527 
	Qualitrol
	шт.
	1




2.1.2. [bookmark: _Toc141728501][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc54449295][bookmark: _Toc54596167][bookmark: _Toc141728500][bookmark: _Toc54449322][bookmark: _Toc54595881][bookmark: _Toc54449446]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465669][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc1524_2363587017][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743511][bookmark: __RefHeading___Toc1524_2363587017][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743511]
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol
	 с даты, следующей за датой заключения договора; требования к окончанию срока поставки продукции
	в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора.



0

4
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3429_1445424300][bookmark: __RefHeading___Toc985_3583103400_Копия_1][bookmark: _Toc141728503]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc20907_1323904207][bookmark: _Toc141728504][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol, требования к техническим характеристикам:
1) назначение — быстрый впуск больших объемов газа или изоляционной жидкости при повышении давления внутри трасформатора, обеспечение возможности контроля и сброса выбрасываемой жидкости;
2) номинальное рабочее давление: 4 PSI — 14 PSI, допуск +/-1;
3) номинальное рабочее давление: 15 PSI — 20 PSI, допуск +/-2;
4) Рабочая температура окружающей среды от -40 0С до 80 0С при температуре масла 30 0С;
5) Клапан - нержавеющая часть;
6) Базовый фланец — алюминиевое литье;
7) Цвет базового фланца- светло-серое порошковое покрытие ASA 70;
8) Кольцо — алюминиевое литье, грунтовое конверсионное покрытие;
9) Пружина - Закаленная в масле пружинная проволока ASTM A229, эпоксидно/ полиэфирное покрытие;
10) Материал кожух/корпус — нержавеющая сталь;
11) степень защиты не ниже IP54;
12) Индикатор (семафор) - Алюминий с нейлоновым или эпоксидно/полиэфирным покрытием;
13) Присоединительные размеры бака -  171,5 мм;

Прочие технические характеристики и габаритные размеры должны соответ-ствовать указанным в Приложении №2 к настоящим ТТ

в полном соответствии с приложениями №2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	Паспорт, габаритный чертеж представить в составе технического предложения Участника
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 
	Предложение по сроку гарантии на поставляемую продукцию
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
на русском языке в 1 (одном) экземпляре:
сертификаты качества в 1 (одном) экземпляре;
технический паспорт 1 (одном) экземпляре ;
чертеж с указанием габаритных размеров и технических характеристик  в 1 (одном) экземпляре;
протоколы (сертификаты)  испытаний в 1 (одном) экземпляре;
руководство по эксплуатации в 1 (одном) экземпляре;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-
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2.2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc20909_1323904207][bookmark: _Toc141728505][bookmark: _Hlk140571699][bookmark: _Hlk140572020][bookmark: _Hlk140574117]В составе заявки необходимо предоставить:
[bookmark: _Hlk140574117_Копия_1][bookmark: _Hlk140574117_Копия_1]
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ.
3. [bookmark: __RefHeading___Toc20911_1323904207][bookmark: _Toc141728506][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. [bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk87532473_Копия_1]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию указаны в приложении №1 к настоящим ТТ.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc23308_1323904207][bookmark: _Toc54279847][bookmark: _Toc141728508][bookmark: _Toc54279846][bookmark: _Toc54279725]Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение № 2: Лист с инструкциями на клапан предохранительный XPRD00-00237799 CS-45527 Qualitrol.

