

















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКПД2 49.41.2 Оказание услуг по предоставлению грузоподъемных механизмов с экипажем для нужд Волжского филиала
Лот № 0034-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ



1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения
	Волжская ГЭС
	Филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

	РФ
	Российская Федерация

	Филиал
	Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский

	ТТ
	Технические требования на оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники с экипажем для нужд Волжского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Волжский

	ГР
	АО «Гидроремонт-ВКК»

	Вышка АГП
	Вышка автогидроподъемника

	ТПО
	Твердые производственные отходы

	ПС
	Подъемные сооружения

	ТС
	Транспортные средства






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 49.41.2 Оказание услуг по предоставлению грузоподъемных механизмов с экипажем для нужд Волжского филиала (далее услуги).
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг. 
Целью является обеспечение Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский автотранспортом и спецтехникой с экипажем для выполнения работ на Волжской ГЭС по  договору подряда №1050-1786-2026/5-ТпиР-БЕЗОП-2026 от 28.04.2026 Работы по разработке рабочей документации, монтажу заграждения защитного здания КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС.
[bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc546436981][bookmark: _Toc467435081]Таблица 1. Перечень объектов заказчика.
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1. 
	Предоставление автотранспорта и спецтехники с экипажем (круглосуточно)
	Волгоградская область и территория Филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский. Адрес филиала: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина 1А
	Перемещение (горизонтальное и вертикальное) материалов, оборудования и ТПО АО «Гидроремонт – ВКК» и ПАО «РусГидро»
	


1.4. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
1.4.1. Заказчик планирует использовать (применять) технику в соответствии с номенклатурой (согласно табл.2. настоящих Технических требований) и продолжительностью применения, указанных в подаваемых заявках Заказчика. При этом Заказчик оставляет за собой право исполнить договор не в полном объёме и не применять какую-либо единицу техники в соответствии с номенклатурой (согласно табл.2.) в случае отсутствия необходимости. 
1.4.2. При использовании спецтехники (автокран, вышка АГП, кран-манипулятор, экскаватор, трактор и др.) в электроустановках (ОРУ, освещение, охранная зона ВЛ и т.п.) у водителей-машинистов необходимо наличие удостоверения по электробезопасности не ниже второй группы согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.
1.4.3. Исполнитель должен иметь для исполнения договора квалифицированный и аттестованный персонал на каждую единицу техники.

1.5. [bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера.
1.5.1. Планируемое к использованию количество машино-часов, указывается в подаваемых Заказчиком заявках на оказание услуг. Минимальная продолжительность заявки – от 4 часа.
2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование продукции
	Характеристики
	Ед. изм.
	Ориентировочное кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Автокран КС-55713-6К, или эквивалент *
	грузоподъёмность не менее 25т.
вылет стрелы  не менее 12м.
	час
	311

	2. 
	Автокран XCMG QY25K5 или эквивалент
	Максимальная грузоподъёмность не менее 25т
Максимальный вылет стрелы  не менее 38м.
	час
	440


	3. 
	Автогидроподъемник
	Рабочая высота подъема не менее 15м
Грузоподъемность от 200 кг до 250 кг
	час
	200

	4. 
	Автокран манипулятор
	Длинна кузова не менее 6м
Максимальная грузоподъёмность не менее 1,5т
	час
	130




	5. 
	Автогидроподъемник
ВС-22Т-01 или эквивалент
	Высота подъёма не менее 22м
Максимальная грузоподъёмность от 200кг до 250кг
	час
	100


	6. 
	Манипулятор г.п. 12т
	Грузоподъёмность не менее 12т.
Длинна кузова не менее 10м.
	час
	200


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1. 
	ОКПД2 49.41.2 Оказание услуг по предоставлению специализированной техники с экипажем для нужд Волжского филиала
	с даты заключения договора
	Не позднее 31.12.2026*

	 *Срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.3 технических требований.
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4

[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Требование к предоставляемой спецтехнике
	Исполнитель должен иметь спецтехнику для исполнения договора в собственности или на праве аренды материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) на оказание услуг по предмету закупки.


	1.1.3.
	Наличие у Исполнителя документации согласно экологическому законодательству
	Исполнитель должен иметь разработанную документацию согласно экологического законодательства (Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ в действующей редакции; Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ в действующей редакции; Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ в действующей редакции)

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.2.1. 
	Ответственность Исполнителя в части оказания услуг
	Исполнитель несет ответственность за качество, работоспособность, функциональные свойства и технические характеристики грузоподъемной техники и средств малой механизации, используемой для оказания услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующих нормативных актов РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.3.1. 
	Соответствие ТС и ПС законодательству РФ
	Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении транспортных средств и ПС предоставляемых Заказчику.

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.4.1
	Требования к безопасности оказанных услуг
	Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
 Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов услуг.

	1.4.2.
	Наличие квалификационных документов у обслуживающего ТС и ПС персонала Исполнителя, при выполнении работ в электроустановках (ОРУ, освещение, охранная зона ВЛ и т.п.)
	При использовании техники (автокран, вышка АГП, кран-манипулятор и т.д.) в электроустановках (ОРУ, освещение, охранная зона ВЛ и т.п.) у водителей (или машинистов и т.п.) необходимо наличие удостоверения по электробезопасности не ниже второй группы согласно Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

	1.4.3
	Требования к персоналу Исполнителя
	Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой в действующих электроустановках и водительское удостоверение с разрешенной категорией

	1.4.4
	Требования к соблюдению природоохранного законодательства.
	Сбор и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Исполнителем в соответствие с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации.
До заключения договора представить документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы согласно ТТ, в части обращения с отходами:
- заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности.

	1.4.5
	Квалификация персонала Исполнитель, привлекаемого к оказанию услуг
	   Услуги должны выполняться квалифицированным аттестованным персоналом, имеющим право самостоятельной работы в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, правил устройства электроустановок, стандарт организации СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций», Приложение 1 к приказу ПАО «РусГидро» от 03.07.2020 № 519.
Оказание услуг должно осуществляться силами:
•	Машиниста катка с группой допуска по электробезопасности не ниже II до и выше 1000В;
•	Тракториста-машиниста с группой допуска по электробезопасности не ниже II до и выше 1000В;
•	Машиниста крана не ниже II до и выше 1000В;
•	машиниста автомобильного крана с группой допуска по электробезопасности не ниже II до и выше 1000В;
•	машиниста крана манипулятора с группой допуска по электробезопасности не ниже II до и выше 1000В;
•	Машиниста АГП с группой допуска по электробезопасности не ниже II до и выше 1000В;
•	машиниста бртонасоса с группой допуска по электробезопасности не ниже II до и выше 1000В.
До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при оказании услуг, с указанием групп по электробезопасности с предоставлением копий протоколов ПЗ и удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
При оказании услуг в электроустановках:
 •	члены бригады – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В.
Исполнитель должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в оказании услуг.
Представить копию приказа о создании ПДЭК в организации (не менее 5-х человек). Члены комиссии должны пройти проверку знаний в Ростехнадзоре:
- по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
•	по Правилам устройства электроустановок;
•	по ПОТЭЭ;
•	по Правилам пожарной безопасности.
  Предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора членов постоянно действующей комиссии организации, оформленных согласно Приложения N 2 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796).
  Представить копии удостоверений членов постоянно действующей комиссии организации, оформленных согласно Приложения N 5 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации, утвержденным
приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796.
 Представить копии протоколов проверки знаний на всех работников, задействованных при оказании услуг согласно п/п.1.4.1, оформленных по форме Приложения N 2 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796, в ПДЭК организации.
 При отсутствии в организации ПДЭК/ПДАК, подтвердить квалификацию персонала, задействованного при оказании услуг согласно п/п.1.4.1, 1.4.2, копиями протоколов проверки знаний, копиями протоколов (выписок из протоколов) аттестации в комиссии Ростехнадзора и копиями удостоверений.
Представить справки/выписки из трудовых договоров на исполнителей работ.
Заверенные копии заключений о прохождении медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Требования к соблюдению Исполнителя технологической, производственной и трудовой дисциплин
	Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.1. 
	Соответствие ПС законодательству РФ
	Подъемные сооружения (автокраны, вышка АГП, манипуляторы и т.д.), предоставляемые исполнителем должны соответствовать Приказу Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 " Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

	3.1.2. 
	Соответствие ТС законодательству РФ
	Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении транспортных средств, предоставляемых Заказчику.

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	4.1.1. 
	Обязанности Исполнителя
	Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией спецтехники, включая, но не ограничиваясь расходы на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники.

	4.1.2. 
	Обязанности Исполнителя
	Предоставляемая техника должна находиться в технически исправном состоянии с заправкой ГСМ и необходимой документацией (в т.ч. путевым листом), укомплектованная необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой со средствами первой доврачебной помощи, в соответствии с согласованными Сторонами в Заявке временем и местом подачи. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние техники. Исполнитель должен обеспечить соблюдение водителями (машинистами) правил и инструкций по охране труда, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности во время оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил при работе с ГПМ

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Обязанности Исполнителя
	Исполнитель обязан при невозможности предоставления спецтехники, согласованной в Заявке (ДТП, постановка в ремонт / на техническое обслуживание, угон ТС, иные причины) незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с Заказчиком предоставить подменную спецтехнику с аналогичными техническими характеристиками, соответствующими условиям Договора и на условиях, согласованных в Заявках. Время простоя, по причине неисправной техники, не оплачивается.

	6. 
	Прочие требования к оказанию услуг

	6.1. 
	Стоимость за 1 машино-час
	Стоимость 1 машино-часа является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора
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