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1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель/Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар/отопительное оборудование
	Тепловая завеса, электрический накопительный водонагреватель, котел электрический, кварцевый обогреватель, радиатор биметаллический, сэндвич труба, накидка с подогревом на офисный стул/кресло

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7
	Стороны
	Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором

	8
	ЛЦ
	Логистический центр


 
2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
 
Поставка отопительного оборудования для нужд АО «Почта России».
Закупка осуществляется в целях обеспечения структурных подразделений Общества отопительным оборудованием для создания комфортных условий труда.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным 
от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.
Товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия 
(в случае обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»). 

3.2.  Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Тепловая завеса, мощность 3 кВт 
	шт.
	50

	2
	Тепловая завеса, мощность 6 кВт
	шт.
	10

	3
	Электрический накопительный водонагреватель
	шт.
	60

	4
	Котел электрический, мощность 14 кВт
	шт.
	3

	5
	Котел электрический, мощность 45 кВт
	шт.
	1

	6
	Кварцевый обогреватель, мощность 400 Вт
	шт. 
	910

	7
	Радиатор биметаллический
	шт.
	50

	8
	Сэндвич труба 120/200
	шт.
	40

	9
	Сэндвич труба 150/230
	шт.
	40

	10
	Накидка с подогревом на офисный стул/кресло
	шт.
	50



3.3.  Основные характеристики товара

	Параметры
	Единица измерения
	Показатель

	Тепловая завеса, мощность 3 кВт

	Мощность
	кВт
	Не менее 3*
	

	Тип
	
	Электрическая
	Соответствие

	Тип нагревательного элемента
	
	Стич-элемент
	Соответствие

	Способ монтажа
	
	Горизонтальный
	Соответствие

	Напряжение сети
	В
	220-230
	Соответствие

	Количество режимов нагрева
	
	Не менее 2 (двух)*
	

	Защита от перегрева
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP20*
	

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Тепловая завеса, мощность 6 кВт

	Мощность
	кВт
	Не менее 6*
	

	Тип
	
	Электрическая
	Соответствие

	Тип нагревательного элемента
	
	Стич-элемент
	Соответствие

	Способ монтажа
	
	Горизонтальный
	Соответствие

	Напряжение сети
	В
	220-230
	Соответствие

	Количество режимов нагрева
	
	Не менее 2 (двух)*
	

	Защита от перегрева
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP20*
	

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Электрический накопительный водонагреватель

	Мощность
	кВт
	Не более 1,5*
	

	Объем бака
	л
	Не менее 80*
	

	Максимальная температура нагрева воды
	оС
	Не более 75*
	

	Резьба для подключения воды
	дюйм
	1/2
	Соответствие

	Напряжение сети
	В
	220-230
	Соответствие

	Установка
	
	Вертикальная
	Соответствие

	Способ крепления
	
	Настенный
	Соответствие

	Управление
	
	Механическое
	Соответствие

	Тип ТЭНа
	
	Мокрый
	Соответствие

	Наличие сетевой вилки
	
	Да
	Соответствие

	Подводка
	
	Нижняя
	Соответствие

	Магниевый анод
	
	Да
	Соответствие

	Предохранительный клапан
	
	Да
	Соответствие

	Наличие обратного клапана
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	IPX3 или IPX4*
	

	Котел электрический, мощность 14 кВт

	Мощность
	кВт
	Не более 14*
	

	Максимальная температура теплоносителя
	оС
	Не более 110*
	

	Объем расширительного бака
	л
	Не менее 10*
	

	Напряжение сети
	В
	380 (400)
	Соответствие

	Тип монтажа
	
	Настенный
	Соответствие

	Нагревательный элемент
	
	ТЭН
	Соответствие

	Наличие встроенного циркуляционного насоса
	
	Да
	Соответствие

	Количество контуров
	
	Одноконтурный
	Соответствие

	Защита от замерзания
	
	Да
	Соответствие

	Защита от перегрева
	
	Да
	Соответствие

	Котел электрический, мощность 45 кВт

	Мощность
	кВт
	Не более 45*
	

	Максимальная температура теплоносителя
	оС
	Не более 110*
	

	Напряжение сети
	В
	380 (400)
	Соответствие

	Тип монтажа
	
	Настенный
	Соответствие

	Нагревательный элемент
	
	ТЭН
	Соответствие

	Количество контуров
	
	Одноконтурный
	Соответствие

	Защита от замерзания
	
	Да
	Соответствие

	Защита от перегрева
	
	Да
	Соответствие

	Кварцевый обогреватель, мощность 400 Вт

	Мощность
	Вт
	Не более 400*
	

	Площадь нагрева
	м2
	Не менее 8*
	

	Напряжение сети
	В
	220-230
	Соответствие

	Объем обогреваемого воздуха
	м3
	Не менее 16*
	

	Вид крепления
	
	Настенный
	Соответствие

	Наличие кронштейна для крепления к стене в комплекте
	
	Да
	Соответствие

	Класс защиты
	
	Не менее IP24*
	

	Радиатор биметаллический

	Теплоотдача
	Вт
	Не менее 1200*
	

	Максимальное рабочее давление
	МПа
	Не менее 3*
	

	Площадь обогрева
	м2
	Не менее 12*
	

	Тип установки
	
	Настенный
	Соответствие

	Тип подключения
	
	Боковое
	Соответствие

	Количество секций
	шт.
	10
	Соответствие

	Материал
	
	Биметалл
	Соответствие

	Цвет
	
	Белый
	Соответствие

	Возможность использования антифриза
	
	Да
	Соответствие

	Диаметр подключения
	дюйм (мм)
	3/4 (20)
	Соответствие

	Вес нетто
	кг
	Не более 20*
	

	Расположение секций
	
	Вертикальное 
	Соответствие

	Вид
	
	Плоскосекционный
	Соответствие

	Комплектность
	
	Обязательное наличие комплекта для монтажа радиаторов (к каждому радиатору 1 комплект): комплект для монтажа радиатора AQUALINK ¾ дюйма ((13 элементов) или аналог)
	Соответствие

	Сэндвич труба 120/200

	Внутренний контур из нержавеющей стали, марка
	
	Не ниже AISI 439*
	

	Наружный контур из нержавеющей стали, марка
	
	Не ниже AISI 200*
	

	Внутренний диаметр
	мм
	120
	Соответствие

	Наружный диаметр
	мм
	200
	Соответствие

	Толщина металла внутренней трубы
	мм
	Не менее 0,8 и не более 1*
	

	Толщина металла внешней трубы
	мм
	Не менее 0,5*
	

	Тип шва
	
	Сварной
	Соответствие

	Толщина изоляции дымохода
	мм
	40
	Соответствие

	Длина сэндвича
	м
	1
	Соответствие

	Сборка дымохода
	
	По конденсату
	Соответствие

	Сэндвич труба 150/230

	Внутренний контур из нержавеющей стали, марка
	
	Не ниже AISI 439*
	

	Наружный контур из нержавеющей стали, марка
	
	[bookmark: _GoBack]Не ниже AISI 230*
	

	Внутренний диаметр
	мм
	150
	Соответствие

	Наружный диаметр
	мм
	230
	Соответствие

	Толщина металла внутренней трубы
	мм
	Не менее 0,8 и не более 1*
	

	Толщина металла внешней трубы
	мм
	Не менее 0,5*
	

	Тип шва
	
	Сварной
	Соответствие

	Толщина изоляции дымохода
	мм
	40
	Соответствие

	Длина сэндвича
	м
	1
	Соответствие

	Сборка дымохода
	
	По конденсату
	Соответствие

	Накидка с подогревом на офисный стул/кресло

	Ширина
	см
	Не более 57*
	

	Длина
	см
	Не более 120*
	

	Потребляемая мощность
	Вт
	Не более 40*
	

	Электропитание
	В
	220
	

	Режим работы
	
	Наличие переключателя (не менее 2 режимов нагрева)
	

	Максимальная температура нагрева
	оС
	Не более 55*
	

	Материал покрытия
	
	Износостойкая ткань
	


Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

3.4.  Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:
·  ГОСТ 32512-2013 «Межгосударственный стандарт. Воздушные завесы. Общие технические условия»;
·  ГОСТ 28361-89 «Межгосударственный стандарт. Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний»;
·  ГОСТ 20548-93 «Межгосударственный стандарт. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия»;
·  ГОСТ 31311-2022 «Межгосударственный стандарт. Приборы отопительные. Общие технические условия»;
·  ГОСТ IEC 60335-2-17-2025 «Межгосударственный стандарт. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам».

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД. 
Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Товар должен иметь следующую маркировку:
· наименование или обозначение типа (вида, модели);
· идентификационный (серийный/ заводской) номер;
· месяц и год изготовления;
· наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;
· маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.
Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.
В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):
· сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество;
· паспорт;
· руководство/инструкцию по эксплуатации; 
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:1]; [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

· гарантийный талон,
и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида. 
В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.
Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
 
Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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