










Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 31.09.11.190. Поставка лабораторного стола и табуретов для нужд АО «ВНИИГ им. Веденеева»»
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Стол лабораторный (усиленный) 1500x650x900мм
	шт
	1

	2
	Табурет лабораторный
	шт
	4
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лабораторная мебель (Приложение 1 к ТТ «Спецификация»)
	С даты оплаты счета
	15 календарных дней с даты, следующей за оплаты счета
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Приложение №1

Спецификация*)
перечень и характеристики лабораторной мебели
	№
п/п
	Наименование товаров
	Товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара
	Основные требования к существенным для Покупателя функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара (параметры эквивалентности)
	Кол-во

	Ед.
изм.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	
	3
	4
	5
	
	

	1
	Стол лабораторный (усиленный) 1500x650x900мм
	
	Габаритные размеры 1500х650х900 мм.

Основой изделия  должен являться   металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из:
- двух боковых опор, имеющих []-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи из стальной профильной трубы  сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.
- Распорками из листовой стали и верхней рамы, имеющих прямоугольную форму.  Верхняя рама и распорки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм. 

На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов М8х16 через заклёпки-гайки, которые установлены в боковинах каркаса. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками  60х30 мм. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная нагрузка на стол не менее 600 кг.

Рабочая поверхность –  твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), имеющий устойчивость к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивлению удару не менее 42 Дж/м2, обладающий антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность должна обладать  водопоглощаемостью не более 0,73% и быть устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна имееть серый цвет. Температурная устойчивость до 149 °C включительно. 

В комплектацию стола должны входить:
Блок розеток (2шт) + Автомат на Панели СЛ (справа): 1шт. 
Боковины усиленные: 1шт.                  
Цвет изделия - Серый

Стол соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9.
Гарантийный срок, мес., не менее – 60
	1
	шт
	
	31.09.11.190

	2
	Табурет лабораторный
	
	Материал сиденья – кожзаменитель, цвет – чёрный. Наполнитель сидения – эластичный, высокоупругий поролон высотой не менее 78 мм. Диаметр сиденья 340 мм. В основании табурета  должно находиться хромированное пятилучье  с роликовыми опорами. Ролик должен иметь двойное колесо для твёрдого пола. Регулировка высоты осуществляется с помощью газлифта  в диапазоне от 500 мм до 690 мм включительно .
Комплектация:
Опорное Кольцо: 1шт. хромированное опорное кольцо для ног диаметром 450 мм
Прорезиненные Ролики (вместо пластиковых): 1шт. прорезиненные роликовые опоры диаметром 50 мм
Хромированное Пятилучие: 1шт. 
Табурет  должен выдерживать максимальный вес не менее 120 кг.

Табурет должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. 

	4
	шт
	
	31.09.11.190




