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[bookmark: _Toc2]1.1 Обозначения и сокращения

	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	ТО
	Техническое освидетельствование

	ПК
	Паровой котел

	ПП
	Подогреватель пароводяной

	ТТ
	Технические требования





[bookmark: _Toc3]1.2 Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 71.20.19.190 Техническое освидетельствование (диагностирование) технических устройств ТЭЦ п. Депутатский»

[bookmark: _Toc4]1.3 Цель выполнения работ 
Проверка технического состояния паропроводов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
Основанием проведения технического освидетельствования является требования пп. 446, 448 действующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Мини-ТЭЦ п. Депутатский
	РФ, РС(Я), Усть-Янский улус, п. Депутатский
	Здание Мини-ТЭЦ в п. Депутатский  инв.№000011102

	-
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2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Рег. №
	Параметры рабочей среды
	Вид работ
	Примечание 

	1
	Паропровод от задвижек РОУ до задвижек теплообменников сетевой воды, до задвижек паропровода выхлопного пара турбин, до задвижки паропровода деаэраторов. L=12 м.
	32Я          
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	2
	Паропровод от главной задвижки котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(5). L=12 м.
	33Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	3
	Паропровод от расходомера задвижек сдвоенного паропровода котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4). L=12 м.
	34Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	4
	Паропровод от расходомера задвижек сдвоенного паропровода котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(5). L=12 м.
	35Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	5
	Паропровод от главной задвижки котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4). L=63 м.
	36Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТОи разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	6
	Паропровод от задвижек сдвоенного паропровода задвижек РОУ котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4,5). L=55 м.
	37Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	7
	Редукционно-охладительная установка (РОУ) №3Н-55-1 котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4,5).
	38Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	8
	Редукционно-охладительная установка (РОУ) №3Н-55-2 котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4,5).
	39Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	9
	Паропровод от паровой конденсационной турбины №3 до задвижки Ду400 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=11,5 м.
	40Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	10
	Паропровод от паровой конденсационной турбины №2 до Задвижки Ду400 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=11,5 м.
	41Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	11
	Паропровод вспомогательный от задвижек Ду150 до паровой конденсационной турбины №1 (для отвода от паровой турбины в деараторы). L=10,5 м.
	42Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	12
	Паропровод от задвижек Ду200 деараторов до задвижек Ду 150 вспомогательного трубопровода турбин № 1,2 (для отвода пара от паровой турбины в деараторы). L=17 м.
	43Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	13
	Паропровод от паровой противодавленческой турбины №3 до задвижки Ду500 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=21 м.
	44Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	14
	Паропровод от для фланцевого соединения Ду500 до Ду400 конденсационной турбины №2 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=12 м.
	45Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	15
	Паропровод от для фланцевого соединения Ду500 до задвижки Ду400 конденсационной турбины №1 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=16 м.
	46Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	16
	Паропровод вспомогательный от задвижки Ду 150 до паровой конденсационной турбины №2 (для отвода пара от паровой турбины в деараторы). L=56 м.
	47Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТОи разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	17
	Паропровод вспомогательный от задвижки Ду150 до паровой конденсационной турбины №1 (для отвода пара от паровой турбины в деараторы). L=62 м.
	48Я
	Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	18
	Паропровод от парового сита до турбины №3 (для подачи пара от паровых котловдо паровой турбины). L=65 м.
	49Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	19
	Паропровод от парового сита до турбины №2 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=80 м.
	50Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	20
	Паропровод от парового сита до турбины №1 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=9 м.
	51Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	21
	Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №3 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=7,5 м.
	52Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	22
	Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №2 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=7,5 м.
	53Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	23
	Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №1 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=8,2 м.
	54Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	

	24
	Паропровод от фланцев Ду300 сдвоенного паропровода котлоагрегатов до ГПЗ паровых турбины №1,2,3 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=100 м.
	55Я
	Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С
	ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования
	



[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое освидетельствование и разработка (актуализация) паспортов паропроводов
	С даты подписания настоящего Договора
	[bookmark: _Toc46743510]01.11.2027 г.



[bookmark: _Toc6]1.5 Иные требования и сведения общего характера
Специализированная организация, проводящая ТО объекта должна иметь:
действующую лицензию, выданную федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению ТО и переоформленную в соответствии с требованиями п. 6.1. ст.22 ФЗ №99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» на проведение ТО технических устройств, эксплуатируемых на ОПО»;
в своем составе или на основании Договора подразделения (лабораторию) неразрушающего контроля (далее – НК), аттестованные в соответствии с СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (приняты решением наблюдательного совета единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 № 99-БНС)», утвержденными приказом Ростехнадзора от 1 декабря 2020 года N 478, и располагающие на правах собственности или иных законных основаниях необходимыми для проведения технического освидетельствования конкретных видов (типов) объектов котлонадзора комплектом измерительных, диагностических приборов и устройств;
экспертов, прошедших аттестацию в соответствии с положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 02.06.2022 г. №1009. Эксперт, проводивший ЭПБ перечисленных технических устройств, должен соответствовать следующим требованиям:
1.	быть аттестованным в области промышленной безопасности по областям аттестации Э7ТУ и Э12ТУ, установленным Приказом Ростехнадзора от 31.08.2022 № 287;
2.	знать законодательные акты, нормативно-правовые акты Российской Федерации, технические документы по вопросам экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, связанных с объектами экспертизы, используемых средств измерений, испытательного оборудования, методов технического диагностирования технических устройств.
Заверенные копии лицензии и удостоверений об аттестации экспертов должны быть предоставлены Заказчику до начала проведения работ совместно с приказом руководителя организации (Подрядчика) о назначении руководителя работ и определения экспертной группы.
Кроме этого к исполнителю предъявляются следующие требования:
организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
Допуск командированного персонала подрядной организации регламентируется «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23»;  

[bookmark: _Toc7]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc8]2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc9]2.1.1 Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работа
	№
	Наименование этапов работ

	1
	2

	1
	Разработка Подрядчиком и согласование с Заказчиком «Программы проведения технического освидетельствования оборудований, технических устройств работающих под избыточным давлением применяемых на ТЭЦ АО "Сахаэнерго»

	2
	Проведение технического освидетельствования (ТО) технических устройств:
1. При проведении ТО на технические устройства выполняются следующие виды работ:
1.1. Анализ технической и эксплуатационной документации на техническое устройство, анализ ранее выполненных обследований и испытаний;
1.2. Наружный осмотр;
1.3. Испытания на прочность и герметичность, проведение гидравлического  испытания;
1.4. Оценка фактического состояния технического устройства путем проведения неразрушающего контроля и ТО;
1.5. Анализ результатов контроля (и исследований);
1.6. Проверка вспомогательных элементов (арматура, дренажные устройства и т.д.)
1.6. Выдача рекомендаций по ремонту.

	3
	1. Внесение записей в паспорта технических устройств о проведении технического освидетельствования (ТО) (с указанием сроков проведения следующих ТО);
2. Подготовка и передача Заказчику Заключений технического освидетельствования (ТО) на каждое техническое устройство (согласно Перечня в таблице №1) с указанием остаточного ресурса, условий дальнейшей эксплуатации оборудования, компенсирующих мероприятий и сроков проведения следующего ТО. 
3. По результатам технического освидетельствования (ТО)  технических устройств экспертом специализированной организации должна быть внесена запись в паспорт технического устройства о проведении ТО с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования.

	4
	По результатам технического освидетельствования (ТО) предоставляется технический отчёт (заключение) по каждому техническому устройству (Отчет/заключение технического освидетельствования).
Описание конечного результата выполненных работ:
Результаты работ должны быть представлены:
- в виде технического отчёта (заключения) о проведённом техническом освидетельствования технического устройства;
- в виде записи в паспорт технического устройства о проведённом техническом освидетельствовании.
Технический отчёт (заключение) о проведённом техническом освидетельствования технического устройства должно содержать:
- наименование технического освидетельствования (ТО) с краткой характеристикой и назначением объекта ТО, цель проведения ТО;
- дата и место проведения ТО;
- вводную часть, включающую основание для проведения ТО, сведения об организации проводившей ТО, экспертах и наличии лицензии на право проведения ТО;
- общие сведения о Заказчике и наличии лицензии на право проведения соответствующих видов деятельности;
- результаты проведенного ТО;
- результаты проведенного неразрушающего, разрушающего контроля;
- заключительную часть с обоснованными выводами, а также рекомендациями по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий;
- сроки проведения следующих ТО по:  наружному осмотру, гидравлическому испытанию;
- приложения, содержащие перечень использованной при ТО нормативной технической и методической документации, актов испытаний (при проведении их силами Исполнителя).





[bookmark: _Toc10]3. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.20.19.190. Техническое освидетельствование (диагностирование) технических устройств ТЭЦ п. Депутатский
	С даты подписания настоящего Договора
	01.11.2027 г.





[bookmark: _Toc11]2.2 Требования к качеству продукции
Таблица 4.Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ:
	да/нет
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ:
	
	
	

	1.1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Наличие комплекта необходимого оборудования для выполнения работ по техническому освидетельствованию технических устройств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	
	Наличие свидетельства об аккредитации экспертной организации.
	
	Участник закупки предоставляет копию свидетельства
	

	1.1.3. 
	
	Исполнитель    должен     предварительно     направить     проект     заключения по техническому освидетельствованию Заказчику для согласования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	
	Работы по техническому освидетельствованию выполняются в сроки, согласованные Сторонами. Исполнитель направляет проект производства работ (ППР), проект графика работ Заказчику для согласования. Без утвержденного Заказчиком ППР и графика работы не начинаются.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») (приложить копию лицензии, заверенную подписью руководителя и печатью организации).
	
	Участник закупки предоставляет копию лицензии
	

	1.1.6. 
	
	Иметь или привлекать на договорной основе аттестованную в установленном порядке лабораторию неразрушающего контроля (в соответствии с СДАНК-01-2020), (предоставить копию Свидетельства об аттестации лаборатории, заверенную руководителем или договор).
	
	Участник закупки предоставляет копию свидетельства или договора
	

	1.1.7. 
	
	Наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения, необходимых для проведения технического освидетельствования. Оборудование для проведения измерений параметров сред при проведении испытаний должно отвечать современным требованиям (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), (приложить копии свидетельств о поверке оборудования, приборов, материалов).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ:
	да/нет
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к организации работ
	Перед началом работ необходимо предоставить в адрес АО «Сахаэнерго» приказ на назначение ответственного руководителя, производителя и членов бригады; список работников, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ и лиц, которые имеют право выдачи нарядов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	
	Работы на объекте должны проводиться по наряду-допуску в действующих предприятиях (Правила Безопасности РД 34.04.201-97 с изменениями и дополнениями № 1/2000), выдаваемому ответственным работникам по форме, установленной прилож. №7.

	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	
	Исполнитель обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта филиалов АО «Сахаэнерго» и правилами нахождения на его территории перед подписанием договора. Исполнитель должен хорошо изучить условия, при которых предстоит выполнить весь объем работы и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение договора.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	
	Исполнитель должен соблюдать требования технического регламента АО «Сахаэнерго» о допуске подрядных организаций, согласно «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ и материалов:
	да/нет
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	При техническом освидетельствовании технических устройств обязательно присутствие лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудований со стороны Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика:
	да/нет
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к персоналу подрядчика
	Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт проведения данного вида услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2. 
	
	Иметь специалистов неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации специалистов в области неразрушающего контроля» не ниже 2 уровня, в областях, соответствующих объектам технического освидетельствования и по видам контроля (приложить копию удостоверения и протокола об аттестации в области неразрушающего контроля).
	
	Участник закупки предоставляет копию удостоверения и протокола
	

	2. 
	Требования к результатам работ:
	да/нет
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ:
	
	
	

	2.1.1. 
	Общие требования к результатам работ
	Технический отчет (в двух экземплярах) по техническому освидетельствованию технических устройств с выводами о возможности продления срока их безопасной эксплуатации.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ:
	да/нет
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	Приемка-сдача результатов работ производится по документам:
1. Акт выполненных работ (оказанных услуг);
2. Счет;
3. Счет-фактура/УПД;
4. Акты технического освидетельствования исполняются в бумажном варианте в 2-х экземплярах и электронные версии документов; Электронные версии документов, имеющие подписи и согласования, представляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF). Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются.
В случае обнаружения аварийных мест, Исполнитель составляет акт неотложных мер.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации:
	да/нет
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к оформлению документации
	Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF).
	Согласие с требованием
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4. Приложения
Приложение №1: «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23);

41

50

